招 标 文 件

**采购编号:ZSHQ-2015Z09**

**项目名称：浙江大学医学院附属第四医院急诊科木质家具**

**浙江大学医学院附属第四医院**

**二〇一五年七月**

**第一章 招标公告**

根据浙江大学医学院附属第四医院急诊科木质家具采购的要求, 对我院急诊科木质家具进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

1. 项目编号: ZSHQ-2015Z09
2. 采购组织类型：分散采购
3. 采购方式：院内招标
4. 采购内容：医院急诊科木质家具
5. 投标单位的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

（2）具有本项目所需货物的供货能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

（4）该行业国家规定必备的资质、资格。

1. 招标文件发放方式：浙大附属第四医院网站免费下载
2. 投标时间和地点：

投标单位应于2015年7月22日9:30前将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

1. 开标时间和地点：

开标时间： 2015年7月22日 上午9:30

开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

九、联系地址和电话：

地 址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

联系人：邵明亮 朱淑平

联系电话： 0579-89935102

**第二章 投标须知**

**一、投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 项目概况 | 项目名称:浙江大学医学院附属第四医院急诊科木质家具  地点：义乌市商城大道N1号  资金来源：财政资金  招标人：浙江大学医学院附属第四医院 |
| 2 | 招标内容 | 浙江大学医学院附属第四医院急诊科木质家具。  （详见本招标文件第三章 招标货物一览表） |
| 3 | 投标人资格要求 | 见招标公告中的“五、投标单位的资格要求” |
| 4 | 供货方式和交货期 | 投标人按招标人要求时间和方式供货 |
| 5 | 结算方式及投标报价 | 投标人中标后，按实按需供货安装，货款以中标的单价和实际供货数量按实结算。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。 |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止时间起为90日历天 |
| 8 | 投标文件份数 | 投标文件的份数：正本1份、副本2份 |
| 9 | 招标答疑 | 各投标人对招标文件如有疑问，请于 7 月 17 号之前以书面形式提出，招标人将视情况给予回复。 |
| 10 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场，投标人如有需要，自行安排踏勘现场，并自行承担所需的费用和风险。  地点：义乌市商城大道N1号 |
| 11 | 投标截止时间  投标地点 | 投标截止时间：2015年 7 月 22 日上午9:30（北京时间）  投标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。 |
| 12 | 开标时间  开标地点 | 开标时间：2015年 7 月 22 日上午9:30（北京时间）  投标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 注意事项 | （1）投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式[请本人带有效身份证明原件，是委托代理人参加开标仪式时，还应带授权委托书原件]。  （2）投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于  7 月 17 号之前以书面形式提出，逾期不得再对招标文件提出质疑。  （3）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

**二、投标人须知**

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目。

2．定义

2.1“招标人（采购人）”系指浙江大学医学院附属第四医院。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

2.3“需方”即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.4“供方”在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.5“中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

2.6“用户”系指浙江大学医学院附属第四医院。

2.7“货物”系指投标人按招标文件规定，向用户提供所需的医院急诊科木质家具。

2.8“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的货物设计、材料、生产、运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的服务。

3．投标费用

3.1无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.合格的投标人

4. 1符合招标文件第一部分招标公告中的“五、投标人资格要求”。

4. 2对投标人资格的审查：采用资格后审方式。

5.踏勘现场

5.1投标人可就项目实施地和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

5.2招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解、结论概不负责。

5.3 除招标人向投标人提供本项目有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本项目实施有关的全部情况。

**第三章 招标货物一览表**

一、本次招标的货物是医院急诊科木质家具，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、安全、牢固、耐用。

所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **图片** | **规格** | **材质** | **数量** |
| 1 | 财务科侧桌 |  | 1000\*500\*750 | 1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 4、五金配件：德国“海蒂诗”导轨；德国“BMB”锁具。 | 2 |
| 2 | 工作位椅 |  | 常规 | 1、面料：优质进口牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、气压棒：韩国三弘气压棒，升降行程100mm。可承受250KG压力，升降30万次无损。 4、支架及椅轮：合金支架，高强度合成尼龙纤维树脂材料制成椅轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到美国ANSI/BIFMA X5.1-2002标准。 | 19 |
| 3 | 文件柜（上玻璃下双开门） |  | 800\*400\*1806 所有柜门上锁 | 1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 4、五金配件：德国“海福乐”常规铰链；德国“BMB”锁具。 | 5 |
| 4 | 放射科操作台 |  | 2000\*1000\*760 | 1、基材选用25mm厚E1级中纤板 2、美国富美家防火板贴面，鸭嘴边台面 3、兄奕1.2mmPVC热封边 4、五金配件：德国“海福乐”常规铰链； | 2 |
| 5 | 注射台 |  | 1600\*600\*760 门带插销 | 1、基材： E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 | 1 |
| 6 | |  | | --- | | 放射科资料柜 | |  | 2000\*1200\*500 （L\*H\*Dmm）定制 | 1、基材： E1级刨花板、中纤板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：“夏王”优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：PVC封边条。 4、五金配件：德国“海福乐”常规铰链；德国“BMB”锁具. | 2 |
| 7 | 值班床 |  | 900\*2000 | 橡木原木 | 11 |
| 8 | 值班桌 |  | 1000\*500\*750 | 1、基材： E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 | 11 |
| 9 | 值班椅 |  | 常规 | 1、面料：优质进口牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 4、支架：壁厚1.5mm钢管压弯而成，表层喷涂处理。 | 11 |
| 10 | 衣帽架 |  | 常规 | 1、面材：0.6mm木皮贴面。 2、基材： E1级中纤板，甲醛释放量≤9mg/100g。 3、油漆：采用台湾“大宝”油漆,封闭式涂装。 | 10 |
| 11 | 光板办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 4、五金配件：德国“海蒂诗”导轨；德国“BMB”锁具。 （每人位带1三抽柜，1主机托，1键盘抽） | 1 |
| 12 | 光板办公桌活动柜 |  | 400\*470\*600 | 1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 4、五金配件：德国“海蒂诗”导轨；德国“BMB”锁具。 | 1 |
| 13 | 1.4米直型屏风工作位（独立） |  | 1400\*1400\*1150 | 1、框架：铝合金6063-T5，碱蚀阳极氧化；铝材厚度：装饰型材截面厚度（0.8mm-1.2mm）; 结构型材截面厚度(1mm-1.5mm)。 2、桌上屏风：基材为E1级刨花板，面贴优质绒布，通过国家标准阻燃测试。 3、桌下屏风：基材为E1级刨花板，表面为优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 4、台面板：基材为E1级刨花板，表面为优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 5、封边：采用台湾兄弈3mm同色PVC封边。 6、胶水：达耐喷胶，游离甲醛苯、甲苯、二甲苯检测指标均达到国家标准。 7、五金配件：德国海蒂诗三节导轨，BMB锁具。 （每人位配1三抽柜、1主机托、1键盘架） 走线功能：屏风框架含踢脚板和桌面上150mm铝合金走线板，能将所有电线隐蔽，每块屏风桌面上与桌面下各需开4个86型线盒，插座为3+3+电话+网络。 | 2 |
| 14 | 示教桌 |  | 2200\*1100\*750（定制） | 1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：台湾兄弈2.5mm厚同色PVC封边条。 4、下架：采用6063-T5、6063-T6型号铝型材，表面为静电粉末喷涂处理。 走线功能：桌面配一个桌上线盒145\*60\*50，插座为2+3+电话+网络,PCS蛇形管上线。 | 1 |
| 15 | 折叠椅 |  | 常规 | 1、面料：优质全牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 4、支架：壁厚1.2~1.8mm钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到美国BIFMA标准。 | 30 |
| 16 | 诊查桌（定制） |  | 1500\*1500\*750 | 1、基材： E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 4、五金配件：德国“海蒂诗”导轨；德国“海福乐”常规铰链；BMB锁具。 5、钢制下架：钢管壁厚1.5mm，表层电镀处理。 走线功能：办公桌在侧柜内上线，能隐蔽所有电线，标配铁线盒230\*110\*67，内配二个86型线盒，挂线勾，插座为3+3+电话+网络。 | 6 |
| 17 | 诊查椅 | clip_image93 | 常规 | 1、面料：优质全牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：韩国三弘气压棒，升降行程60-120mm。可承受250KG压力，升降30万次无损。 4、曲木板：靠背、座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、五星脚：壁厚1.2~1.8mm钢管压弯而成,表层电镀处理.。 6、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到美国BIFMA标准。 | 6 |
| 18 | 病人椅 |  | 常规 | 1、面料：优质进口牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、泡棉：圣诺盟优质泡棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%（含水率可根据各地当地水平修改）。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、椅脚：金属五金脚，钢管壁厚1.5mm。 | 10 |
| 19 | 普通病人陪护椅 |  | 常规 | 1、优质全牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板：靠背、座垫为12mm多层曲木板热压成型。 4、支架：壁厚1.2~1.8mm钢管压弯而成，表层喷塑处理。下装四只小轮，方便拉缩。 | 23 |
| 20 | 诊查床 |  | 1400\*600\*750 | 1、基材： E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。符合国家E1环保标准，且耐酸、碱、抗静电，表面硬度高，耐磨、防火板，色彩多样。 2、面材：优质三聚氢胺板（MFC），硬度高，耐脏耐磨具，有防火性； 3、贴面：意大利进口优质牛皮负面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 4、胶水：National国民淀粉胶水，符合国际环保标准; 5、海绵：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 6、五金配件：海福乐铰链，海蒂诗导轨，BMB锁具。 7、带1个抽屉、1个脚垫尾部可抽拉加长。 | 4 |
| 21 | 骨科诊疗床（定制） |  | 1900\*700\*550 | 1、面料采用进口环保皮,座垫采用PU高能发泡海绵, 床架采用樟子松实木 2、台湾"大宝"环保油漆.美观不变色,光滑耐磨,手感好,木纹及颜色保持整体一致协调。 | 1 |
| 22 | 主任办公桌 |  | 1600\*1600\*750 | 1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 4、五金配件：德国“海蒂诗”导轨；德国“海福乐”常规铰链；德国“BMB”锁具。 5、钢制下架：钢管壁厚1.5mm，表面静电粉末喷涂。 走线功能：办公桌在侧柜内上线，能将所有电线隐蔽，标配铁线盒230\*110\*67，内配二个86型线盒，挂线勾，插座为3+3+电话+网络。 | 2 |
| 23 | 主任办公椅 |  | 常规 | 1、面料：优质进口牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、气压棒：韩国三弘气压棒，升降行程100mm。可承受250KG压力，升降30万次无损。 4、支架及椅轮：合金支架，高强度合成尼龙纤维树脂材料制成椅轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到美国ANSI/BIFMA X5.1-2002标准。 | 2 |
| 24 | 会客椅 |  | 常规 | 1、面料：优质全牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 4、支架：壁厚1.5mm钢管压弯而成，表层喷涂处理。 | 2 |
| 25 | 二人沙发 |  | 常规 | 1、面料：优质进口牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、泡棉：圣诺盟优质泡棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%（含水率可根据各地当地水平修改）。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：金属五金脚。 | 2 |
| 26 | 更衣文件柜 |  | 1600\*400\*1800 所有柜门上锁 | 1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 4、五金配件：德国“海福乐”常规铰链；德国“BMB”锁具。 | 2 |
| 27 | 升降圆凳 |  | 常规 | 1、面料：优质全牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、气压棒：韩国三弘气压棒，升降行程100mm。可承受250KG压力，升降30万次无损。 4、支架：合金支架，耐磨性及其它理化性能均达到美国ANSI/BIFMA X5.1-2002标准。 | 13 |
| 28 | |  | | --- | | 输液椅 | |  | 常规 | 1、优质全牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板：靠背、座垫为12mm多层曲木板热压成型。 4、支架：壁厚1.2~1.8mm钢管压弯而成，表层喷塑处理。下装四只小轮，方便拉缩。 | 30 |
| 29 | 肌注凳 |  | 650\*550\*1250 | 1、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。分色薄边旁板。 4、五金配件：德国“海福乐”常规铰链；德国“BMB”锁具。 | 1 |
| 30 | 休息室茶几（大理石台面）定制 |  | 900\*900\*750 | 1、基材： E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条。 4、支架：钢管壁厚1.5mm，表面静电粉末喷涂。 | 2 |
| 31 | 休息室茶几椅 |  | 常规 | 1、面料：优质进口牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 4、椅架：壁厚1.5mm钢管，表层电镀处理。 | 8 |

以上清单为本次投标使用，中标后，由供方细化测量确定货物规格尺寸等。因设计与工程因素引起实际施工中发生的与招标内容的设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

**投标时，投标人需提供各类板材、五金件及其他零配件的样材小样。**

**二、招标货物及其他要求**

1、产品质量及技术要求

1.1、家具产品的质量、技术标准符合中华人民共和国有关部门颁布的最新

国家或行业标准，本次投标所用材料均须满足环保要求，板材必须达到GB18580-2001（E1级）标准。

1.2、贴面和封边部件应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；

1.3、各种配件及部件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件应做除锈和防腐处理，门和抽屉开启灵活、无明显噪音；

1.4、家具的金属件都经过除油、清洗、除锈、磷化和高压静电喷塑双重保护，钢制类管架不允许有裂缝、叠缝，弯曲处弧形应一致，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、气孔、焊瘤等现象，经组装后，无影响外观和使用性能的永久性变形，不会有松动现象，凡触及人体和存放物的部分无毛边、锐角、突出物和棱角，表面喷塑应平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底剥落、伤痕等表面质量缺陷。

1.5、椅子类产品除材质要求外，还要求椅架牢固，四脚平整、稳定性好;榫眼结合严密、外观美观大方；符合人体工学原理，坐感舒适；触及人体和存放物的部分无毛边、锐角; 油漆面手感平整光滑，无剥落、伤痕、流挂等表面质量缺陷。

2、主要用材要求

（1）基材类：刨花板需采用“大亚牌”、“福人”或“吉林露水河”的E1级及以上的产品，中纤板需采用“福建沪千”、“福建中福”的E1级及以上的产品，板材质量必须达到国家标准规定的要求。

（2）钢材类：上海“宝钢”。

（3）导轨、滑轨、铰链等五金件配件及辅料：德国“海蒂诗”导轨；德国“海福乐”常规铰链。

（4）锁具：采用“BMB”锁具。

（5）除招标文件中要求外，中标方在日后生产过程中使用主要用材前须通知需方，需方将对主要用材组织人员到现场进行抽样，若发现主要用材与事先约定的不符，需方有权中止合同，由此造成的损失由中标方负责。同时中标方必须提供以上指定主要用材的厂家供货证明，需方有权送抽样板材至第三方权威检测机构进行甲醛释放量检测，检测费用由中标方负责，中标方需无条件立即更换符合需方要求的板材，若不愿更换，需方有权中止合同，由此造成的损失由中标方负责。

3、环保要求

产品必须符合有害物质限量国家强制标准(GB18584-2001)的要求。采购人有权组织权威检测部门对交付的家具进行相关检测，检测费用由中标人承担，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由供方负责。

产品的生产和安装必须由中标方负责实施，需方将不定期对中标方的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标方有违背合同的情况，将立即中止合同，由此造成的损失由中标方负责。

1. 其他要求

1、中标单位需提供产品有效的货物生产和质量检验合格证明资料。

2、检验：采购人有权在货物的生产加工期到工厂查看原料、加工工艺和货物实样，但这不免除中标单位按合同履行义务的责任。

3、安装和验收：中标单位负责在货物送达安装现场后，完成组装并固定，所有家具规格尺寸和数量有偏差时，业主有权调整。

4、中标单位须提供产品的环保证明（国家权威检测报告）。

6、成品保护：在家具验收合格交付招标人前的成品保护工作的责任在中标单位。

7、家具的颜色在生产前均需经采购人确认，方可进入生产。

10、“货物需求一览表”中各种家具的尺寸和数量是根据图纸测量得出，实际家具尺寸和数量中标单位需到工地现场测量，单价乘以数量按实结算。

11、家具细节式样，中标单位应与需方使用科室充分沟通确认，单价不作调整。

12、本招标文件中所列的品牌及型号的，均是采购人认为较适合本项目的产品，供投标人在编制投标文件时参考，投标人应予积极响应。投标人如选择其他品牌型号的产品进行投标时，其提供的产品应为不低于推荐产品技术性能或档次的产品。

13、投标人需提供质量管理和质量保证体系认证证书。

14、货物安装完成后，采购单位有权委托第三方权威检测机构对现场货物进行实样抽检，中标人需保证抽检合格，检测费用由中标人承担。

**三、工期及验收：**

1、工期

合同签订后45天内完成货物供货、安装、调试、验收等工作。

2、安装调试

中标人应派业主认可的经验丰富的技术人员现场安装调试直至需方满意为止。

3、验收

1） 需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2） 供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交需方。

3） 需方对供方提供的货物在使用前进行调试时，供方需负责安装并培训需方的使用操作人员，并协助需方一起调试，直到符合技术要求，需方才做最终验收。

4） 对技术复杂的货物，需方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5 ）验收时供方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供方负责。

**四、售后服务**

1、在浙江省内设有服务网点，质保期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

对用户的服务通知，如果是出现质量问题，维修人员须在接到维修电话后，半小时内响应，4小时内处理完毕，不得影响用户的正常工作业务。

2、供方须对合同中规定的提供 验收合格次日起厂家质保不少于**五年**。在此期间，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，供方应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出谈判文件和国家规定的技术指标的行为。

质保期内，如设备非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天则质保期重新计算。

3、在质保期内的工作应包括常规检查、调整和润滑。具体的服务内容须在投标时说明。

4、在保证期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行全面检查，如得到买方认可，双方签订保证期满合格证书。

5、质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

五、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发【2012】72号）要求，组织验收。

**第四章 投标文件要求**

一、投标文件的语言与计量单位

（1）投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

（2）除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

（3）招、投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，或者文件中前后相矛盾的地方，招标人以对招标人有利的方向理解。

二、投标文件的组成

**递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作。技术标（含资信与服务）不得含商务报价。**

1. 技术标：

应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

1. 营业执照副本（复印件加盖公章）；
2. 组织机构代码证副本（复印件加盖公章）

3）法人资格证明或法人代表授权书；

4）税务登记证副本（复印件加盖公章）；

5）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

**6）检察机关出具的投标人或投标单位的行贿犯罪档案查询告知函（附件二）**

7）投标人情况一览表；

8）售后服务的及时性等保证措施。

9）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；

10）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；

11）售前、售后服务内容和服务承诺。

12）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；

13）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

14）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；

15）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；

**16）提供各类板材、五金件及其他零配件的样材小样**

（2）商务标：

1）投标函（附件一）

2）报价一览表（见第六章 附件六）

3) 投标报价明细表（见第六章 附件七）

三、投标报价

（1）投标均以人民币报价。

（2）投标报价应是设计费、货物费、包装费、运输保险费、装卸费、检验验收费、税金等其他需要发生或可能发生的所有费用。

四、投标文件制作要求

（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式3份（正本1份，副本2份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

（3）投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

（4）**全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。**

五 、投标文件的送达时间

1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。

2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：

1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。

3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

4、投标单位不符合投标单位资格要求的。

5、投标单位不符合产品报价要求的。

6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。

7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。

**第五章 评标办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法规和规定，制定本评标办法。

**一、 评标原则**  
　　评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

**二、 评标组织**

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。

**三、评标程序和内容**

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标人的资信、技术及其他评审；

（4）投标文件的商务评审；

（5）询标澄清投标文件的疑问；

（6）根据评标办法对投标文件进行评分；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

2.投标文件的符合性审查。

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

如投标文件不符合国家有关规定, 不满足投标资格条件或不响应招标文件的实质性要求，存在以下情况之一的，经评标委员会审核确认，作为符合性审查未通过应予以废除，不再进行资信业绩、技术和商务的评审:

（1） 投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）未按招标文件的要求签署和盖章的；

（3）不响应招标文件实质性要求或附有招标人不能接受的条件的；

（4）投标有效期不足的；

（5）不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的；

（6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.评标委员会对通过符合性审查的投标文件的以下三部分内容，按评标细则的规定和要求进行评审。

（1）资信业绩、服务及承诺评审。由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

（2）技术评审。由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

（3）商务评审。由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

（4）投标人的综合得分为以上三部分评分的总和。

4.评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。

四、评分细则

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分标准** | | | **分值** |
| 商务分（40分） | 基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。  投标价为基准价的得满分40分，其他投标报价得分计算公式如下：  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100  （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为其投标报价打分的依据。） | | | 40分 |
| 资信分（15分） | 投标人情况（5） | 投标人资信信誉好、市场形象佳、用户反馈好、无违法违规记录的，被评为优的得5-4.1分，良的得4-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。 | | 5分 |
| 投标人业绩情况  （10分） | 投标人已完成的近3年内医院家具合同金额在100万元以上的每个得2分，满分10分；（10分）（投标文件中提供合同复印件及采购单位名称、项目负责人联系电话） | | 10分 |
| 技术分  （45分） | 售后服务与承诺  （10分） | 1、 评标委员会根据投标人提供的资料从供货周期、调试周期、设计实力等方面对投标产品评分；（0-4分）  2、评标委员会根据投标人提供的资料从售后服务承诺、质保期限及维保费用等方面对投标产品评分；（0-4分）  3、投标人对本项目提出有建设性的意见与其他承诺。（0-2分） | | 10分 |
| 投标产品技术情况  （35分） | | 1、生产厂家生产线及装备的拥有状况，是否先进，投标产品主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况(10分)：被评为优的得10-8.1分，良的得8-6.1分，一般的得分6-2.1分，被评为差的得0分 | 10分 |
| 2、投标产品选用的主要材料的比较，如刨花板、三聚氢胺板、屏风工作位主要用材、皮质等（5分）：被评为优的得5-4.1分，良的得4-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。 | 5分 |
| 3、投标产品的质量环保认证情况，如中国质量环保产品认证证书等证明材料的提供情况；投标产品是否具有中国环境标志产品认证证书；是否列入财政部和国家环保总局公布的“环境标志产品政府采购清单”（须在清单中标注本单位产品）（5分）：被评为优的得5-4.1分，良的得4-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。 | 5分 |
| 4、项目实施及运行维护情况：拟担任本项目负责人具有类似项目建设经验，具有调动投标人各项资源能力；安排参与项目的专业人员素质（包括相应的认证资格）、技术能力、专业分布、经验等情况；项目实施人员数量是否充足，配置是否合理；是否具有类似项目运行维护的实施经验；相关人员社保缴纳情况（5分）：被评为优的得5-4.1分，良的得4-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。 | 5分 |
| 5、投标用材小样样品评分（10分）：被评为优的得10-8.1分，良的得8-6.1分，一般的得分6-2.1分，被评为差的得0分。 | 10分 |

**五、其它**

1、评标专家应认真审阅投标文件，对投标文件进行客观公正的评价。对投标文件中存在的问题和对比分析，应记录在专家评审意见表中。

2、评标在保密的情况下进行，评标专家及有关人员应遵守评标纪律，不得泄露任何评标信息或收受投标人的财物。如有违反，将严肃查处。

3、投标人不得打听评标信息或干扰评标工作。

**六、决标**

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照得分从高到低排列优劣顺序，推荐不超过2名的中标候选人。决标由招标人负责，招标人应当根据评标委员会推荐的顺序确定中标人。如有其他特殊情况，按照省级政府采购的有关规定执行。

若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。

**第六章 投标相关文件格式**

附件一： 投标函（格式）

致：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人全称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 项目（招标项目名称、招标编号） 标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本 份；

2、商务标，正本一份，副本 份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） \_\_ \_， 即 \_\_\_ \_\_\_\_（大写）。（企业成本价为 元）

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期\_\_\_\_个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （公章） 全权代表签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人代表职务： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标日期： \_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附二 行贿犯罪档案查询结果告知函

(注：投标单位携组织机构代码证复印件加盖公章，及授权代表身份证复印件加盖公章至当地检察院即可办理)

附件三

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、一般情况 | | | | | | |
| 应标单位名称 |  | | | 单位性质 | |  |
| 资本结构情况 | |  |
| 公司注册名称 |  | | | | | |
| 营业范围 |  | | | | | |
| 地 址 |  | | | 邮 编 | |  |
| 电 话 |  | | | 传 真 | |  |
| 单位法人代表 |  | | | 企业资质等级 | |  |
| 2、联系人 | | | | | | |
| 姓名 | | 职务 | 职称 | | 电话 | |
|  | |  |  | |  | |
| 我保证本文件的真实性，并授权 代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。  授权人签字： 被授权人签字：  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 | | | | | | |

附件四：  **法定代表人证明书（格式）**

姓名： 性别：

年龄： 职务：

身份证号码：

系 （单位名称）的法定代表人，法定地址： 。为 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

附件五  **投标人法定代表人授权书（格式）**

项目名称：

日 期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人 （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名） （身份证号码） 为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就 项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名： 职 务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

**附件六、报价一览表**

**报价一览表**

招标编号： 投标人名称： 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **货物名称** | **交货期** | **投标报价** |
|  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ | | | |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）： 日期： 年 月 日

**附件七 投标报价明细表格式：**

投标报价明细表

标项： 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 | | | | | |  |

授权代表签名：

投标人盖章： 日 期：

以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。

附件九 技术规格偏离表格式

**技术规格偏离表**

项目名称：浙江大学医学院附属第四医院急诊科木质家具

招标编号：ZSHQ-2015Z09

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。**

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：

附件十 商务条款偏离表

**商务条款偏离表**

项目名称：浙江大学医学院附属第四医院急诊科木质家具

招标编号：ZSHQ-2015Z09

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。**

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：

**附件十一 项目实施人员一览表**

标项：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章： 日 期：

第七部分 合同主要条款

合同编号：

需方（甲方）：浙江大学医学院附属第四医院

供方（乙方）：

供、需双方根据 项目成交结果和招、投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：

本采购合同、中标通知书、招标补充文件及招标文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件及其补充文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、合同金额

合同总价中须包括货物价款、途中运输费、装卸费、安装费、损耗费、异型材料加工费、测试费、第三方检测的样品材料费、第三方检测费、技术资料费、保险费、税费、操作维修培训费用、质保期内设备的维修保养费用及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
|  |  | |  |  | | |  |  |
| 合 计 | |  | | | | | | |

1. 家具颜色、数量、价格及其它按甲乙双方最后核准的实际供货清单提供。

2、以上设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。

3、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、项目质量

（1）乙方保证本合同所供设备是符合我国技术规范和质量标准的环保全新合格产品。在质量、规格型号等方面与供方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同相符合。设备到达工地时内外包装完好无损。

（2）安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致。

（3）家具在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

（4）乙方保证按ISO9001系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、验收等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

（5）乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录。

（6） 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

（7） 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

八、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方有权解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

九、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少 五 年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

合同签订后45天内完成货物供货、安装、调试、验收等工作。

2、交货方式：按需方要求

3、交货地点： 需方指定地点

4、供方选用家具的主要用材时，需经需方同意后方可进行加工制作。若供方选用品牌达不到需方要求，则由需方在推荐品牌中选定任一品牌，且价格不作调整。

十、货款支付

1、付款方式：

1. 所有货物供货、安装、调试并验收合格后，需方付至实际货款的100%。
2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价（或同口径计算的单价）进行结算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、调试和验收

1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标

准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步

验收不合格的不予签收。

2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，

作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方

的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4 甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收或最终验收，并由其出具

质量检测报告。

5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方

负责。

十三、质量保证及售后服务

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在 2 小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损

装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，

以准备接货。

4、货物在最终验收交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时

需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日0.5‰向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日1‰向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值5%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额1‰的违约金。

6、供方未按规定提供完整的技术资料的，处以货款总额5‰的违约金。

7、供方未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额1‰的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续\_30\_天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十五、本合同一式\_\_\_\_份，供需双方各执\_\_\_\_份，合同经双方签字盖章后生效，均具同等效力。

供 方： 需 方：浙江大学医学院附属义乌医院

地 址： 地 址：义乌市商城大道N1号

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐户名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 帐户名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 帐 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签约地点：