浙江大学医学院附属义乌医院洗手盆（柜）招标采购


浙江大学医学院附属第四医院

净化工程过滤器、加湿桶采购

招标文件
采购编号：ZSHQ-2018W03
浙江大学医学院附属第四医院

二〇一八年三月

第一章　招标公告

根据浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程过滤器、加湿桶采购的要求, 对我院年度净化工程过滤器、加湿桶进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 采购编号：ZSHQ-2018W03
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购内容：浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程过滤器、加湿桶采购。
5、 采购预算及最高限价：采购预算为10万元，本项目设最高限价，最高限价为预算价。
6、 投标人的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的企业；

（2）2015年1月1日至今，在此期间无行贿行为的判决记录（以法院判决为准）；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为在公开网站能查到的被财政部和浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
（4）该行业国家规定必备的资质、资格。
7、 招标文件发放方式：浙大附属第四医院网站免费下载。
8、 投标时间和地点： 
投标单位应于2018年 5 月 23 日10：00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
9、 报名方式：
投标单位必须于2018年 5 月 22  日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）交至义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院行政楼总务库房，亦可复印件传真0579-89935109报名或0579-89935109电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
10、 开标时间和地点：
开标时间： 2018年 5 月 23 日  上午10:00         
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
11、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：邵明亮  吴巧玲  
联系电话： 0579-89935109 
第二章　投标须知和投标须知前附表

一、投标须知前附表

	序号
	内容规定

	1
	项目综合说明
	项目名称: 浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程过滤器、加湿桶
地点：义乌市商城大道N1号
资金来源：自筹资金
招标人：浙江大学医学院附属第四医院

	2
	招标内容
	浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程过滤器、加湿桶。
（详见本招标文件第三章 招标货物一览表）

	3
	投标人资格要求
	见招标公告中的“投标须知”

	4
	服务期限
	服务期限为壹年。

	5
	现场踏勘时间
	招标人不组织踏勘现场，投标人如有需要，自行安排踏勘现场，并自行承担所需的费用和风险。
地点：义乌市商城大道N1号

	6
	招标答疑
	各投标人对招标文件如有疑问，请于 5月 19 号之前以书面形式提出，招标人将视情况给予回复。

	7
	投标有效期
	自开标之日起60天（日历天）

	8
	投标文件份数
	投标文件的份数：正本1份、副本2份

	9
	投标截止时间

投标地点
	投标截止时间：2018年5 月23 日上午10:00（北京时间）

投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。

	12
	开标时间

开标地点
	开标时间：2018年 5月 23日上午10:00（北京时间）

开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。

	13
	评标办法
	综合评分法

	14
	付款方式
	货款按月按实结算，即按每月实际使用量乘以中标单价按实结算。货款凭中标人开具的正规发票支付。

	15
	其他
	1）本项目设有最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。

2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评标细则对评标的内容复印完整、清晰可辨，否则在评标时以最不利于投标人原则评标。


注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”系指浙江大学医学院附属第四医院。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。
2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。
2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、货物、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.5需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.6供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的企业；

3.2 2013年1月1日至今，在此期间无行贿行为的判决记录（以法院判决为准）；

3.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为在公开网站能查到的被财政部和浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

3.4符合采购公告中要求的条件。

4、保证
4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。
6、现场勘察 

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

第3章    招标项目内容及技术要求

一、本次招标的货物是年度净化工程过滤器、加湿桶，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、牢固、耐用。

所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

二、供货方式和交货期：中标人按招标人要求按月按需分批次供货，要求收到招标人供货通知后3天内，货到招标人指定的使用地点，并且在招标人库房根据招标人的要求有一定量备货，具体备货品种及数量，根据招标人历年实际情况在合同签订时确定，备货结算方式：根据中标单价和实际备货数量按实结算。

1、要求投标人在产品供货前先递交样品，经招标人确认后方可批量供货（按需要供货）。如有质量问题，由此给招标人造成的损失由中标人承担。

2、费用结算方式：货款按月按实结算，即按每月实际使用量乘以中标单价按实结算。货到安装调试并验收合格后凭中标人开具的正规发票付款。
3、响应时间：应急年度净化工程过滤器、加湿桶当天送到，日常年度净化工程过滤器、加湿桶3天内送到。

以上产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中。

三、样品的种类和数量

提供初效、中效、亚高效过滤器各一个，要求将递交的样品上以适当的方式写明招标项目名称、投标人的名称、样品规格。

以上样品随投标文件同时同地递交。

样品将作为评标依据之一。
四、货物需求一览表

	序号
	配件名称
	推荐品牌
	数量
	单位
	备注

	1
	初效、中效和亚高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	

	2
	高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	

	3
	电极式加湿桶
	康迪
	1
	批
	


1、 初效、中效和亚高效过滤器清单

	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2018年要求数量（本次招标数量）

	EICU
	AHU-B101
	G4初效
	594*490*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	592*490*534
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	592*490*292
	4
	1
	4

	静脉配置
	AHU-B102
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1

	静脉配置
	AHU-B103
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	4
	16

	DSA
	AHU-101
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	DSA
	AHU-102
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	594*289*95
	2
	6
	12

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	4
	8

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	592*287*292
	2
	1
	2

	ICU
	AHU-322
	G4初效
	594*594*95
	6
	6
	36

	
	
	F8中效
	592*592*534
	6
	4
	24

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	6
	1
	6

	CCU
	AHU-323
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	6
	12

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	4
	16

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	4
	8

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2

	NICU
	AHU-601
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1

	层流病房1
	AHU-1201
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2

	层流病房备1
	AHU-1202
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2

	层流病房2
	AHU-1203
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2

	层流病房备2
	AHU-1204
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	层流病房新风
	PAU-1201
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1

	OR1
	AHU-301
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR2
	AHU-302
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR3、4、8
	AHU-303
	G4初效
	594*490*95
	2
	1
	2

	
	
	G4初效
	594*289*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*490*534
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*287*534
	2
	1
	2

	OR5
	AHU-304
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	OR6、11
	AHU-305
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR7
	AHU-306
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR9、10
	AHU-307
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR12
	AHU-308
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR13
	AHU-309
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR14
	AHU-310
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR15
	AHU-311
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	OR16
	AHU-312
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1

	OR17
	AHU-313
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	1
	4

	OR18
	AHU-314
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	1
	4

	OR19
	AHU-315
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	1
	4

	OR20
	AHU-316
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	1
	4

	手术走廊左
	AHU-317
	G4初效
	594*594*95
	6
	1
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534
	6
	1
	6

	手术走廊右
	AHU-318
	G4初效
	594*594*95
	6
	1
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534
	6
	1
	6

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2

	手术走廊中
	AHU-319
	G4初效
	594*490*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*490*534
	4
	1
	4

	手术新风1
	PAU-301
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4

	手术新风2
	PAU-302
	G4初效
	594*490*95
	6
	6
	36

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	4
	16

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	4
	8

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2

	手术新风3
	PAU-303
	G4初效
	594*490*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	592*490*534
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	592*490*292
	4
	1
	4

	门诊OR1、2、3
	AHU-320
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	594*289*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2

	手术新风4
	PAU-304
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1

	手术新风5
	PAU-305
	G3初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F7中效
	592*592*534
	1
	4
	4

	中心供应室1
	AHU-401
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	594*289*95
	2
	6
	12

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	4
	8

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	592*287*292
	2
	1
	2

	中心供应室2
	AHU-402
	G4初效
	594*490*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	592*490*534
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	592*490*292
	4
	1
	4

	静脉配置排风机
	P-B103-1
	G3初效
	592*592*95
	4
	6
	24

	
	
	F7中效
	592*592*534
	4
	4
	16

	门诊走廊
	AHU-321
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	289*594*534
	1
	1
	1

	排风机
	G4初效过滤器
	300*600*70
	60
	1
	60

	排风机
	G4初效过滤器
	600*600*70
	13
	1
	13

	手术室回风口过滤器
	板式中效过滤器
	1030*340*20
	108
	1
	108

	
	板式中效过滤器
	530*340*20
	10
	1
	10

	
	板式中效过滤器
	430*230*20
	17
	1
	17

	
	板式中效过滤器
	530*530*20
	31
	1
	31

	
	板式中效过滤器
	840*340*20
	7
	1
	7


2、 高效过滤器清单

	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2018年要求数量（本次招标数量）

	各净化区域
	高效过滤器
	万级静压箱11台
	525*905*70
	22
	/　
	1

	
	
	
	310*905*70
	44
	/　
	1

	
	
	
	525*310*70
	22
	/　
	1

	
	
	千级静压箱8台
	510*905*70
	32
	/　
	1

	
	
	
	525*905*70
	16
	/　
	1

	
	
	
	525*510*70
	16
	/　
	1

	
	
	百级静压箱4台
	760*905*70
	16
	/　
	1

	
	
	
	525*905*70
	8
	/　
	1

	
	
	
	525*760*70
	8
	/　
	1

	
	
	层流病房2740*2100*450（非标3台）
	790*610*70
	18
	/　
	1

	
	
	
	790*435*70
	9
	/　
	1

	
	
	高效送风口500m3/h 
	320*320*150
	113
	/　
	1

	
	
	高效送风口1000m3/h
	484*484*150
	161
	/　
	1


3、电极式加湿桶清单

	区域
	品牌
	类型
	规格
	数量
	年更换次数
	2018年要求数量（本次招标数量）

	ICU一
	康迪
	D664
	45kg
	2
	1
	2

	OR5
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1

	DSA
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1

	DSA
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1

	静脉配置
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1

	静脉配置
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1

	静脉配置
	康迪
	D363
	8kg
	1
	0
	0

	层流机房
	康迪
	D363
	8kg
	4
	0
	0

	NICU
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1

	ICU二
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1

	EICU
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1


推荐品牌的货物，中标人若选用同档次及以上品牌时，需经采购人书面确认同意后方可供货。若中标人选用品牌达不到采购人要求，则由采购人在推荐品牌中选定任一品牌，且价格不作调整。

中标后，本项目所需的任一产品在供货前均需向招标人提供样品，经招标人确认符合要求的，才能按需批量供货，由于投标人所供产品不符合招标人要求而需重新选样供货等风险因素所需费用由投标人考虑并自行承担。
第四章   投标文件要求
一、投标文件的语言与计量单位
（1）投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。
（2）除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。
（3）招、投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，或者文件中前后相矛盾的地方，招标人以对招标人有利的方向理解。
2、 投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作。技术标（含资信与服务）不得含商务报价。
1.技术标：
应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）投标单位情况介绍；
（3） 有效的营业执照副本复印件；
（3）资格的声明函；
（4） 法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件；
（5） 授权委托书、授权代表身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；
（6）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括分批次供货方案与服务的及时性等保障措施、服务团队、常驻联系人等。
（7）企业质量标准与产品技术指标，包括各种产品的产地、品牌或生产商、特点、产品执行的标准等。
（8）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺。
（9）售前、售后服务内容和服务承诺。
（10）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。
（11）类似项目业绩证明；
（12）招标文件第三章“招标项目内容及技术要求”中规定需要投标人作出说明或描述的；
（13）提供检察机关出具的供应商或项目经理三年或五年内无行贿犯罪记录证明原件(注：投标单位携营业执照副本、组织机构代码证复印件加盖公章、项目经理身份证复印件、介绍信及经办人身份证复印件加盖公章至企业所在地检察院即可办理，或可通过义乌市人民检察院行贿档案网上查询系统（http://jcy.yw.gov.cn/）向义乌市检察院申请开具)；
（14）投标人认为须提供的其他资料。
2.商务标：
商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）投标报价明细表
（4）其他投标人认为须提供的资料。

3、 报价要求

1.投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、检验验收费、技术指导费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2.投标人应在《投标报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

3.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

4.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

5.采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

6.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

7.须由中标单位开具正式发票。

8.招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

9.投标人应按招标文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

10.统一按人民币投标报价。

4、 投标文件制作要求
1.投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、采购编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准，电子表格与纸质报价之间有差异，以纸质文件为准。

2.商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按废标处理。

3.投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

4.投标文件不得采用活页夹装订，否则按废标处理。

5.投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按废标处理。

5、 投标文件的递交

1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
6、 投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。
第五章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审程序

1、对投标人的技术文件进行符合性审查；

2、对技术文件符合性审查通过的投标人的技术文件进行详细评审；
3、对商务文件符合性审查通过的商务文件进行详细评审

4、推荐中标候选人、出具评标报告

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，技术标入围单位进行商务报价评审，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录；单位的商务报价在评标室进行拆封，并单独记录一份商务报价情况。

二、评审办法

1、技术标评审

（1）根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；
（2）检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；
（3）检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

（4）检查拟供设备的规格参数、技术性能是否满足招标文件及本项目的要求；

（5）检查供货计划是否提供；是否具体、完整、可行；

（6）检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；
具体评审办法
（1） 技术分满分为40分，分值分配见表格。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

	序号
	评分方法
	分值

	1
	2013年1月1日至今同类项目的业绩：投标人具有为省、市级医院提供产品的业绩，评标委员根据业绩情况（如合同额的大小、供货内容的相似性、类似合同的数量等）进行评定。

业绩证明材料：须提供合同或中标通知书或业主证明。
	0～7分

	2
	企业质量、管理标准
	0～3分

	3
	产品技术指标的先进性、与招标文件的符合度等，投标单位间横向比较
	0~8分

	4
	产品对特定医疗环境的适用性。
	0～2分

	5
	对本次采购货物及供货服务的总体方案的优劣。
	0～6分

	6
	投标人提供的样品情况。
	0～7分

	7
	产品质量保证措施及产品的质量保证承诺。
	0～3分

	8
	售前、售后服务内容和服务承诺。
	0～4分


2、商务标评审

按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：
分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

商务标详细评审（60分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为60分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×60%×100，保留小数2位

3、计算总分（满分为100分）

   计算方法：投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按采购人抽签决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。
（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

第六章  合同主要条款

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据                项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：投标文件及其补充文件、投标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	规格及技术参数
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	合同价人民币（大写）：                            ￥：


三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保
供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，没收尾款并追究供方的违约责任。

▲七、质保期
供方必须对合同中规定的货物提供至少        年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、按买方要求按月按需分批次供货，每次收到招标人供货通知后3天内，货到招标人指定的使用地点，并且根据买方要求备货
九、货款支付

▲1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务
1、供方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在   小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的，需方应按逾期付款总额每日万分之____向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之___向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值___%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。 

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按询价文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

  十七、本合同一式     份，供需双方各执     份，合同经双方签字盖章后生效，均具同等效力。
供    方：____________________需    方：________________________

地    址：____________________地    址：________________________

法定代表人：_________________ 法定代表人：______________________

授权代表：___________________ 授权代表：____________________    
电    话：____________________电    话：________________________

帐户名称：____________________帐户名称：________________________

开户银行：____________________开户银行：________________________

帐    号：____________________帐    号：________________________

签约时间：____________________签约地点：                         
第七章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

二、商务标投标文件部分格式：

1、投标函格式

2、供货一览表格式
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附件1                  封面格式1
                                    项目

投标文件

（技术文件）

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

 

附件2                  封面格式2
                                        项目

投标文件

（商务文件）

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）                    

（招标代理机构名称）             

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、
                   、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：                 
地址：                                   职务：                        
传真：                                   电话：                         
邮编：                                   签署日期：                    

法定代表人证明书（格式）
姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）                

法定代表人签字：

日期：    年   月    日              

投标人法定代表人授权书（格式）
项目名称：               

日    期：               

致：（采购人名称）                

    （招标代理机构名称）             

注册于                                 （注册地址）的                                         

                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：                

被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

投标人情况介绍
1、总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、银行资信等级、质量认证与本项目类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

2、最近的财务报表、近期银行资信等级证明、业绩表（含用户的联系方式）等相关证明资料复印件加盖公章后附后。

3、投标人认为有必要的声明和文件（荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）                   
授权代表签字                         

                                                     年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

行贿犯罪档案查询结果告知函

(注：投标单位携组织机构代码证复印件加盖公章或授权代表身份证复印件加盖公章至当地检察院即可办理，或可通过义乌市人民检察院行贿档案网上查询系统（http://jcy.yw.gov.cn/）向义乌市检察院申请开具)

投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（采购项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、以_____________形式（提供形式）提供的由                           （银行名称）出具的投标保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。

（企业成本价为              元）

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

投标方名称：__________________________ （公章）

投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

投标报价一览表
投标人名称（盖章）：                          

采购编号：                                   

	序号
	区域
	配件名称
	推荐品牌
	数量
	单位
	报价（元）
	投标人响应品牌
	备注

	1
	浙江大学医学院附属第四医院
	初效、中效和亚高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	
	
	具体数量详见分项报价表

	2
	
	高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	
	
	

	3
	
	电极式加湿桶
	康迪
	1
	批
	
	
	

	3
	合计：


全权代表签字：                   

日 期：           

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
净化工程过滤器、加湿桶分项报价表
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程过滤器、加湿桶   

招标编号：                         本投标报价表共     页，第     页

1、 初效、中效和亚高效过滤器清单          
	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2018年要求数量（本次招标数量）
	单价（元）
	小计（元）

	EICU
	AHU-B101
	G4初效
	594*490*95
	4
	6
	24
	
	

	
	
	F8中效
	592*490*534
	4
	4
	16
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*490*292
	4
	1
	4
	
	

	静脉配置
	AHU-B102
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	
	

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1
	
	

	静脉配置
	AHU-B103
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	4
	16
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	4
	16
	
	

	DSA
	AHU-101
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	
	

	DSA
	AHU-102
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	G4初效
	594*289*95
	2
	6
	12
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	4
	8
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*287*292
	2
	1
	2
	
	

	ICU
	AHU-322
	G4初效
	594*594*95
	6
	6
	36
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	6
	4
	24
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	6
	1
	6
	
	

	CCU
	AHU-323
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	6
	12
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	4
	16
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	4
	8
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4
	
	

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2
	
	

	NICU
	AHU-601
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	
	

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1
	
	

	层流病房1
	AHU-1201
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2
	
	

	层流病房备1
	AHU-1202
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2
	
	

	层流病房2
	AHU-1203
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2
	
	

	层流病房备2
	AHU-1204
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	层流病房新风
	PAU-1201
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	
	

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1
	
	

	OR1
	AHU-301
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR2
	AHU-302
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR3、4、8
	AHU-303
	G4初效
	594*490*95
	2
	1
	2
	
	

	
	
	G4初效
	594*289*95
	2
	1
	2
	
	

	
	
	F8中效
	592*490*534
	2
	1
	2
	
	

	
	
	F8中效
	592*287*534
	2
	1
	2
	
	

	OR5
	AHU-304
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR6、11
	AHU-305
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR7
	AHU-306
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR9、10
	AHU-307
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR12
	AHU-308
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR13
	AHU-309
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR14
	AHU-310
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR15
	AHU-311
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR16
	AHU-312
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	1
	1
	
	

	OR17
	AHU-313
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	1
	4
	
	

	OR18
	AHU-314
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	1
	4
	
	

	OR19
	AHU-315
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	1
	4
	
	

	OR20
	AHU-316
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	1
	4
	
	

	手术走廊左
	AHU-317
	G4初效
	594*594*95
	6
	1
	6
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	6
	1
	6
	
	

	手术走廊右
	AHU-318
	G4初效
	594*594*95
	6
	1
	6
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	6
	1
	6
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2
	
	

	手术走廊中
	AHU-319
	G4初效
	594*490*95
	4
	1
	4
	
	

	
	
	F8中效
	592*490*534
	4
	1
	4
	
	

	手术新风1
	PAU-301
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	4
	16
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4
	
	

	手术新风2
	PAU-302
	G4初效
	594*490*95
	6
	6
	36
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	4
	4
	16
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	4
	8
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4
	
	

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2
	
	

	手术新风3
	PAU-303
	G4初效
	594*490*95
	4
	6
	24
	
	

	
	
	F8中效
	592*490*534
	4
	4
	16
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*490*292
	4
	1
	4
	
	

	门诊OR1、2、3
	AHU-320
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	594*289*95
	2
	1
	2
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	1
	2
	
	

	手术新风4
	PAU-304
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	
	

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1
	
	

	手术新风5
	PAU-305
	G3初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	F7中效
	592*592*534
	1
	4
	4
	
	

	中心供应室1
	AHU-401
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	
	

	
	
	G4初效
	594*289*95
	2
	6
	12
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	4
	4
	
	

	
	
	F8中效
	287*592*534
	2
	4
	8
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*287*292
	2
	1
	2
	
	

	中心供应室2
	AHU-402
	G4初效
	594*490*95
	4
	6
	24
	
	

	
	
	F8中效
	592*490*534
	4
	4
	16
	
	

	
	
	H11亚高效
	592*490*292
	4
	1
	4
	
	

	静脉配置排风机
	P-B103-1
	G3初效
	592*592*95
	4
	6
	24
	
	

	
	
	F7中效
	592*592*534
	4
	4
	16
	
	

	门诊走廊
	AHU-321
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	592*592*534
	1
	1
	1
	
	

	
	
	F8中效
	289*594*534
	1
	1
	1
	
	

	排风机
	G4初效过滤器
	300*600*70
	60
	1
	60
	
	

	排风机
	G4初效过滤器
	600*600*70
	13
	1
	13
	
	

	手术室回风口过滤器
	板式中效过滤器
	1030*340*20
	108
	1
	108
	
	

	
	板式中效过滤器
	530*340*20
	10
	1
	10
	
	

	
	板式中效过滤器
	430*230*20
	17
	1
	17
	
	

	
	板式中效过滤器
	530*530*20
	31
	1
	31
	
	

	
	板式中效过滤器
	840*340*20
	7
	1
	7
	
	


2、高效过滤器清单

	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2018年要求数量（本次招标数量）
	单价（元）
	小计（元）

	各净化区域
	高效过滤器
	万级静压箱11台
	525*905*70
	22
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	310*905*70
	44
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*310*70
	22
	/　
	1
	　
	　

	
	
	千级静压箱8台
	510*905*70
	32
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*905*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*510*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	百级静压箱4台
	760*905*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*905*70
	8
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*760*70
	8
	/　
	1
	　
	　

	
	
	层流病房2740*2100*450（非标3台）
	790*610*70
	18
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	790*435*70
	9
	/　
	1
	　
	　

	
	
	高效送风口500m3/h 
	320*320*150
	113
	/　
	1
	　
	　

	
	
	高效送风口1000m3/h
	484*484*150
	161
	/　
	1
	　
	　


3、电极式加湿桶清单

	区域
	品牌
	类型
	规格
	数量
	年更换次数
	2018年要求数量（本次招标数量）
	单价（元）
	小计（元）

	ICU一
	康迪
	D664
	45kg
	2
	1
	2
	
	

	OR5
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1
	
	

	DSA
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1
	
	

	DSA
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1
	
	

	静脉配置
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1
	
	

	静脉配置
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1
	
	

	静脉配置
	康迪
	D363
	8kg
	1
	0
	0
	
	

	层流机房
	康迪
	D363
	8kg
	4
	0
	0
	
	

	NICU
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1
	
	

	ICU二
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1
	
	

	EICU
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1
	
	


备注： 1、如数量为“0”的项目，表示不在2018年更换计划内，只需要报单价作为参考。                                 
投标人：（盖章）       

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）       日期：


正（副）本





正（副）本
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