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第1章 询价邀请书
根据医院招标管理要求，浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部就 电动病床、负压吸引器、耳温仪、输液泵等 以询价方式组织采购。欢迎符合本邀请书要求的供应商参加本次采购活动。
一、采购项目基本情况及要求
1. 采购项目名称：  电动病床、负压吸引器、耳温仪、输液泵等一批设备  
2. 采购项目编号：ZYSYXJ20180502
3. 采购项目内容：
	标段
	使用科室
	设备名称
	数量
	预算      
	经费来源
	技术参数要求

	标一
	病区
	耳温仪
	19套
	4.75万元
	财政
	详见第三章参数要求

	标二
	NICU
	吸顶式空气消毒器
	2套
	1.35万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标三
	NICU
	强光治疗仪
	1套
	3万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标四
	十二东病区
	电动病床
	3套
	3.6万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标五
	NICU
	负压吸引器
	6套
	4.80万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标六
	EICU
心胸外科
	体外起搏器
	2套
	9万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标七
	NICU
	输液泵
	4套
	 9.9万元
	自筹
	详见第三章参数要求


4.付款方式：设备运到指定地安装验收合格后30天内付至合同款的100％货款凭发票，合同、采购验收单支付。
5.联合体投标：本项目不接受联合体投标
6.供货要求及售后服务:
6.1设备验收合格后免费保修≥一年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的,按原规定执行），保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。

6.2在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。
6.3设备培训：在设备安装完成后,厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训。
二、供应商资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业并已按规定时间通过年检；
    2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
    3.有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.具有所投产品经销授权书及售后服务承诺函；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无行贿犯罪记录。

三、供应商资格审查

供应商资格由询价小组进行审查。

四、获取询价文件时间及方式

1、时间：报价截止时间之前；

2、获取询价文件方式：供应商请于即日起至浙江大学医学院附属第四医院免费获取询价文件（浙江大学医学院附属第四医院官网自行下载）。

五、报价截止及开标时间与地点

报价截止时间：北京时间2018年5月10日9：00。

供应商请于北京时间2018年5月10日8：00至2018年5月10日9：00之前将密封好的报价文件递送至浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部，在此时间之后送达的报价文件恕不接受。

六、投标保证金（无）

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系

联系地址：义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部 
咨询电话：胡女士  0579-89935081
浙江大学医学院附属第四医院
临床医学工程部

二○一八年五月一日  
第2章 询价须知
一、适用范围

1、本询价文件适用于本询价邀请中所述货物的报价。
2、本询价文件需求所涉及设备及货物仅限于报价产品范围所述。

二、报价文件制作和组成

参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求,准备报价文件一式两份，其中正本1份、副本1份(封面上标注“正本”、“副本”字样),若正本与副本的内容不一致,以正本为准。报价文件应用A4规格纸编制并装订成册。由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。投标文件必须密封。

报价文件由以下部分组成：

（1） 投标函

（2） *开标一览表
（3） *法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；
（4） *投标报价明细表（分包逐项填写产品单价等及总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署）

（5） *投标货物的技术性能、技术指标明细情况及产品彩页
（6） *投标货物注册证及登记表（医疗器械产品必须提供）
（7） *营业执照副本复印件加盖单位公章（五证合一，提供营业执照即可）；
（8） *税务登记证副本复印件加盖单位公章；
（9） *组织机构代码证副本复印件加盖单位公章；
（10） *提供检察机关出具的近三年企业及授权投标人在购销领域无行贿犯罪的证明（原件及复印件）（投标单位可向企业所在地人民检察院或通过义乌市人民检察院行贿档案网上查询系统（http://jcy.yw.gov.cn/）向义乌市检察院申请开具此证明）
（11） 所投产品经销授权书复印件加盖公章；
（12） 所投产品售后服务承诺函原件；
三、报价文件递交
（一）报价文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

（二）报价文件须由供应商法定代表人或授权代表签署。
四、开标
在递交报价文件时间截止后，我院在规定的时间和地点组织开标。
供应商需派代表参加现场开标，询价小组由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

   投标文件的初审:
4.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。
有下列情形之一者，将导致废标：
（1）标书不按要求密封及标记的；
（2）超出经营范围投标的；
（3）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；
（4）投标书无法定代表人或其授权代表签字的。
4.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3 招标机构对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
五、评标
5.1根据招标项目特点组建评标委员会。对招标文件具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由需方和技术专家及其他有关方面的代表组成。
5.2 评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在确定中标人前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
5.3 评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标人。
六、成交通知书
注： 我院向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。
七、质疑和投诉
（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人。提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。
（二）采购人对符合投诉条件的应给与答复，供应商对质疑答复不满意的向有关行政管理部门投诉。
（三）供应商未提供相关证据的投诉，被质疑人将不予受理。
（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚。并承担调查费用。
第3章 招标参数要求
标段一 耳温计(19台)
	
	红外耳温计技术参数
	

	1、
	校准精确度:  35.5-42.0℃范围内，误差为正负0.2℃
	

	2、
	体温测量时间：3-7秒
	

	3、
	温度显示范围:   20.0-42.2℃
	

	4、
	环境温度范围:   10.0-40.0℃
	

	5、
	电源（2节）：1.5伏AA型电池
	

	6、
	探头顶端预热
	

	7、
	探头套检测系统
	

	8、
	自动探头套弹出按钮
	

	9、
	快速、准确、使用简单，节省护理时间3-7秒完成1次测试
	

	10、
	方便测量所有病人：尤其适合婴幼儿、烦躁病人
	

	11、
	安全：使用一次性探头套，防止交叉感染:自动探头套弹出按钮可降低交叉感染风险，确保患者、医护人员安全
	


标段二 吸顶式空气消毒机（2台）
	序号
	技术参数要求
	

	一
	吸顶式等离子体空气消毒器I
	

	1
	电源：～220V±10%，50Hz
	

	2
	额定功率：≤130W
	

	3
	工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85%
	

	4
	循环风量：1200m3/h
	

	★5
	适用体积：120m3
	

	6
	消毒净化方法：等离子体（不采用中高效过滤器）（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★7
	等离子体电子密度值：1.7（±0.6）×109cm-3（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★8
	等离子体反应器为纯钛板齿状正极，不锈钢板负极 （以国家专利局或技术鉴定部门的技术说明为依据）
	

	9
	消毒指标：符合卫生部《医院空气净化管理规范》菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)，Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)  （投标文件中提供适用体积范围内自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件加盖公章）
	

	10
	净化指标: 符合《国家室内空气质量标准》苯去除率：≥95%、甲苯去除率：≥95%、二甲苯去除率：≥95% 、甲醛去除率：≥80%（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	11
	安全防护：应符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》  （投标文件中须提供医疗器械专业机构的检测报告复印件加盖公章）
	

	12
	噪声：≤55dB（A）
	

	13
	空气臭氧量：≤0.10mg/m3
	

	14
	设备类型：I类B型
	

	15
	初效过滤网清洗提示功能
	

	16
	等离子体反应器故障自动报警并停机
	

	17
	空气污染自动检测超标时启动净化消毒
	

	18
	每天有三个以上工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
	

	二
	资质要求：
	

	★1
	投标的产品必须有经卫计委通过技术评审的国家卫计委关于消毒产品有通告目录（国卫通（2013）4号通告）的卫生安全评价报告，或经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。
	


	一
	吸顶式等离子体空气消毒器II
	

	1
	电源：～220V±10%，50Hz
	

	2
	额定功率：≤65W
	

	3
	工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85%
	

	4
	循环风量：800m3/h
	

	★5
	适用体积：80m3
	

	6
	消毒净化方法：等离子体（不采用中高效过滤器）（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★7
	等离子体电子密度值：1.7（±0.6）×109cm-3（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★8
	等离子体反应器为纯钛板齿状正极，不锈钢板负极 （以国家专利局或技术鉴定部门的技术说明为依据）
	

	9
	消毒指标：符合卫生部《医院空气净化管理规范》菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)，Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)  （投标文件中提供适用体积范围内自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件加盖公章）
	

	10
	净化指标: 符合《国家室内空气质量标准》苯、二甲苯去除率：≥95%（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	11
	PM2.5去除率：≥95% （投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	12
	安全防护：应符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》  （投标文件中须提供医疗器械专业机构的检测报告复印件加盖公章）
	

	13
	噪声：≤55dB（A）
	

	14
	空气臭氧量：≤0.10mg/m3
	

	15
	设备类型：I类B型
	

	16
	初效过滤网清洗提示功能
	

	17
	等离子体反应器故障自动报警并停机
	

	18
	空气污染自动检测超标时启动净化消毒
	

	19
	每天有三个以上工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
	

	二
	资质要求：
	

	★1
	投标的产品必须有经卫计委通过技术评审的国家卫计委关于消毒产品有通告目录（国卫通（2013）4号通告）的卫生安全评价报告，或经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。
	


标段三 强光治疗仪（1台）
	产品功能描述：
	

	新生儿黄疸治疗仪用于降低新生儿体内的胆红素浓度。胆红素总辐照度和有效面积均满足AAP(美国小儿科协会)对强光疗设备的要求，适用于对严重黄疸病患者的治疗，治疗时间比普通光疗设备短。
	

	基本配置：
	

	辐照灯箱，可移动机架。
	

	主要技术参数：
	

	工作电源：AC220V/ 50HZ
	

	输入功率：75VA
	

	治疗光源：蓝光LEDs
	

	波长：400nm～550 nm
	

	调和光源：黄光LEDs
	

	波长：580nm～595 nm 
	

	光照有效面积：50cm×25cm
	

	床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
	

	工作噪声：≤50dB（A）[环境噪声在≤40dB(A)以下]
	

	光源累计工作时间的显示范围：0-99999.9hrs
	

	光源当前工作时间的计时范围：0-999.9hrs 
	

	工作模式：顺计时模式/倒计时模式/档位选择模式
	

	辐照角度：可调
	

	辐照距离：30cm-40cm
	

	辐照面中心与升降杆之间距离：25cm-35cm
	


标段四 电动病床（3张）
	序号
	招标技术参数
	

	*1
	普通电动病床（所投设备必须为用户认可品牌。）
	

	*1.1
	所投设备必须为用户认可品牌
	

	1.2
	病床功能：电动整体升降、电动背部升降、电动膝部升降、电动背膝联动；背部抬高：≥70°，腿部抬高：≥35°；
	

	1.3
	病床最低位（不带床垫）≤285cm；
	

	1.4
	病床尺寸：≤L1900mm*880±20mm，床体轻便，方便转运；床体静态载重：≥200KG； 
	

	1.5
	床头、床尾板采用：
（1）采用高密度木质床头尾板，表面平顺易清洁。
（2）床头板可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒等。
（3）床头床尾板高低搭配，不占空间，方便医护人员观察病人情况。
	

	1.6
	（1）电机系统采用进口医疗专用电机，静音。
（2）控制器：配有手持控制器。
（3）电气部分防水等级：电机部分IPx4防水防尘级别，手控器IPx4防水级别，整床IP54防水防尘级别。满足淋洗需要，可整床全方位消毒。
	

	1.7
	床的四角有输液架插孔，输液架可伸缩、可拆卸，并可固定于床架。
	

	1.8
	床头配置2个防撞缓冲轮，防止撞击。
	


	1.9
	脚轮采用：
（1）四个直径5寸进口医用双面静音聚氨酯脚轮，耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳。脚轮附防尘、防毛发卷入装置。
（2）轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活。
（3）具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳。
	

	1.10
	护栏采用：
（1）斜拉式三杆护拦，欧式风格，美观大方，开放式设计。护理人员观察病人情  
况一目了然，解决了很多护拦遮挡护理人员观察的弊病。
（2）主体采用优质冷轧钢管。围栏放下时不占空间，提高病房空间使用率。
（3）围栏连接器采用优质玻璃纤维的高强度材料精制而成，强度高，耐磨耐酸碱，可抗侧拉60公斤不变形。
（4）围栏设计符合国际安全标准。美观舒适，整体结构简单、实用。防夹手设计，使用安全无虑。
	

	1.11
	床体具有床体防滑功能，背部具有减压功能。
	

	1.12
	配移动餐桌，优质低碳钢支架，喷粉表面。高度可调范围760~1070mm。安全工作负重25KG（均匀受力）。
	

	1.13
	配床头柜，柜体采用优质低碳钢，颜色为灰白色，桌面板为高密度中纤板贴片而成，桌面颜色为木纹色，配置毛巾架，配4个脚轮(2个带刹脚轮+2个万向脚轮)。
	

	1.14
	配床垫，软硬度合适，三折床垫，5cm为软面（高密度海绵），3cm硬面（椰棕），高度≥8cm，床垫面料透气性佳、防水，便于清洗、消毒。
	

	1.15
	每张病床配输液架1支，不锈钢材质，可调高度。
	


标段五 负压吸引器（6台）
	序号
	技术参数
	

	1
	-90Kpa-0Kpa的负压精确安全释放临床适用负压持久使用。
	

	2
	具有关闭阀做到真正即插即用的功能。
	

	3
	可以360度旋转的负压驱动器表头方便易用。
	

	4
	带有安全防溢过滤瓶，保护气口及负压管道安全。
	


标段六 体外起搏器（2台）
	一、
	设备基本概况：
	

	1．
	设备名称：临时起搏器
	

	2．
	用途说明：用于患者的临时心脏起搏治疗
	

	二、
	主要技术性能指标及要求：
	

	1.
	起搏模式：S00; SSI; SST
	

	2.
	起搏频率：30-250ppm
	

	△3.
	快速起搏（burst频率）：60–1000ppm 
	

	4.
	脉冲振幅/脉宽：0.1–17 V / 1 ms 
	

	5.
	感知灵敏度：1–20 mV
	

	6.
	极性：unipolar; bipolar
	

	7.
	不应期：30-150ppm: 225ms；151-200ppm: 200 ms；201-250ppm:175ms。
	

	8.
	电池标准： 9 V 碱性电池
	

	9.
	全新碱性电池可持续使用时间：不小于600 h
	

	△10.
	电池ERI工作状态带LED红灯提示，出现更换指征(ERI) 信号（即工作终止警告）电池可续航时间不小于：36h
	

	11
	电极阻抗：声音信号当阻抗<100Ω or >3000Ω
	

	12.
	高频率：一次声音信号当频率>180ppm
	

	13
	设备要求原装进口为佳。
	


标段七 输液泵（4台）
	▲1、
	输液总量设置范围：0.1～9000ml，以0.01ml递增
	

	▲2、
	速率范围：0.1～1100 ml/h，以0.01ml递增
	

	3、
	预置输注时间范围：1min～72h 
	

	▲4、
	能够不中断输液而能安全更改速率
	

	5、
	输液精度≤±5%，机械精度≤±0.2%； 
	

	6、
	快推“bolus”速率1～1100ml/h，并同步显示给入的“bolus”量
	

	▲7、
	快推速率可调，快推“bolus”手动执行，也可以预设“bolus”量0～100ml，自动给入
	

	8、
	静脉开放速率（KOV）：
	

	
	输液速度≥10 ml/h：为3 ml/h       
	

	
	输液速度＜10 ml/h：为1 ml/h       
	

	
	输液速度＜1 ml/h：等于设定的速度
	

	9、
	预置Bolus设定时间：1 min～24 h
	

	10、
	电池容量：在100 ml/h的情况下约为3.5 h
	

	11、
	体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h 等
	

	12、
	全信息显示所有详细的运行及报警信息
	

	
	（1）报警信息显示：以声、光及明确的闪动符号报警
	

	
	（2）提示报警：开机后2分钟未运行，则提示报警，避免遗漏操作
	

	
	▲（3）空气探测器：可探测出所有＞0.01 ml的气泡。单个气泡＞0.03 ml时报警；每小时累计的气泡＞0.4 ml时报警
	

	
	（4）完成报警：在预置输液量或预置输液时间完成后报警
	

	
	（5）排空报警：在液滴滴完时报警（使用滴数传感器）
	

	
	（6）低电池报警：电池用完前30分钟时预报警
	

	
	▲（7）阻塞报警：压力域值9档可调
	

	
	（8）在剂量发生错误时的警报（如果因为设备发生故障而导致毫升剂量错误，泵会自动关闭）
	

	▲13、
	泵内抗自流钳：泵门打开时，保证液体不会任意流出
	

	14、
	暂停功能：可以暂停从而保存信息
	

	15、
	有数据锁防止输液参数被意外修改
	

	16、
	兼容国产合格耐压的输液管路。
	

	▲17、
	可随时连接到输液管理系统中，即插既用，可热插拔。
	

	▲18、
	具有适飞证明，可以用于救援直升机上，提供安全输液。
	

	▲19、
	具有除颤防护功能，CFⅡ类保护，IP22防护。
	


第四章  合同主要条款
浙江大学医学院附属第四医院
询价采购合同  
供方：                                

需方：   浙江大学医学院附属第四医院   

供、需双方根据     年  月   日浙江大学医学院附属第四医院采购*****设备院内询价采购项目，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额: 人民币   元整 （￥           元）。（价款以人民币进行结算，大写）。包括  全部设备价款（含必备的附件备件）、安装调试费(含培训费) 及相关费用（含运输装卸费、保险费和伴随服务费等一切费用。）
三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

       附：详 细  价 格 清 单（具体配置见附件）
	序

号
	货物名称
	产地

规格型号
	数

量
	配置
	单价

（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合

计
	大写： （人民币）              小写： ￥        元


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期
质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同生效后，接医院通知30天内

2. 交货方式：CIP医院，供方负责安装调试，双方验收
3. 交货地点：浙江大学医学院附属第四医院指定地点
十、货款支付

 付款方式：全部设备送交指定地点，进行现场验货、安装、调试、验收合格后30个工作日内支付合同总价款的100%。货款凭合同、发票、《验收单》支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。
甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第四医院 

地        址：义乌市商城大道N1号 

法定（授权）代表人：  

签字日期：    年  月  日  

乙方（盖章）：

地址： 

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：             

联系电话:
签字日期：  年  月  日

第五章  报价文件的格式要求
报价文件的封面采用我院提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料装订。

浙江大学医学院附属第四医院

询价采购项目

投

标

文
件

采购项目编号：

投标设备名称：

投   标   人：                  （盖章）  
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

 日 期：                年         月   日
货物价格报价一栏表

采购项目编号：                          

投标项目名称：                          

                                        单位：元（人民币）

	序号
	货物
名称
	产地、品牌及生产
（制造）厂商名称
	规格、型号及参数
	数量
	单位
	货物投标价

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：
	（小写）：


填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价
2. 投标明细报价应按投标品目号填列。
投标人名称（并加盖公章）：                             
法定代表人或其授权委托人：                            

（法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字） 

签署日期：          年        月        日
法定代表人资格证明书

单位名称：                            
地址：                                

姓名：          性别：    年龄：   职务：            

本人系                             （投标人名称）的法定代表人。就参加贵院组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）
投标人名称（并加盖公章）：                             

签署日期：          年        月        日
 法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵院组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。
单  位：            部门：         职务：           。
（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）
供应商名称（并加盖公章）：                       
法定代表人（签字或加盖名章）：                   
签署日期：        年    月    日
★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、投标文件，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。
2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

投标方名称：__________________________ （公章）
投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________
投标人基本情况表
	1、一般情况

	应标单位名称
	
	单位性质
	

	
	
	资本结构情况
	

	公司注册名称
	

	营业范围
	

	地    址
	
	邮   编
	

	电    话
	
	传   真
	

	单位法人代表
	
	企业资质等级
	

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	
	
	
	

	我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。
授权人签字：                      被授权人签字：
日期：   年   月   日           日期：   年   月   日
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