浙江大学医学院附属第四医院
住院部20个监控采购及安装单位招标书
                                                        
第一章  采购公告
因业务发展需要，住院部需安装20个监控点位。为此，医院采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。
1、 采购编号：ZSHQ-2019W01
2、 采购内容：住院部20个监控采购及安装单位单位
3、 项目规模: 20个监控点位
4、 最低限价：本项目设最高限价10万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
5、 投标人资格：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5、该行业国家规定必备的资质、资格。
6、公司资质：企业营业执照上（或章程记载的经营范围）有安防监控设备销售、设计、安装的经营范围。投标人具备智能化二级资质，系统集成三级资质。配置的项目经理具备高级项目经理证书。
6、 招标报名、文件截止及开标时间、地点
1、投标单位应于2019年4月2日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
2、投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
联系人：  邵明亮、吴巧玲    电话：0579-89935109
3、开标时间和地点：于2019年4月2日 9:00在浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室开标
7、 投标文件构成
1、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（加盖公章）；
2、法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；
3、被授权人身份证复印件；
4、公司简介；
5、报价单（按投标报价单要求填报）
6、配置的项目经理的高级项目经理证书
7、货物质量保证及有关承诺；
8、近5年内有在大型企事业单位、机关、学校、商场等单位类似业绩的合同；
9、各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

第二章  项目概况及技术要求
一、项目概况
1、本项目地点：浙江大学医学院附属第四医院（义乌市商城大道N1号）。
2、项目情况：医院住院部病房通道增加20个监控点位。其中东面5-12层各增加1个，1层综合病房增加1个监控，共计9个；西面5-15层各增加1个，共计11个。调整原先住院部通道监控位置。本项目需增加交换机，医院目前交换机使用机房为住院部东面4层、11层，住院部西8层、12层。
二、招标货物一览表
	序号
	设备名称
	参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	彩色半球摄像机
	200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机；
最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；
快门 1/3秒至1/100,000秒；
镜头 4mm, 水平视场角:90°;  2.8mm, 水平视场角:100°(6mm,8mm可选)；
调整角度 水平-30~30°,垂直0~80°,旋转0~360°；
宽动态范围 120dB；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；
帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；
ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；
工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；
电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；
功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；
防护等级 IP66；
红外照射距离 10-30米
1个音频输出接口（插线式）、一个内置麦克风、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口
	海康
	台
	20

	2
	24口交换机
	产品类型：运营级接入交换机、POE交换机
应用层级：三层
背板带宽：64Gbps
包转发率：4.2Mpps
端口结构：非模块化
电源电压：AC 100-240V，50/60Hz-264V；47Hz-63Hz
端口描述：24个10/100Base-TX PoE+以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口
电源功率：≤370W；支持PoE+，最大输出370W，支持RPS电源模块最大输出740W
	H3C
	套
	2

	3
	存储（磁盘阵列）
	单控制器结构，控制器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥4个千兆网口，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）。
可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔
每个控制器具有：3个12GB SAS3.0接口、2个USB3.0、1个USB2.0接口
可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；
应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；
单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意9个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。
应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；
支持不低于700Mbps图片并发输入，同时不低于700Mbps图片并发输出
	海康
	台
	1

	4
	硬盘
	4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SAS
	希捷
	块
	6

	5
	6类网络线
	3071004EWH，符合CAT-6标准
	康普
	米
	1600

	6
	金属穿线管
	KBG32（吊顶内施工）
	国产
	米
	300

	7
	软管
	DN32（吊顶内施工）
	国产
	米
	300



第三章  其他事项
一、本次招标定标方式
本次招标采用最低价评价方式选择合适的监控安装单位。
二、评标方式
1、采用资质后审通过制；
2、在有效资质投标单位中，优先选择报价最低的单位为第一中标候选人；
3、若第一中标候选人因故不能签订合同或在合同期间因违约解除合同的，医院可选择直接与第二中标候选人签约或重新组织招投标。
三、质量保证及售后
1.工程的质保期至少1年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。
四、付款方式
1.全部货物安装验收合格并经医院委托单位审计工程量后30日内支付实际货款的95%。
2.质保期满后无任何质量事故则支付剩余5%尾款。
五、其他
1、中标人不得转包、分包。
2、投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现
场勘察会。
    3、投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。
附件1．投标文件封面
封面格式                          正/副本

                                    项目

投标文件

	



采购项目编号：                                 
	
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日




附件2．报价书格式
浙江大学医学院附属第四医院住院部20个监控采购及安装报价单

投标人名称（盖章）：______________________              

	序号
	项目名称
	型号规格及特征
	品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	彩色半球摄像机
	参照第二章《货物一览表》自行填写
	海康
	台
	20 
	　
	　

	2
	24口交换机
	参照第二章《货物一览表》自行填写
	H3C
	套
	2 
	　
	　

	3
	监控硬盘
	参照第二章《货物一览表》自行填写
	希捷
	台
	6 
	　
	　

	4
	磁盘阵列
	参照第二章《货物一览表》自行填写
	海康
	台
	1
	　
	　

	5
	6类网络线
	3071004EWH，符合CAT-6标准
	康普
	米
	1600
	
	

	6
	金属穿线管
	KBG32（吊顶内施工）
	国产
	米
	300
	
	

	7
	软管
	DN32（吊顶内施工）
	国产
	米
	300
	
	

	8
	安装施工费
	自行评估
	/
	/ 
	/
	/
	

	合计：人民币                                大写



法定代表人或其授权代表签字：                   日期：

备注： 1、6类网络线、金属穿线管、软管按实结算，安装施工费用由投标单位自行勘测评估。所有报价均为含税价格。
    2、报价单若有更改，更改处须加盖章或签字，否则视为废标。
3、彩色半球摄像机、24口交换机、监控硬盘、磁盘阵列的规格型号参照第二章《货物一览表》自行填写。
投标人：（盖章或签字）
             
[bookmark: _GoBack] 年  月  日      
附件3：法人授权书

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。
特此告知。




                                        
投标人名称(公章)：
                                        
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日


7

