浙江大学医学院附属第四医院

净化工程维保配件过滤器、加湿桶招标文件
第一章　招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程过滤器、加湿桶采购的要求, 对我院年度净化工程过滤器、加湿桶进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 采购编号：ZSHQ-2019W06
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购内容：浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程维保配件采购。

5、 采购预算及最高限价：采购预算为15万元，本项目设最高限价，最高限价为预算价。
6、 投标人的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的企业；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（3）该行业国家规定必备的资质、资格。
7、 招标文件发放方式：浙大附属第四医院网站免费下载。
8、 投标时间和地点： 
投标单位应于2019年   月   日10：00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
9、 报名方式：
投标单位必须于2019年   月  日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）交至义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院行政楼总务库房，亦可复印件传真0579-89935109报名或0579-89935109电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
10、 开标时间和地点：
开标时间： 2019年   月    日  上午10:00         
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
11、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴巧玲  
联系电话： 0579-89935109
第二章   招标项目内容及技术要求

一、本次招标的货物是年度净化工程过滤器、加湿桶，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、牢固、耐用。

所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

二、供货方式和交货期：中标人按招标人要求按月按需分批次供货，要求收到招标人供货通知后15天内，货到招标人指定的使用地点，并且在招标人库房根据招标人的要求有一定量备货，具体备货品种及数量，根据招标人历年实际情况在合同签订时确定，备货结算方式：根据中标单价和实际备货数量按实结算。

1、要求投标人在产品供货前先递交样品，经招标人确认后方可批量供货（按需要供货）。如有质量问题，由此给招标人造成的损失由中标人承担。

2、费用结算方式：货款按月按实结算，即按每月实际使用量乘以中标单价按实结算。货到安装调试并验收合格后凭中标人开具的正规发票付款。
3、响应时间：应急年度净化工程过滤器、加湿桶3天内送到，日常年度净化工程过滤器、加湿桶15天内送到。

4、考核条款
甲方每季对乙方开展考核，考核满分为100分，考核以90分为基准，低于90分每低1分，甲方对乙方扣款人民币200元整。考核得分低于80分，不考虑续签。全年考核超过2次低于70分，甲方有权单方面终止合同。

	考核内容
	扣分标准
	扣分情况
	备注

	送货准时性:下单后15天内送到，最迟不得超过30天。
	每延迟一次扣1-2分(因不可抗力因素导致的除外)
	
	

	货物质量:供应的货物必须按照招标清单，不得以次充好，提供假冒伪劣产品
	发现一次扣10分
	
	

	招标范围内的货物须要求提供，除生产厂家停产或甲方要求更换外，可随意更换产品
	发现一次扣5分
	
	

	招标范围内的物资须按照招标价格，招标范围外的物资须按不高于市场价的价格进行供货
	发现一次价格高于招标价结算或高于市场价10%结算的，经医院确认后扣5分
	
	

	售后效率:售后处理周期不得超过15天，因产品质量问题严重影响科室使用，需在7天内完成维修或更换物资
	每发现一次不符合要求扣5分
	
	


以上产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中。

三、样品的种类和数量

提供初效、中效、亚高效过滤器各一个，要求将递交的样品上以适当的方式写明招标项目名称、投标人的名称、样品规格。初效过滤器要求必须用铝合金龙骨外框。
以上样品随投标文件同时同地递交。

样品将作为评标依据之一。

四、货物需求一览表

	序号
	配件名称
	推荐品牌
	数量
	单位
	备注

	1
	初效、中效和亚高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	初效过滤器用铝合金龙骨外框

	2
	高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	

	3
	电极式加湿桶
	康迪
	1
	批
	


1、 初效、中效和亚高效过滤器清单（初效过滤器用铝合金龙骨外框）
	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2019年招标数量

	EICU
	AHU-B101
	G4初效
	490*594*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	490*592*292
	4
	1
	4

	静脉配置
	AHU-B102
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1

	静脉配置
	AHU-B103
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4

	DSA
	AHU-101
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	DSA
	AHU-102
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	6
	12

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	4
	8

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2

	ICU
	AHU-322
	G4初效
	594*594*95
	6
	6
	36

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	6
	4
	24

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	6
	1
	6

	CCU
	AHU-323
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	6
	12

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	4
	16

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	4
	8

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2

	NICU
	AHU-601
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1

	层流病房1
	AHU-1201
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2

	层流病房备1
	AHU-1202
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2

	层流病房2
	AHU-1203
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2

	层流病房备2
	AHU-1204
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	层流病房新风
	PAU-1201
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1

	OR1
	AHU-301
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR2
	AHU-302
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR3、4、8
	AHU-303
	G4初效
	490*594*95
	2
	1
	2

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2

	OR5
	AHU-304
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	OR6、11
	AHU-305
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR7
	AHU-306
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR9、10
	AHU-307
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR12
	AHU-308
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR13
	AHU-309
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR14
	AHU-310
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR15
	AHU-311
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	OR16
	AHU-312
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1


	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	OR17
	AHU-313
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	1
	4

	OR18
	AHU-314
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	1
	4

	OR19
	AHU-315
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	1
	4

	OR20
	AHU-316
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	1
	4

	手术走廊左
	AHU-317
	G4初效
	594*594*95
	6
	1
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	6
	1
	6

	手术走廊右
	AHU-318
	G4初效
	594*594*95
	6
	1
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	6
	1
	6

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2

	手术走廊中
	AHU-319
	G4初效
	490*594*95
	4
	1
	4

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	4
	1
	4

	手术新风1
	PAU-301
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4

	手术新风2
	PAU-302
	G4初效
	490*594*95
	6
	6
	36

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	4
	16

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	4
	8

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2

	手术新风3
	PAU-303
	G4初效
	490*594*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	490*592*292
	4
	1
	4

	门诊OR1、2、3
	AHU-320
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2

	手术新风4
	PAU-304
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	4
	4

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1

	手术新风5
	PAU-305
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4

	中心供应室1
	AHU-401
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	6
	12

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	4
	8

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2

	中心供应室2
	AHU-402
	G4初效
	490*594*95
	4
	6
	24

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	4
	4
	16

	
	
	H11亚高效
	490*592*292
	4
	1
	4

	静脉配置15楼顶排风机
	P-B103-1
	H11亚高效
	605*605*292
	3
	1
	3

	门诊走廊
	AHU-321
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1

	手术室回风口过滤器
	板式中效过滤器
	1030*340*20
	108
	2
	216

	
	板式中效过滤器
	530*340*20
	10
	2
	20

	
	板式中效过滤器
	430*230*20
	17
	2
	34

	
	板式中效过滤器
	530*530*20
	31
	2
	62

	
	板式中效过滤器
	840*340*20
	7
	2
	14


2、 高效过滤器清单

	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2019年招标数量

	各净化区域
	高效过滤器
	万级静压箱11台
	525*905*70
	22
	/　
	1

	
	
	
	310*905*70
	44
	/　
	1

	
	
	
	525*310*70
	22
	/　
	1

	
	
	千级静压箱8台
	510*905*70
	32
	/　
	1

	
	
	
	525*905*70
	16
	/　
	1

	
	
	
	525*510*70
	16
	/　
	1

	
	
	百级静压箱4台
	760*905*70
	16
	/　
	1

	
	
	
	525*905*70
	8
	/　
	1

	
	
	
	525*760*70
	8
	/　
	1

	
	
	层流病房2740*2100*450（非标3台）
	790*610*70
	18
	/　
	1

	
	
	
	790*435*70
	9
	/　
	1

	
	
	高效送风口500m3/h 
	320*320*150
	113
	/　
	1

	
	
	高效送风口1000m3/h
	484*484*150
	161
	/　
	1


3、电极式加湿桶清单

	区域
	品牌
	类型
	规格
	数量
	年更换次数
	2019年招标数量

	ICU一
	康迪
	D664
	45kg
	2
	1
	2

	OR5
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1

	DSA
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1

	DSA
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1

	静脉配置
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1

	静脉配置
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1

	静脉配置
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1

	层流机房
	康迪
	D363
	8kg
	4
	0
	0

	NICU
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1

	ICU二
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1

	EICU
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1


推荐品牌的货物，中标人若选用同档次及以上品牌时，需经采购人书面确认同意后方可供货。若中标人选用品牌达不到采购人要求，则由采购人在推荐品牌中选定任一品牌，且价格不作调整。

中标后，本项目所需的任一产品在供货前均需向招标人提供样品，经招标人确认符合要求的，才能按需批量供货，由于投标人所供产品不符合招标人要求而需重新选样供货等风险因素所需费用由投标人考虑并自行承担。
第三章   投标文件要求及评分办法
一、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作。技术标（含资信与服务）不得含商务报价。
1.技术标：

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）营业执照复印件；

（2）组织机构代码证复印件；

（3）税务登记证复印件；

（4）相关维保服务资质

（5）法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；

（6）被授权人身份证复印件；

（7）公司业绩：列举做过哪些代表性的过滤器供货服务，尤其是医院的，提供合同复印件；

（8）报价书

（9）其他投标人认为应该提交给招标人的资料；

（10）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。
2.商务标：
商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）投标报价明细表；
（4）其他投标人认为须提供的资料。

2、 评分办法
评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，技术标入围单位进行商务报价评审，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录；单位的商务报价在评标室进行拆封，并单独记录一份商务报价情况。

1、 技术标评审（50分）
技术分满分为50分，分值分配见表格。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。
	序号
	评分方法
	分值

	1
	2016年1月1日至今同类项目合同金额在10万以上的业绩：投标人具有为省、市级医院提供产品的业绩，评标委员根据业绩情况进行评定，每提供一个合同得2分，最高6分。

业绩证明材料：须提供合同或中标通知书或业主证明。
	0～6分

	2
	企业规模、管理标准，投标单位间横向比较。被评为优的得5-4.1分，良的得4-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。
	0～5分

	3
	产品技术指标的先进性、与招标文件的符合度等，投标单位间横向比较被评为优的得6-5.1分，良的得5-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。
	0~6分

	4
	产品对特定医疗环境的适用性。被评为优的得6-5.1分，良的得5-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。
	0～6分

	5
	提供客户满意度反馈表，并提供对应单位的合同复印件，每提供一份得2分，最高6分。
	0～6分

	6
	投标人提供的样品情况，投标单位间横向比较。被评为优的得8-6.1分，良的得6-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。
	0～8分

	7
	产品质量保证措施及产品的质量保证承诺。被评为优的得5-4.1分，良的得4-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。
	0～5分

	8
	售前、售后服务内容和服务承诺，投标单位间横向比较。被评为优的得8-6.1分，良的得6-3.1分，一般的得分3-1分，被评为差的得0分。
	0～8分


2、商务标评审（50分）
（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为50分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100，保留小数2位

3、计算总分（满分为100分）

   计算方法：投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按采购人抽签决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。
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附件1                  封面格式1
                                    项目

投标文件

（技术文件）

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

 

附件2                  封面格式2
                                        项目

投标文件

（商务文件）

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日
投标报价一览表
投标人名称（盖章）：                          

采购编号：                                   

	序号
	区域
	配件名称
	推荐品牌
	数量
	单位
	报价（元）
	投标人响应品牌
	备注

	1
	浙江大学医学院附属第四医院
	初效、中效和亚高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	
	
	具体数量详见分项报价表

	2
	
	高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	
	
	

	3
	
	电极式加湿桶
	康迪
	1
	批
	
	
	

	3
	合计：


备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。
全权代表签字：                   

                                     日 期：           
注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

净化工程过滤器、加湿桶分项报价表
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程维保配件采购   

招标编号：                         本投标报价表共     页，第     页

1、 初效、中效和亚高效过滤器清单   
	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2019年招标数量
	单价

（元）
	小计

（元）

	EICU
	AHU-B101
	G4初效
	490*594*95
	4
	6
	24
	　
	　

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	4
	4
	16
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	490*592*292
	4
	1
	4
	　
	　

	静脉配置
	AHU-B102
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	静脉配置
	AHU-B103
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	4
	16
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4
	　
	　

	DSA
	AHU-101
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	DSA
	AHU-102
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	6
	12
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	4
	8
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2
	　
	　

	ICU
	AHU-322
	G4初效
	594*594*95
	6
	6
	36
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	6
	4
	24
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	6
	1
	6
	　
	　

	CCU
	AHU-323
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	6
	12
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	4
	16
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	4
	8
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2
	　
	　

	NICU
	AHU-601
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	层流病房1
	AHU-1201
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2
	　
	　

	层流病房备1
	AHU-1202
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2
	　
	　

	层流病房2
	AHU-1203
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2
	　
	　

	层流病房备2
	AHU-1204
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	层流病房新风
	PAU-1201
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	OR1
	AHU-301
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR2
	AHU-302
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR3、4、8
	AHU-303
	G4初效
	490*594*95
	2
	1
	2
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	　
	　

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	2
	1
	2
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2
	　
	　

	OR5
	AHU-304
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR6、11
	AHU-305
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR7
	AHU-306
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR9、10
	AHU-307
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR12
	AHU-308
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR13
	AHU-309
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR14
	AHU-310
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR15
	AHU-311
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR16
	AHU-312
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	OR17
	AHU-313
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	1
	4
	　
	　

	OR18
	AHU-314
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	1
	4
	　
	　

	OR19
	AHU-315
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	1
	4
	　
	　

	OR20
	AHU-316
	G4初效
	594*594*95
	4
	1
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	1
	4
	　
	　

	手术走廊左
	AHU-317
	G4初效
	594*594*95
	6
	1
	6
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	6
	1
	6
	　
	　

	手术走廊右
	AHU-318
	G4初效
	594*594*95
	6
	1
	6
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	6
	1
	6
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2
	　
	　

	手术走廊中
	AHU-319
	G4初效
	490*594*95
	4
	1
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	4
	1
	4
	　
	　

	手术新风1
	PAU-301
	G4初效
	594*594*95
	4
	6
	24
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	4
	16
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4
	　
	　

	手术新风2
	PAU-302
	G4初效
	490*594*95
	6
	6
	36
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	4
	4
	16
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	4
	8
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	4
	1
	4
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2
	　
	　

	手术新风3
	PAU-303
	G4初效
	490*594*95
	4
	6
	24
	　
	　

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	4
	4
	16
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	490*592*292
	4
	1
	4
	　
	　

	门诊OR1、2、3
	AHU-320
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	1
	2
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	1
	2
	　
	　

	手术新风4
	PAU-304
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	手术新风5
	PAU-305
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4
	　
	　

	中心供应室1
	AHU-401
	G4初效
	594*594*95
	1
	6
	6
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	2
	6
	12
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	4
	4
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	2
	4
	8
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	592*592*292
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	287*592*292
	2
	1
	2
	　
	　

	中心供应室2
	AHU-402
	G4初效
	490*594*95
	4
	6
	24
	　
	　

	
	
	F8中效
	490*592*534*8P
	4
	4
	16
	　
	　

	
	
	H11亚高效
	490*592*292
	4
	1
	4
	　
	　

	静脉配置15楼顶排风机
	P-B103-1
	H11亚高效
	605*605*292
	3
	1
	3
	　
	　

	门诊走廊
	AHU-321
	G4初效
	594*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	G4初效
	289*594*95
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	592*592*534*8P
	1
	1
	1
	　
	　

	
	
	F8中效
	287*592*534*4P
	1
	1
	1
	　
	　

	手术室回风口过滤器
	板式中效过滤器
	1030*340*20
	108
	2
	216
	　
	　

	
	板式中效过滤器
	530*340*20
	10
	2
	20
	　
	　

	
	板式中效过滤器
	430*230*20
	17
	2
	34
	　
	　

	
	板式中效过滤器
	530*530*20
	31
	2
	62
	　
	　

	
	板式中效过滤器
	840*340*20
	7
	2
	14
	　
	　


2、高效过滤器清单

	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2019年招标数量
	单价（元）
	小计（元）

	各净化区域
	高效过滤器
	万级静压箱11台
	525*905*70
	22
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	310*905*70
	44
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*310*70
	22
	/　
	1
	　
	　

	
	
	千级静压箱8台
	510*905*70
	32
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*905*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*510*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	百级静压箱4台
	760*905*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*905*70
	8
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*760*70
	8
	/　
	1
	　
	　

	
	
	层流病房2740*2100*450（非标3台）
	790*610*70
	18
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	790*435*70
	9
	/　
	1
	　
	　

	
	
	高效送风口500m3/h 
	320*320*150
	113
	/　
	1
	　
	　

	
	
	高效送风口1000m3/h
	484*484*150
	161
	/　
	1
	　
	　


3、电极式加湿桶清单

	区域
	品牌
	类型
	规格
	数量
	年更换次数
	2019年招标数量
	单价（元）
	小计（元）

	ICU一
	康迪
	D664
	45kg
	2
	1
	2
	
	

	OR5
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1
	
	

	DSA
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1
	
	

	DSA
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1
	
	

	静脉配置
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1
	
	

	静脉配置
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1
	
	

	静脉配置
	康迪
	D363
	8kg
	1
	1
	1
	
	

	层流机房
	康迪
	D363
	8kg
	4
	0
	0
	
	

	NICU
	康迪
	D464
	15kg
	1
	1
	1
	
	

	ICU二
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1
	
	

	EICU
	康迪
	D664
	45kg
	1
	1
	1
	
	


备注： 1、如数量为“0”的项目，表示不在2019年更换计划内，只需要报单价作为参考。                                 
投标人：（盖章）       

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）       日期：


正（副）本





正（副）本
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