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询价邀请书

根据医院招标管理要求，浙江大学医学院附属第四医院医学工程科就 自助机 以询价方式组织采购。欢迎符合本邀请书要求的供应商参加本次采购活动。
一、采购项目基本情况及要求

1. 采购项目名称： 自助机  
2. 采购项目编号：ZYSYXJ20190604
3. 采购项目内容：

	序号
	使用科室
	设备名称
	数量
	预算      
	经费来源
	交货期

	1
	财务部
	自助机
	5
	10万元
	自筹2019
	根据采购人要求完成的设备的供货及安装调试要求


4.付款方式：合同总价的90%，在全部设备到场安装验收合格后30个工作日内支付。合同总价的10%，在设备验收合格正常工作满1年无质量问题后30个工作日内支付。

货款凭合同、发票、《采购验收单》，由采购单位支付。

5.联合体投标：本项目不接受联合体投标
6.供货要求及售后服务:
6.1、供货单位要包质量、包数量、包运输、包安装调试。投标人提供的必须是生产厂家出厂时原包装的、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的货物。

6.2、制造厂家提供安装及维修等相关服务。

6.3、设备验收合格后免费保修≥三年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的，按原规定执行），保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免费维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。

6.4、在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。

6.5、出保修期后机器故障报修，公司2小时回应，24小时内到达医院（包括节假日）。

6.6、设备连续工作能力，保修期内开机率不低于95%(365天计)，每天不少于12小时提供。

6.7、提供技术人员培训。

6.8、设备培训：在设备安装完成后，厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。

6.9、在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训。

6.10、提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件等）中、英文说明书。

6.11、标准配置软件需提供终身免费升级并定期维护。

二、供应商资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业并已按规定时间通过年检；
    2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
    3.有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.具有所投产品经销授权书及售后服务承诺函；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无行贿犯罪记录。

三、供应商资格审查

供应商资格由询价小组进行审查。

四、获取询价文件时间及方式

1、时间： 报价截止时间之前；

2、获取询价文件方式：供应商请于即日起至浙江大学医学院附属第四医院免费获取询价文件（浙江大学医学院附属第四医院官网自行下载）。

五、报价截止及开标时间与地点

报价截止时间：北京时间2019年07月03日09：30。

供应商请于北京时间2019年07月03日09：30之前将密封好的报价文件递送至浙江大学医学院附属第四医院医学工程科，在此时间之后送达的报价文件恕不接受。

六、投标保证金（无）

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系

联系地址：义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院医学工程科 

咨询电话：唐先生  0579-89935074
浙江大学医学院附属第四医院

医学工程科
二○一九年六月二十五日  

询价须知
一、适用范围

1、本询价文件适用于本询价邀请中所述货物的报价。
2、本询价文件需求所涉及设备及货物仅限于报价产品范围所述。

二、报价文件制作和组成

参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求,准备报价文件一式两份，其中正本1份、副本1份(封面上标注“正本”、“副本”字样),若正本与副本的内容不一致,以正本为准。报价文件应用A4规格纸编制并装订成册。由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。投标文件必须密封。

报价文件由以下部分组成：

投标函

*开标一览表

*法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；

*投标报价明细表（分包逐项填写产品单价等及总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署）

*投标货物的技术性能、技术指标明细情况及产品彩页
*投标货物注册证及登记表（医疗器械产品必须提供）

*营业执照副本复印件加盖单位公章（五证合一，提供营业执照即可）；

*税务登记证副本复印件加盖单位公章；

*组织机构代码证副本复印件加盖单位公章；

*提供检察机关出具的近三年企业及授权投标人在购销领域无行贿犯罪的证明（通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；
所投产品经销授权书复印件加盖公章；
所投产品售后服务承诺函原件；
用户名单。
产品彩页或功能介绍。

三、报价文件递交
（一）报价文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

（二）报价文件须由供应商法定代表人或授权代表签署。
四、开标
在递交报价文件时间截止后，我院在规定的时间和地点组织开标。
供应商需派代表参加现场开标，询价小组由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

   投标文件的初审:
4.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。
有下列情形之一者，将导致废标：
（1）标书不按要求密封及标记的；
（2）超出经营范围投标的；
（3）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；
（4）投标书无法定代表人或其授权代表签字的。
4.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3 招标机构对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
五、评标
5.1根据招标项目特点组建评标委员会。对招标文件具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由需方和技术专家及其他有关方面的代表组成。
5.2 评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在确定中标人前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
5.3 评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标人。
六、成交通知书
注： 我院向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。
七、质疑和投诉
（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人。提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。
（二）采购人对符合投诉条件的应给与答复，供应商对质疑答复不满意的向有关行政管理部门投诉。
（三）供应商未提供相关证据的投诉，被质疑人将不予受理。
（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚。并承担调查费用。
招标项目内容及技术要求
此份规格书包括下列项目：浙江大学医学院附属第四医院自助机的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、保证期内的维修服务等。
1、招标货物一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	预算
	交货期

	1
	自助机
	5
	台 
	10万元
	根据采购人要求完成的设备的供货及安装调试要求


注：（1）投标方须在投标文件中提供参投的设备的原厂商宣传彩页，须包含产品配置参数、图片等。
2. 总体要求
2.1系统的适应性：供应商提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。
2.2供应商提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量的和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。
2.3 供应商提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单管理方便的特点。
二、工作范围
2.1投标人需按本招标文件的要求完成产品的设计、制造、运输、装卸、现场安装、调试及试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标文件的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。
   提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：
按需方和设计需要完成产品的具体设计；
按需方提供的要求在投标时单独提供尺寸和平面图等；
在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、设备样本和使用操作说明书；
按需方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；
运输：设备运输并卸至需方指定的地点；
供方须按需方的要求和认可负责设备安装、调试及试运行。包括安装所需的所有管路，含在投标报价中。
提供设备的验收标准和检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；
供方应负责提供完整的中文操作维护使用手册，至少两份。
2.2 本招标文件只是对一些原则性问题提出要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。
2.3 整套设备及主要部件原产地必须明确地标明在投标文件中。
2.4 供应商需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标、产品和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。
三、产品标准和规范
3.1本招标文件成文时，下列标准和规范均有效。所有标准和规范都可能被修订，供应商应达到下列标准和规范最新版本的要求。
国际标准及其它被普遍认可的标准；
由采购人认可的其它国家的其它权威标准；
产品应取得相关的国内、国际认证；
3.2 供应商遵守不限于以上标准时，应向采购人及时解释清楚。
3.3上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、
国际最新标准为依据。
四、产品的防护、包装及运输
4.1产品内外表面应洁净；供应商在投标时须提供产品的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。
4.2 所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。
4.3随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。产品的包装费应包含在供货总价中，这些包装材料应属于需方所有。
4.4在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单等资料。包装箱外面应注明数量、产品名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。
4.5 供方应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸的安全等。
4.6 随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。
五、到货验收
5.1供方应派员在所供产品到需方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。
5.2 产品卸至需方指定地点。
5.3 交货时，供需双方交验后在交接单上签章并直接交需方保管。
六、安装调试和试运行
6.1供方应主动配合需方进行安装调试前的准备工作。
6.2供方应提供安装计划给需方认可。安装时供方须派有三年以上工作经验的工程师负责安装。安装结束前，供方应提交测试和调试方法及记录表格给需方。
6.3供方应派有三年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
6.4设备试运行应在需方人员的监督下进行，此类监督不免除供方应承担的相关责任。
七、技术要求
自助机       数量：5台

	模块名称
	技术参数

	主板
	▲支持最新第六代或以上Intel® Core™ i5处理器； 

支持DDR4插槽；
集成显卡，支持1920*1200及以上分辨率；
▲丰富的I/O扩展接口： 6*USB 2.0、1 x PCIe x16、1 x Mini PCIe ；1 x Rj45

▲主板尺寸：MINI-ITX

	CPU
	▲第六代i5处理器或以上。

	内存
	▲8G DDR4

	硬盘
	128G以上固态硬盘，读速率大于540M/s 

	电容触摸一体屏——17寸
	工业级液晶屏：
采用17寸工业级液晶屏，分辨率1280*1024

亮度：250 (cd/m2)  

对比度：1000：1    

信号接口：双通道LVDS     

响应时间：5 (ms)，色彩（真彩）大于16位颜色

	
	电容触摸屏 ：
采用17寸电容触摸屏
10点触控
触摸响应＜15ms

表面硬度大于7H

触摸对象大小＞每点触摸寿命大于500万次
折射低、耐划伤、耐磨、无飘移、防清洁剂腐蚀、防爆性好等

	电动读卡器
	支持卡片类型：SO-7811标准磁卡（标准外卡片可订制），ISO-7816标准接触式IC卡，ISO-14443标准RF卡
进卡方式:磁卡感应磁信号方式进卡/卡片宽度检测开关方式进卡（可选）
进卡模式:支持抖动进卡模式/匀速进卡模式（可选）
出卡模式:前端出卡夹卡/前端出卡不夹卡/后端出卡夹卡/后端出卡不夹卡（可选）
重读功能:支持自动重新入卡读卡功能
残卡处理:可对异常的短卡或者其它异常尺寸卡片自动处理
传卡速:度:大于100:mm/S

卡片尺寸：支持标准ISO卡片尺寸，卡片允许弯拆度:横向≤35°;纵向≤35°

通讯方式:RS-232

掉电弹卡
工作电源:DC12V±5% 2A

电源正负极反向错误输入时电路自动保护，电压过大时自动保护
使用寿命:磁头≥80万次、IC触点≥50万次
温度/湿度： -20℃--60℃/0-90%无凝结
温度/湿度： -30℃--70℃/0-90%无凝结

	市民卡读卡器
	符合义乌地区市民卡读卡要求（明华X3）

	扫码墩
	扫描性能
扫描方式：二维影像扫描
运动容差：在最佳焦距下，可扫描10cm/s的速度运动的13mil UPC码
扫描角度：水平37.8°；垂直：28.9°

条码对比度：最低25%的反射差
倾角、斜角：
60°，70°

解码能力：所有标准的1D、PDF417和2D条码
电学参数
输入电压：4.0~5.5VDC

操作电压：2W

待机电压：0.45W

主机系统接口：USB,Keyboard Wedge，RS232，IBM 46xx

环境参数
操作温度：0℃~40℃

存储温度： 
-40℃~60℃

湿度：0%to95%相对湿度，无凝结
抗摔程度：其设计可承受30次1.5m处到水泥地面的坠落
环境密封等级：IP42

光照强度：0 to 100,000 lux

	二代身份证
	读卡系统：射频技术 符合ISO14443 Type B标准
保密模块：  身份证核验系统专用模块
读卡距离：  0-50mm

CPU频率50MHZ,32位ARM 64KB flash,4KB RAM

感应区面积：100×100mm

读卡时间： <1s

卡片与感应区平面最大张角? 70°

工作频率： 13.56Mhz

调制方式： ASK和BPSK

校验 循环冗余校验（CRC）
与卡片的通讯速率： 106 Kbps

通讯接口：RS232或USB通讯接口
开发套件：推荐平台  WIN98/2000/XP/Vista/WIN7

开发工具：SDK支持VC/DELPHI/VB/PB等
电源系统：DKQ-A16D（DU）使用电脑USB口供电。 DKQ-A16D（DS）使用外置电源供电。 外置电源指标：输入交流220V±10%、输出DC5V±5%、输出电流1A。
规格尺寸：165.5×119×34.5mm

重量：<0.8Kg

	热敏打印机
	打印方式：行式热敏打印
打印字符：打印字体
西文12×24,汉字:24×24

GB18030简体中文（向下兼容GB2312-1980） 支持的字符集
打印列数：48(12×24)

字号：16.9 CPI,22.5 CPI

字符集：支持的字符集:FONT A： 12 × 24 点阵字符    FONT B： 9×17点阵字符
打印速度(行/秒)
西文/中文
西文:150 mm/s 中文:150 mm/s

接口形式：串口/USB

数据缓冲区：4KB

打印密度：8点/mm（203 DPI）
打印命令：ESC/POS

纸张
纸宽(mm) ：82.5mm

打印宽度(mm) ：79.5±0.5mm

纸张厚度(mm) ：单层纸:0.065-0.100 mm

纸仓规格：纸卷直径：170mm/250mm

纸卷轴内径：17 mm

纸卷轴外径：大于25.4 mm

自动切纸器：有，寿命 ≥150万次(65um厚的纸张;纸张100um厚的不低于100万次)

黑斑识别：有
预缺纸检测：有，可调
外接电源：DC24V/2A

耗电量：50W

打印头寿命：100 KM

可靠性（MCBF）：3700 万行
整体尺寸(mm) ：(W×D×H):150×285×202

EMI标准
GB 9254-2008，A级
安全标准：GB 4943-2001

	摄像头
	≥200万像素
拍摄范围：高品质真彩色，适用2cm到无穷远
影像处理：自动曝光控制/自动增益控制/自动白平衡（可手动）/伽玛校正手动可调

	开关电源
	提供发卡机、读卡器、打印机等设备，5A、6A电流，支持稳定电压输出

	机柜
	▲机柜尺寸：长448mm*宽520mm*高1604mm，采用通用钥匙。

	
	外接接口：外接网络接口，电源接口等

	
	内置立体声音响

	
	功能设计要符合人性化设计，方便病人使用，不易变形，外观美观、大方，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，布线规范、合理

	
	▲支持定时开关机

	软件接口
	提供所有硬件的驱动程序、软件接口,含设备状态接口、纸张状态接口
配合软件厂商做适配工作


八、商务要求
供货要求及售后服务
1、供货单位要包质量、包数量、包运输、包安装调试。投标人提供的必须是生产厂家出厂时原包装的、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的货物。
2、制造厂家提供安装及维修等相关服务。

3、设备验收合格后免费保修≥三年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的，按原规定执行），保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免费维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。

4、在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。

5、出保修期后机器故障报修，公司2小时回应，24小时内到达医院（包括节假日）。

6、设备连续工作能力，保修期内开机率不低于95%(365天计)，每天不少于12小时提供。

7、提供技术人员培训。

8、设备培训：在设备安装完成后，厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。

9、在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训。

10、提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件等）中、英文说明书。

11、标准配置软件需提供终身免费升级并定期维护。

12、验收标准
根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。
13、付款方法和条件：
合同总价的90%，在全部设备到场安装验收合格后30个工作日内支付。合同总价的10%，在设备验收合格正常工作满1年无质量问题后30个工作日内支付。
货款凭合同、发票、《采购验收单》，由采购单位支付。
第四章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评标组织
评标委员会由采购人代表和专家组成。
二、评审程序
1、对投标人的技术文件进行符合性审查；
2、对技术文件符合性审查通过的投标人的技术文件进行详细评审，确定技术标入围单位；
3、对技术标入围的商务文件进行符合性审查
4、对商务文件符合性审查通过的商务文件进行详细评审
5、推荐中标候选人、出具评标报告
评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，技术标入围单位进行商务报价评审，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录；对技术不入围的供应商不再进行商务标的评审。
二、评审办法
1、技术标评审
1.1根据招标文件投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；
1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；
1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；
1.4检查拟供设备的规格参数、技术性能是否满足招标文件及本项目的要求；
1.5检查供货计划是否提供；是否具体、完整、可行；
1.6检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；
1.7、具体评审办法
技术分满分为50分，分值分配见表格。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。
	项目
	评分标准

	基本技术分
（0-10）
	满足招标文件要求得10分；完全满足招标要求并且资料完整、标书书写工整的得10分，一般基本技术指标出现负偏离每一项技术分扣1分,扣完为止；含“▲”,如有负偏离,则技术分扣3分,扣完为止。

	投标方案的科学性和完整性（0-4）
	根据投标人对本项目的需求理解（智慧医疗自助服务建设现状以及与本项目的联系、本项目整体实施特性、本项目硬件需求特性等方面）由评委进行综合打分。比较后打分，0-4分； 

	机型效果图

(0-4分）
	根据投标方提供的投标机型效果图酌情打分，需在机型效果图上详细标明各模块位置和设备尺寸（包括开口尺寸、各位置距离地面尺寸等各项可供参考尺寸），根据机型的美观程度、模块位置布置的合理性、人机互动的友好性、设备尺寸是否符合招标文件要求等内容酌情打分，0-4分。

	公司整体实力（0-6）
	根据投标单位综合实力，如注册资金、规模实力、资质情况等条件的优劣进行打分（提供相应证件原件备查，所有证书上的公司名称需与投标单位名称一致，否则不得分）。
1.公司注册资金在1亿元（含）及以上得1分，5000万（含）-1亿得0.5分，其它0分；
2.信息技术服务管理体系认证证书ISO20000、信息安全管理系统资质ISO27001（两项均有得2分，缺一项得0分）；
3.AAA级信用等级企业证书（有得1分，缺得0分）；
4.省级或副省级城市及以上服务名牌产品证书（有得2分，缺得0分）；

	产品资质
（0-2）
	1.自助终端产品是投标单位自主研发，拥有外观设计专利证书、自助终端具有中国强制性产品3C认证证书，共2分。
证书申请企业要求与投标公司名称完全一致。

	组织实施能力（0-2）
	1.提供项目组织结构、施工流程、项目实施周期的具体方案，视方案的科学性、合理性、规范性和可操作性打分。0-2分。

	培训（0-2）
	提供详细人员培训计划，包括培训课程、培训人员、课时安排等内容，视培训计划详尽程度打分。0-2分。

	案例（0-12）
	投标单位需对自助服务终端项目十分熟悉。
1.投标人提供2015年以来浙江省内二甲级以上智慧医疗自助服务项目软硬件相关案例，每个得2分，最多得6分，要求提供合同或中标通知书，原件备查。
2.投标人提供2015年以来金华市及下属县市范围内智慧医疗自助服务项目软硬件相关案例，每个得1.5分，最多得6分，要求提供合同或中标通知书，原件备查。

	售后服务
（0-8）
	投标人对项目的售后服务，包括维护人员和机构情况，后续技术支持和维护能力情况等：
1.投标人在义乌市本地具有固定服务营业场所、固定维修服务人员，提供办事处地址以及常驻维修人员名单。有得4分，没有得0分；
2.提供针对本项目完善的售后服务方案。0-1分；
3.本地设有备品备件库、售后服务响应时间优于招标要求等其他优惠条件，0-3分。


2、商务标评审
2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：
 eq \o\ac(○,1)技术标未入围单位的投标报价；
 eq \o\ac(○,2)报价高于预算价；
 eq \o\ac(○,3)投标报价高于最高限价；
 eq \o\ac(○,4)分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。
2.2商务标详细评审（50分）
（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为50分。
（2）商务得分计算。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100，保留小数2位
3、计算总分（满分为100分）
   计算方法：投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分
4、推荐中标候选人，完成评标报告
（1）推荐中标候选人
评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按采购人抽签决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。
当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。
（2）完成评标报告
评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。
第五章  合同主要条款
浙江大学医学院附属第四医院
询价采购合同  
甲方：   浙江大学医学院附属第四医院      

乙方：                                   

双方根据     年  月   日浙江大学医学院附属第四医院采购*****设备（招标编号：         ）院内询价采购项目，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额: 人民币   元整 （￥           元）。（价款以人民币进行结算，大写）。包括  全部设备价款（含必备的附件备件）、安装调试费(含培训费) 及相关费用（含运输装卸费、保险费和伴随服务费等一切费用。）
三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

       附：详 细  价 格 清 单（具体配置见附件）
	序

号
	货物名称
	产地

规格型号
	数

量
	配置
	单价

（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合

计
	大写： （人民币）              小写： ￥        元


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期
质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同生效后，接医院通知30天内

2. 交货方式：CIP医院，供方负责安装调试，双方验收
3. 交货地点：浙江大学医学院附属第四医院指定地点
十、货款支付

 合同总价的90%，在全部设备到场安装验收合格后30个工作日内支付。合同总价的10%，在设备验收合格正常工作满1年无质量问题后30个工作日内支付。

货款凭合同、发票、《采购验收单》，由采购单位支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲    方：浙江大学医学院附属第四医院        乙    方：*********************
地    址：义乌市商城大道N1号               地    址：*********************
法定代表人：                                法定代表人：____________________

授权代表：____________________              授权代表：______________________

电    话：                                  电    话：______________________
帐户名称：                                  帐户名称：*********************
开户银行：                                  开户银行：*********************
帐    号：                                  帐    号：********************* 

签约时间：________________________          签约地点：                        
第六章  报价文件的格式要求
报价文件的封面采用我院提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料装订。

浙江大学医学院附属第四医院

询价采购项目

投

标

文

件

采购项目编号：

投标设备名称：

投   标   人：                  （盖章）  
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

 日 期：                年         月   日
货物价格报价一栏表

采购项目编号：                          

投标项目名称：                          

                                        单位：元（人民币）

	序号
	货物
名称
	产地、品牌及生产
（制造）厂商名称
	规格、型号及参数
	数量
	单位
	货物投标价

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：
	（小写）：


填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价
2. 投标明细报价应按投标品目号填列。
投标人名称（并加盖公章）：                             
法定代表人或其授权委托人：                            

（法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字） 

签署日期：          年        月        日
法定代表人资格证明书

单位名称：                            
地址：                                

姓名：          性别：    年龄：   职务：            

本人系                             （投标人名称）的法定代表人。就参加贵院组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）
投标人名称（并加盖公章）：                             

签署日期：          年        月        日
 法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵院组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。
单  位：            部门：         职务：           。
（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）
供应商名称（并加盖公章）：                       
法定代表人（签字或加盖名章）：                   
签署日期：        年    月    日
★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、投标文件，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。
2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

投标方名称：__________________________ （公章）
投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

投标人基本情况表
	1、一般情况

	应标单位名称
	
	单位性质
	

	
	
	资本结构情况
	

	公司注册名称
	

	营业范围
	

	地    址
	
	邮   编
	

	电    话
	
	传   真
	

	单位法人代表
	
	企业资质等级
	

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	
	
	
	

	我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。
授权人签字：                      被授权人签字：
日期：   年   月   日           日期：   年   月   日
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