浙江大学医学院附属第四医院
建筑轮廓灯带采购及安装招标书
                                                        
第一章  采购公告
因医院发展要求，需在医院楼顶安装灯带。为此，医院采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。
1、 采购编号：ZSHQ-2019W15
2、 采购内容：建筑轮廓灯带
3、 项目规模: 全院建筑
4、 最高限价：本项目设最高限价19.8万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
5、 投标人资格：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5、营业执照中须含有: 城市照明工程施工等相关内容。
6、 招标报名、文件截止及开标时间、地点
1、投标单位应于2019年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
2、投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
联系人： 吴巧玲    电话：0579-89935109
3、开标时间和地点：于2019年  月 日 9:00在浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室开标
7、 投标文件构成
1、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（加盖公章）；
2、法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；
3、被授权人身份证复印件；
4、公司简介；
5、报价单（按投标报价单要求填报）
6、货物质量保证及有关承诺；
7、各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

第二章  项目概况及技术要求
一、项目概况
1、本项目地点：浙江大学医学院附属第四医院（义乌市商城大道N1号）。
2、项目情况：本次招标为全院建筑物轮廓灯带，具体材料及设备见招标货物一览表
二、招标货物一览表
	序号
	设备及材料名称
	型号规格
	数量
	单位
	参数

	1
	Led线条灯
	1000mm，暖白[image: ]
	900
	米
	灯珠数量：48珠
色    温：3000K
功    率：10W
发光角度：120度
灯体材质/颜色：拉伸铝+透明PC
安装方式：底部固定式安装
工作电压：DC24V
防护等级：IP66
线    材：防水对接线 2芯，
外观 尺寸：L1000*32*32mm
芯片品牌：厦门三安、台湾晶元、CREE或同档次品牌

	2
	2*4护套线
	　4平方
	1200
	米
	宝胜、熊猫、远东或同档次品牌

	3
	穿线管
	φ25mm
	500
	米
	国标

	4
	开关电源
	400W
	40
	个
	LED低压防雨电源，变压器品牌：瑞普森、永杰霖、金波或同档次品牌

	5
	时控配电系统
	
	2
	套
	正泰、德力西、人民电器或同档次品牌
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第三章  其他事项
一、本次招标定标方式
本次招标采用最低价评价方式选择合适的灯带采购及安装单位。
二、评标方式
1、采用资质后审通过制；
2、在有效资质投标单位中，优先选择报价最低的单位为第一中标候选人；
3、若第一中标候选人因故不能签订合同或在合同期间因违约解除合同的，医院可选择直接与第二中标候选人签约或重新组织招投标。
三、质量保证及售后
1.工程的质保期至少2年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。
四、付款方式
1.全部货物安装验收合格后30日内支付实际货款的90%。
2.质保期满后无任何质量事故则支付剩余10%尾款。
五、其他
1、中标人不得转包、分包。
2、投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现场勘察会。
3、投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。
4、投标文件必须密封并盖章。


附件1．投标文件封面
封面格式                          正/副本

                                    项目

投标文件

	



采购项目编号：                                 
	
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日





附件2．报价书格式
浙江大学医学院附属第四医院建筑轮廓灯带采购及安装报价单
投标人名称（盖章）：______________________              

	序号
	设备及材料名称
	型号规格
	数量
	单位
	参数

	1
	Led线条灯
	1000mm，暖白[image: ]
	900
	米
	灯珠数量：48珠
色    温：3000K
功    率：10W
发光角度：120度
灯体材质/颜色：拉伸铝+透明PC
安装方式：底部固定式安装
工作电压：DC24V
防护等级：IP66
线    材：防水对接线 2芯，
外观 尺寸：L1000*32*32mm
芯片品牌：厦门三安、台湾晶元、CREE或同档次品牌

	2
	2*4护套线
	　4平方
	1200
	米
	宝胜、熊猫、远东或同档次品牌

	3
	穿线管
	φ25mm
	500
	米
	国标

	4
	开关电源
	400W
	40
	个
	LED低压防雨电源，变压器品牌：瑞普森、永杰霖、金波或同档次品牌

	5
	时控配电系统
	
	2
	套
	正泰、德力西、人民电器或同档次品牌

	合计：    大写                             小写



注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。

备注： 
1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人：（盖章或签字）
             
 年  月  日      























附件3：法人授权书

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。
特此告知。




                                        





投标人名称(公章)：
                                        
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日
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