浙江大学医学院附属第四医院
钢制防火门采购招标书
                                                        
第一章  采购公告
因维修要求，住院部需更换一批钢制防火门。为此，医院采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。
1、 采购编号：ZSHQ-2019W12
2、 采购内容：钢制防火门
3、 项目规模: 钢制防火门25樘
4、 最高限价：本项目设最高限价19.5万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
5、 投标人资格：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5、具有国家消防产品权威检验机构检验合格认证、项目经理具有贰级注册建造师及以上资格。
6、 招标报名、文件截止及开标时间、地点
1、投标单位应于2019年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
2、投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
联系人： 吴巧玲    电话：0579-89935109
3、开标时间和地点：于2019年  月 日 9:00在浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室开标
7、 投标文件构成
1、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（加盖公章）；
2、法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；
3、被授权人身份证复印件；
4、公司简介；
5、报价单（按投标报价单要求填报）
6、货物质量保证及有关承诺；
7、各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。
第二章  项目概况及技术要求
一、项目概况
1、本项目地点：浙江大学医学院附属第四医院（义乌市商城大道N1号）。
2、项目情况：本次招标为医院钢制防火门，具体材料及设备见招标货物一览表 
二、招标货物一览表
	序号
	设备材料名称
	规格                 高mm*宽mm（含门框）
	防火等级 
	开向
	单位
	数量

	
	
	
	
	方向
	内外
	
	

	1
	钢制防火门（双开）
	2100*1850
	甲
	左
	外
	樘
	1

	2
	钢制防火门（双开）
	2100*1820
	乙
	左
	外
	樘
	1

	3
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1

	4
	钢制防火门（双开）
	2100*1310
	乙
	左
	外
	樘
	1

	5
	钢制防火门（双开）
	2090*1810
	乙
	左
	外
	樘
	1

	6
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1

	7
	钢制防火门（双开）
	2100*1320
	乙
	左
	外
	樘
	1

	8
	钢制防火门（双开）
	2090*1820
	乙
	左
	外
	樘
	1

	9
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1

	10
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1

	11
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1

	12
	钢制防火门（双开）
	2100*1810
	甲
	左
	外
	樘
	1

	13
	钢制防火门（双开）
	2080*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1

	14
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1

	15
	钢制防火门（双开）
	2090*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1

	16
	钢制防火门（双开）
	2100*1310
	乙
	左
	外
	樘
	1

	17
	钢制防火门（双开）
	2100*1310
	乙
	左
	外
	樘
	1

	18
	钢制防火门（双开）
	2100*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1

	19
	钢制防火门（双开）
	2100*1810
	甲
	左
	外
	樘
	1

	20
	钢制防火门（双开）
	2100*1300
	乙
	左
	外
	樘
	1

	21
	钢制防火门（双开）
	2090*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1

	22
	钢制防火门（双开）
	2090*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1

	23
	钢制防火门（双开）
	2090*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1

	24
	钢制防火门（双开）
	2090*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1

	25
	钢制防火门（双开）
	2080*1470
	甲
	右
	外
	樘
	1


三、防火要求
甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ，乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h ，丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。
四、外观质量
焊接要求，焊接应该牢固，焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。
喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。                    
在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处，读数准确至1mm。
五、安装售后：
为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能，由生产该产品的企业进行安装并负责提供相应的售后服务，实行产品质量的终生负责制。 
如消防监督部门在检查中发现或在火灾后调查发现消防设施无法正常使用或产品有质量问题时，应依法分别追究生产安装单位的责任。                                                                   
六、包装、运输要求
防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。
随产品应提供如下文字资料：
（1）、 产品合格证、证明书编号、产品安装图；装箱单；
（2）、生产厂名称、厂址；
（3）、产品说明书、产品名称、级别、规格、数量及生产日期；
（4）、产品性能检验结果；
（5）、防火五金配件及附件清单。
（6）、生产厂检验部门及检验人员签名盖章。
产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装，装卸时轻抬轻放，严格避免磕、摔 、撬等行为，防止机械变形损坏产品，影响安装使用。
七、施工要求
1、门洞、门框按照《GB12955-2008防火门》的规定，采用不燃性材料填实；
 2、门套与墙体完美结合，采用GB1.2mm不锈钢拉丝板收口；
 3、安装方式镀锌铁膨胀管可采用焊接；
 4、施工时间根据各使用科室时间制定；
 5、现场旧门、垃圾清理外运。
八、货物需求一览表
	序号
	名称
	图片
	规格
	材质
	招标数量

	1
	钢
制
防
火
门
	[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\563358910\FileRecv\MobileFile\IMG_1514.JPG][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\563358910\FileRecv\MobileFile\IMG_1516.JPG]
	以货物一览表为准
	1、门框：采用上海“宝钢”1.5mm厚双面热镀锌冷轧钢板；
2、门扇：采用上海“宝钢”1.2mm厚双面热镀锌冷轧钢板，门60mm厚（不含中缝盖板）；
3、加固件：采用上海“宝钢”1.5mm厚双面热镀锌冷轧钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于3mm；
4、闭门器：德国“盖泽”GEZE1500（反装）；
5、把手样式：安恒ROCK不锈钢推拉板；
6、颜色：RAL喷涂，以原门色为准；
7、视窗：中国“南玻”200mm*600mm*35mm FFB隔热型防火玻璃- 120 min/A类；
8、两侧加装厚2mm/高350mm拉丝不锈钢防撞板，磁力锁内部加强。
9、五金：中国“常峰”锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃；
10、双扇门间必须有带盖缝板，并装有闭门器和顺位器；
11、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。
	25



以上图片仅供参考，尺寸和材质必须符合清单中所要求的。中标后，由供方细化测量确定货物规格尺寸。
九、工期及验收：
1、工期
合同签订后按甲方提供的实际清单35天内完成货物供货、安装、调试、验收等工作。
2、安装调试
中标人应派业主认可的经验丰富的技术人员现场安装调试直至需方满意为止。
3、验收
1） 需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
   2） 供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交需方。
   3） 需方对供方提供的货物在使用前进行调试时，供方需负责安装并培训需方的使用操作人员，并协助需方一起调试，直到符合技术要求，需方才做最终验收。
   4） 对技术复杂的货物，需方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。
   5 ）验收时供方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供方负责。

第三章  售后服务
一、质量保证及售后
1.工程的质保期至少1年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。
二、付款方式
全部货物安装验收合格后30日内支付实际货款的95%，质保期满后无任何质量事故则支付剩余5%尾款。
三、其他
[bookmark: _GoBack]1、中标人不得转包、分包。
2、投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现场勘察会。
3、投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。

第四章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
1、技术评审。技术分70分。由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
2、商务评审。商务分30分。由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
4.评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。
5、评分细则
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	公司规模
	根据投标人的注册资金、成立时间、公司规模等进行综合排名，综合排名第一的得10.0分，第二的得8.0分，第三的得6.0分，其他名次依次减去2分，最低得0分。不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。
	0-10分

	2
	售后服务方案
	对售后服务安排的合理性、及时性、系统性以及质保期的年限等方面进行综合排名，综合排名第一的得10.0分，第二的得8.0分，第三的得6.0分，其他名次依次减去2分，最低得0分。不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。
	0-10分

	3
	同类项目业绩
	每个业绩2分（以2016年1月1日以来三甲及以上医院或要求合同金额超20万项目的合同复印件为准，每份合同得2.0分，最高为10.0分。提供合同复印件，原件备查。）。
	0-10分

	4
	产品认证
	投标产品的质量环保认证情况，如中国质量环保产品认证证书等证明材料的提供情况；投标产品是否具有中国环境标志产品认证证书进行综合排名，综合排名第一的得8.0分，第二的得6.0分，第三的得4.0分，其他名次依次减去2分，最低得0分。
	0-8分

	5
	投标产品质量

	根据投标产品的制作材料、用料及配件品牌、制作工艺、技术指标、外观符合设计、整体效果等方面进行综合评价，综合排名第一的得12.0分，第二的得9.0分，第三的得6.0分，其他名次依次减去3.0分，最低得0分。不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。
	0-12分

	6
	项目实施方案
	实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货、验货、安装等内容，以及组织机构、工作时间进度表、售后方案等方面进行综合评价，综合排名第一的得12.0分，第二的得9.0分，第三的得6.0分，其他名次依次减去3.0分，最低得0分。不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。
	0-12分

	 7
	人员配备
	施工队伍素质、人员配置等情况综合评价，综合排名第一的得8.0分，第二的得6.0分，第三的得4.0分，其他名次依次减去2.0分，最低得0分。不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。
	0-8分





附件1．投标文件封面
封面格式                          正/副本

                                    项目

投标文件

	



采购项目编号：                                 
	
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日





附件2．报价书格式
浙江大学医学院附属第四医院钢制防火门报价单
投标人名称（盖章）：______________________              
	序号
	设备材料名称
	规格                高mm*宽mm（含门框）
	防火等级 
	开向
	单位
	数量
	单价
	小计

	
	
	
	
	方向
	内外
	
	
	
	

	1
	钢制防火门（双开）
	2100*1850
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	2
	钢制防火门（双开）
	2100*1820
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	3
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	4
	钢制防火门（双开）
	2100*1310
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	5
	钢制防火门（双开）
	2090*1810
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	6
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	7
	钢制防火门（双开）
	2100*1320
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	8
	钢制防火门（双开）
	2090*1820
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	9
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	10
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	11
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	12
	钢制防火门（双开）
	2100*1810
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	13
	钢制防火门（双开）
	2080*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	14
	钢制防火门（双开）
	2100*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	15
	钢制防火门（双开）
	2090*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	16
	钢制防火门（双开）
	2100*1310
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	17
	钢制防火门（双开）
	2100*1310
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	18
	钢制防火门（双开）
	2100*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	19
	钢制防火门（双开）
	2100*1810
	甲
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	20
	钢制防火门（双开）
	2100*1300
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	21
	钢制防火门（双开）
	2090*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	22
	钢制防火门（双开）
	2090*1290
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	23
	钢制防火门（双开）
	2090*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	24
	钢制防火门（双开）
	2090*1510
	乙
	左
	外
	樘
	1
	　
	　

	25
	钢制防火门（双开）
	2080*1470
	甲
	右
	外
	樘
	1
	　
	　

	合计：  大写                                        小写


注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括人工费、材料费、运输费、拆旧外运费、安装费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。

备注： 
1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人：（盖章或签字）
             
 年  月  日      


















附件3：法人授权书

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。
特此告知。




                                        





投标人名称(公章)：
                                        
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日
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