
浙江大学医学院附属第四医院交通标识标牌、交通设施招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院发展要求, 对我院交通标识标牌、交通设施进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2019W19
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标，最低价评选法。
4、 采购内容：医院交通标识标牌、交通设施。一次性供货、安装。
5、 采购预算及最高限价：采购预算9万元，采购预算即为最高限价。投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
6、 投标单位的资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
（2）具有本项目所需货物的供货能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
（4）从事道路交通安全设施工程施工的企业。
7、 招标文件发放方式：浙大附属第四医院网站免费下载
8、 投标时间和地点： 
投标单位应于    年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
9、 报名方式：投标单位必须于2019年  月   日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）传真0579-89935109报名或0579-89935109电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
10、 开标时间和地点：
开标时间：     年  月  日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
十一、联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935109 

























第二章   招标货物一览表
一、项目概况：
   本项目位于浙江大学医学院附属第四医院内交通流线改造，对原先医院交通标识标牌清除，根据医院需求，重新划线，增加交通设施设备。项目地址为义乌市商城大道N1号。
二、货物需求一览表
	名称
	简图
	规格
(mm)
	单位
	数量
	备注

	导向箭头
	[image: ]
	长6000
	个
	37 
	白色热熔标线施划

	导向箭头
	[image: ]
	长3000
	个
	30 
	白色热熔标线施划

	标线
	[image: ]
	线宽150
	㎡
	70 
	包括分隔线及导流线、下客区车位

	斑马线
	[image: ]
	线宽400
	㎡
	223 
	白色热熔标线施划

	文字
	社会车辆
	1200*1800
	个
	92 
	白色热熔标线施划

	文字
	急救车通道
	1200*1800
	个
	20 
	黄色热熔标线施划

	绿色防滑地面
	
	陶珠直径1-2.5
	㎡
	30 
	胶水打底，铺绿色防滑陶珠

	旧线清除
	水除线
	
	㎡
	366 
	清除原有标线和导向箭头


1、划线部分
2、其他交通设施设备
	名称
	图例
	规格
	单位
	数量
	备注

	单行线标志
	[image: ]
	300*600
	面
	12 
	1.5㎜厚铝板，反光膜，300平行边两根槽，立柱安装

	指示标志
	[image: ]
	Φ800
	面
	8 
	左转右转各1块，1.5㎜厚铝板，反光膜，两根槽，立柱安装

	禁令标志
	[image: ][image: ]
	Φ800
	面
	10 
	4块禁止左转或右转，2块禁止驶入,1.5㎜厚铝板，反光膜，两根槽，立柱安装

	辅助标志
	[image: ]
	300*600
	面
	15 
	1.5㎜厚铝板，反光膜，600平行边一根槽，立柱安装

	临时停车场标志牌
	[image: ]
	600*1000
	面
	2 
	1.5㎜厚铝板，反光膜，600平行边两根槽，立柱安装

	进院车辆指示牌
	[image: ]
	800*1200
	面
	4 
	1.5㎜厚铝板，反光膜，800平行边两根槽，立柱安装

	立柱
	[image: ]
	长3000，Φ75
	根
	28 
	厚2㎜，镀锌钢管，直埋

	护栏
	[image: ]
	护栏片高300，
柱高600
	米
	204 
	每只基脚用2枚钢钉固定

	护栏
	[image: ]
	护栏片高300，
柱高600，带轮
	米
	6 
	活动型护栏



三、 交通设施采购安装工程技术指标
1.交通标志、标线设计制作安装应符合《城市道路交通标志和标线设置规范 GB51038-2015》相关规定。
2.材料要求
2.1标线路面标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）的规定，路面标线喷涂应仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象，路面标线颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和图纸要求，震荡标线及普通标线所用材料均为热熔型反光涂料。
2.2 标牌铝板厚度参考交通设施货物一览表，贴工程级反光膜；标志板应符合《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-2004）的规定。 
2.2.1 标志板采用LF2-M铝合金板制作，并应符合《铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差》（GB/T3194-1998）和《铝及铝板合金材》（GB/T3880-1997）的规定。标志板背面的滑动槽钢和三角钢采用铝合金型材制成，并符合《工业用铝及铝合金热压型材》（GB/T6892-2006）的规定。
2.2.2 标志面的逆反射材料反光膜采用符合《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)要求，经交通部交通工程检测中心检测合格、质量可靠、性能稳定的知名品牌反光膜（附检测报告）。
2.2.3标志采用反光膜的级别为5级以上，反光膜的逆反射系数、发光强度系数值、反射系数值、各种颜色的色品坐标和亮度因数不低于国家标准、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2017）的规定。
2.3橡胶制品采用优质合成胶。
3.技术要求
3.1标线和标记应整齐、清晰、醒目、色泽和漆膜厚薄均匀；划漆线条流畅，线型规则。标线和标记施工前要清扫地面，然后按设计放样漆划，标线标记施工时气温不得低于10℃。在施工完成后，要对其进行保护，防止污染和破坏，18个月内如有脱落、磨损、漏出路面，免费重新施划。
3.2标牌制作符合国标，反光膜粘贴要牢固，安装牢固美观。
3.3橡胶制品安装紧固螺丝拧紧到位，位置一致。
3.4一般要求：满足美观、坚固耐用、使用方便及相关规范要求，交通标识引导性要明确、合理。
3.5表面处理性能
3.5.1颜色和色差：颜色与合同规定的色板一致，其表面不可呈现任何污点、污垢、条纹及色差等。
3.5.2外观质量：外观应保持平整、无起皱，并不允许有孔洞、缝隙存在。地下室划线、柱等的表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞及其他影响功能及美观的缺陷。
3.5.3焊接质量：焊接处应牢固、外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
3.5.4防锈质量：零部件外露表面，必须做防锈处理，其涂层、镀层应均匀，不得有斑驳现象。
3.6安全性：交通安全设施工程的施工必须满足安全等功能方便的要求。
3.7其他要求：中标单位需对其交通安全设施工程的功能负全部责任。
4.质量及安装要求
4.1中标人应绝对依照设计图及技术规范、质量验收规范进行施工，并确保现场符合设计对材料、表面处理、形状、大小、厚度及接口位置等的要求。
4.2产品加工时，需进行现场尺寸测量，并与有关设计校对、复查，并应得到建设单位、监理单位相关专业确认后方可进行。安装时，并事先再确认一次现场实际情况。
4.3安装过程中应注意成品保护，尽量避免或减少因其他单位干扰施工造成的成品损坏。

4.4中标人对已完工程自检合格后，须及时报建设单位及监理单位进行验收。
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三、工期及验收：
1、工期
合同签订后按甲方提供的实际清单10天内完成货物供货、安装、调试、验收等工作。
2、安装调试
中标人应派业主认可的经验丰富的技术人员现场安装调试直至需方满意为止。
3、验收
[bookmark: _GoBack]1）需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2）供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交需方。
3）需方对供方提供的货物在使用前进行调试时，供方需负责安装并培训需方的使用操作人员，并协助需方一起调试，直到符合技术要求，需方才做最终验收。
4）对技术复杂的货物，需方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。
5）验收时供方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供方负责。
四、售后服务
货物的质保期至少1年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。
五、验收标准
根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发【2012】72号）要求，组织验收。
六、支付方式
供货完成并验收合格后30个工作日内支付实际货款总价的100%。



第三章   投标文件要求
一、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作。技术标不得含商务报价。
（1） 技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1） 营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2）法人资格证明或法人代表授权书；
3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4）售后服务的及时性等保证措施。
5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7）售前、售后服务内容和服务承诺。
8）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；
9）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
10）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
11）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
（2）商务标：
1）投标函（附件一）
2）报价一览表（见第五章 附件三）
三、投标报价
（1）投标均以人民币报价。
（2）投标报价应是设计费、货物费、包装费、运输保险费、装卸费、检验验收费、税金等其他需要发生或可能发生的所有费用。
四、投标文件制作要求
（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
（3）投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
（4）全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。
















第四章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
1、本次招标定标方式
本次招标采用最低价评价方式选择合适的交通标识标牌、交通设施采购及安装单位。
2、评标方式
1、采用资质后审通过制；
2、在有效资质投标单位中，优先选择报价最低的单位为第一中标候选人；
3、若第一中标候选人因故不能签订合同或在合同期间因违约解除合同的，医院可选择直接与第二中标候选人签约或重新组织招投标。


















第五章  投标相关文件格式
附件一：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      





附件二         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
    （招标代理机构名称）             
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。















附件三、报价一览表
报价一览表
招标编号：     投标人名称：                    单位：元                        
	序号
	名称
	简图
	规格
(mm)
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	导向箭头
	[image: ]
	长6000
	个
	37 
	
	

	2
	导向箭头
	[image: ]
	长3000
	个
	30 
	
	

	3
	标线
	[image: ]
	线宽150
	㎡
	70 
	
	

	4
	斑马线
	[image: ]
	线宽400
	㎡
	223 
	
	

	5
	文字
	社会车辆
	1200*1800
	个
	92 
	
	

	6
	文字
	急救车通道
	1200*1800
	个
	20 
	
	

	7
	绿色防滑地面
	
	陶珠直径1-2.5
	㎡
	30 
	
	

	8
	旧线清除
	水除线
	
	㎡
	366 
	
	

	9
	单行线标志
	[image: ]
	300*600
	面
	12 
	
	

	10
	指示标志
	[image: ]
	Φ800
	面
	8 
	
	

	11
	禁令标志
	[image: ][image: ]
	Φ800
	面
	10 
	
	

	12
	辅助标志
	[image: ]
	300*600
	面
	15 
	
	

	13
	临时停车场标志牌
	[image: ]
	600*1000
	面
	2 
	
	

	14
	进院车辆指示牌
	[image: ]
	800*1200
	面
	4 
	
	

	15
	立柱
	[image: ]
	长3000，Φ75
	根
	28 
	
	

	16
	护栏
	[image: ]
	护栏片高300，
柱高600
	米
	204 
	
	

	17
	护栏
	[image: ]
	护栏片高300，
柱高600，带轮
	米
	6 
	
	

	合计：  大写：                     小写：



注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日
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