

浙江大学医学院附属第四医院冷水机组维修保养招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院冷水机组维修保养采购的要求, 对我院冷水机组维修保养进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2020W01
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购内容：冷水机组维修保养。合作期限一年。
5、 采购预算及最高限价：采购预算17万元，采购预算即为最高限价。其中机组保养部分可视中标单位服务情况续签一年。
6、 投标单位的资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
（2）具有本项目所需货物的供货能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
（4）该行业国家规定必备的资质、资格。
（5）投标商需具有《中国设备维修安装企业能力等级证书》（制冷空调）。
7、 招标文件发放方式：浙大附属第四医院网站免费下载
8、 投标时间和地点： 
投标单位应于    年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
9、 报名方式：投标单位必须于2020年  月   日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）传真0579-89935109报名或0579-89935109电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
10、 开标时间和地点：
开标时间：     年  月  日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
十一、联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935109 























第二章   招标需求一览表
一、本次招标的内容是冷水机组的维修和保养，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、安全、牢固、耐用。
所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。
1．保养所需配件清单
	序号
	货物名称
	零件编号或型号
	数量
	单位
	备注

	1
	约克‘K’油
	011-00533-000，5加仑/桶
	8
	桶
	

	2
	约克S油
	011-00922-000，5加仑/桶
	3
	桶
	

	3
	油过滤器
	 026-32831-000，5加仑/桶
	4
	桶
	

	4
	油过滤器
	026-37563-000，5加仑/桶
	3
	桶
	

	5
	制冷剂
	R134a，13.5kg/瓶
	10
	瓶
	

	6
	制冷剂
	F22，22.7kg/瓶
	2
	瓶
	

	7
	O圈
	028-12961-012
	4
	个
	

	8
	O圈
	028-14404-000
	3
	个
	

	9
	O圈
	026W32000-001
	2
	个
	

	10
	O圈
	028-12709-000
	4
	个
	

	11
	导叶马达
	025-29657-001
	1
	个
	

	12
	油冷膨胀阀
	025-38170-000
	1
	个
	

	13
	液位执行器
	025-38178-000
	1
	个
	

	14
	液位传感器
	025-43950-006
	1
	个
	

	15
	铜管
	DN25
	6
	米
	



2．机组保养清单
	序号
	机组类型 
	机组型号
	台数
	保养期限

	1
	螺杆式冷水机组
	YSEZEZS45CKE
	1
	壹年

	2
	离心式冷水机组
	YKCDEXP95CRG/RT22
	3
	壹年

	3
	风冷热泵
	YEAS175RC50B
	2
	壹年

	4
	风冷模块机
	YCAE65
	3
	壹年


二、维修保养服务要求
1.机组运行期内，投标人（每月不少于一次）派员与招标人操作人员一起共同对招标人的机组进行巡检、维护保养，投标人每次提交相应的状态报告及给予设备故障预警；机组停机期间，投标人每月进行一次上述工作；
2.投标人对招标人的机组进行每年一次的全面检查及保养，同时提交年度保养报告；
3.招标人机组运行出现故障时，投标人在接到招标人报修通知后，30分钟内响应，2个工作小时内到达现场，应急抢修1小时到达现场。
4.机组维保期间更换的配件需提供约克办事处盖章的原厂证明。进口配件（润滑油等）提供进口报关单。
三、维修保养例行巡检作业内容
冷水机组和风冷热泵的作业具体内容详见附件5和附件6。
四、售后服务
1、在浙江省内设有服务网点，质保期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。
对用户的服务通知，如果是出现质量问题，维修人员须在接到维修电话后，半小时内响应，4小时内处理完毕，不得影响用户的正常工作业务。
2、供方须对合同中规定的提供维修配件 验收合格次日起厂家质保不少于一年。在此期间，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，供方应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出谈判文件和国家规定的技术指标的行为。
质保期内，如设备非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天则质保期重新计算。
3、在质保期内的工作应包括常规检查、调整和润滑。具体的服务内容须在投标时说明。
4、在保证期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行全面检查，如得到买方认可，双方签订保证期满合格证书。
5、质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。
五、验收标准
根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发【2012】72号）要求，组织验收。
六、支付方式
1、配件维修并验收合格后30个工作日内支付实际货款总价的95%。货款总价的5%在验收合格一年后支付。
2、维保费用每季度支付维保总价的25%。




第三章   投标文件要求
一、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标不得含商务报价。
（1） 技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1） 营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2）法人资格证明或法人代表授权书；
3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4）售后服务的及时性等保证措施。
5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7）售前、售后服务内容和服务承诺。
8）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；
9）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
10）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
11）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
（2）商务标：
1）投标函（附件一）
2）报价一览表（见附件3）
3) 投标报价明细表（见附件4）
三、投标报价
（1）投标均以人民币报价。
（2）投标报价应是设计费、货物费、包装费、运输保险费、装卸费、检验验收费、税金等其他需要发生或可能发生的所有费用。
四、投标文件制作要求
（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
（3）投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
（4）全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。













第四章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组采用最低价评标法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
1由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
2.评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。












第五章  投标相关文件格式
附件一：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      





附件二         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
    （招标代理机构名称）             
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。















附件三、报价一览表
报价一览表
招标编号：     投标人名称：                    单位：元                        
	标项
	维修保养内容
	数量
	单位
	投标报价

	1
	
	1
	批
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日








附件四 投标报价明细表格式：       
投标报价明细表（维修配件部分）
标项：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	零件编号或型号
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	约克‘K’油
	011-00533-000，5加仑/桶
	8
	桶
	
	

	2
	约克S油
	011-00922-000，5加仑/桶
	3
	桶
	
	

	3
	油过滤器
	 026-32831-000，5加仑/桶
	4
	桶
	
	

	4
	油过滤器
	026-37563-000，5加仑/桶
	3
	桶
	
	

	5
	制冷剂
	R134a，13.5kg/瓶
	10
	瓶
	
	

	6
	制冷剂
	F22，22.7kg/瓶
	2
	瓶
	
	

	7
	O圈
	028-12961-012
	4
	个
	
	

	[bookmark: _GoBack]8
	O圈
	028-14404-000
	3
	个
	
	

	9
	O圈
	026W32000-001
	2
	个
	
	

	10
	O圈
	028-12709-000
	4
	个
	
	

	11
	导叶马达
	025-29657-001
	1
	个
	
	

	12
	油冷膨胀阀
	025-38170-000
	1
	个
	
	

	13
	液位执行器
	025-38178-000
	1
	个
	
	

	14
	液位传感器
	025-43950-006
	1
	个
	
	

	15
	铜管
	DN25
	6
	米
	
	

	合计：大写                                 小写：
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以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。








投标报价明细表（机组保养部分）

标项：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	机组类型 
	机组型号
	台数
	单价
	小计
	保养期限

	1
	螺杆式冷水机组
	YSEZEZS45CKE
	1
	
	
	壹年

	2
	离心式冷水机组
	YKCDEXP95CRG/RT22
	3
	
	
	壹年

	3
	风冷热泵
	YEAS175RC50B
	2
	
	
	壹年

	4
	风冷模块机
	YCAE65
	3
	
	
	壹年

	合计：大写：                        小写：







授权代表签名：             


投标人盖章：                          日  期：         
以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。




附件五 冷水机组作业内容
机组开机前，每年一次进行下列各项检修，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：
1、 检修压缩机-电机组件的下列各项：
·电动机绝缘性能测定，在切断电源后，用兆欧表测量相间及相对地的电阻，
  记录电机绕阻的绝缘电阻；
·检修电机轴承的润滑情况，润滑开式电机；
·检修联轴器及入口导叶操作机构和联接机构；
·检修密封情况；
2、 检修压缩机润滑油系统的下列各项：
·检修润滑油油质，抽出部分油质化验并分析，进行油品的酸碱度测试，并检查油中是否有颗粒，今后运行中根据油品的检测情况来定是否需更换润滑油。
·检修加热器和恒温器；
·检修所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油加热器和电磁阀等。当
  油压下降30％，油过滤器必须更换。在更换油过滤器时，检查是否有铝屑存在，因金属屑的存在会磨损轴承；
·检查滑阀工作度，核准滑阀定位计；
·检修回油系统，每半年更换回油系统中的干燥过滤器。如回油系统运转不良，
  可早些更换，在更换同时检修油引射器是否被外来物质堵塞；
·检修所有接线端，包括接触器上的接点，过载保护器，端子排以及压缩机电
  机端子排上的接头连接紧密牢靠；
·检修过负荷装置，并取油样检修标定；
·空载运行启动器（或在启动前）；检修状态指示灯。
3、 执行下列各项操作，检修电机启动器：
·执行诊断检修程序，检修所有控制器是否有明显问题；
·检修厂方设定的控制器设定值有无改变；
·清洁接触器或建议更换；
·检修连接机构；
4、 检修控制面板，确定下列各项：
·执行诊断检修程序；
·检修安全停机运行状态；
·检修所有接线端，并拧紧；
·检修显示数据的精度和设定值。
5、 检修所有接线端检修冷凝器、蒸发器的下列各项：
·检修水流量及水质是否合格，水中是否有水垢．腐蚀或锈蚀．泥渣及藻类等
  物，水的PH值是否控制在7－8.5之间；
·检修水流开关的控制情况；
·根据运行记录参数，分析热交换效果，必要时提供一年一次的冷凝器物理清洗；
·必要时更换密封垫，并拧紧；
·检修显示数据的精度和设定值
6、 检修系统的下列各项：
·检修冷媒充注量，进行泄漏检修，找出泄漏处并进行修理；
·按要求补充制冷剂至规定数量；
·记录蒸发器液体视液镜的液体；
·检修制冷循环，确认处于正常平衡状态；
7、 检查抽气装置的下列各项：
· 检查抽气装置的运行；
· 更换润滑油；
· 更换干燥过滤器；
· 清洗盘管进液管的孔板；
· 清洗污染的气体过滤器；
· 清洁电磁阀；
· 清洁抽气装置，检查清洗浮球阀；
· 检查加热器的运行；
· 检查确认所有部件的运行状态正常，记录压力控制设定点。
8、其它：
·遵循检修和检修步骤，修理脱落的保温层；
·其他未尽修理事项遵循约克公司关于该机组说明书规定的检修内容、程序进行。
8．机组使用时间超过10年需增加检修内容：
·需要对机组进行震动测试；
·根据测试情况，更换电动机轴承，联轴器及高速止推轴承；
·检测电动机的性能；
·检测约克Millennium彩色图像显示控制中心的程序；
·检测压力传感器的精确度及各保护器的可靠性；
·检测各安全阀的性能；
·回收冷媒，对其进行油液分离并进行化验；
二、机组运行期间，乙方每月进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠；
1．检查确认机组正常的运行条件和运行状态，查看机组运行记录，并进行数据分析，提出检修方案并进行修理；
2．按要求调节运行控制；
3．检查油位和制冷剂液位；
4．定期进行制冷剂泄漏的检查；
5．检查电机、启动器、所有电气控制元件运行状态；
6．检查油温，油加热器；
7．制冷循环系统，确认其是否处于正常平衡状态；
8．检查润滑系统、回油系统；
9．记录和报告要求的备件；
10、配合检查辅助设备的运行状态，包括冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔等设备是否处于正常状态。

附件六 风冷热泵的作业内容
A 供冷、供热季节启动前的准备和检查
供冷季节运行前必须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行:
1. 配合检查辅助设备的运行状况，包括蒸发器及其通风系统等；
2. 更换润滑油；
3. 检查加热器、油温和润滑系统；
4. 检查和测试所有的运行和安全控制；
5. 检查确认电压和启动器运行正常；
6. 启动机组，标定控制和变送器；
7. 检查确认过冷气和过热器配置正确；
8. 机组稳定后，记录运行条件；
9. 同操作人员一起，温习操作步骤；
对风冷冷凝器须增加下列各项检查；
10. 去除机组周围和内部的赃物；
11. 检查冷凝器盘管是否堵塞，建议清洁盘管；
12. 检查并拧紧电气接头；
13. 检查及润滑风机及电机轴承；
14. 启动后，检查风机和风机电机的运行状态。
B 运行季节的检查
进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效果，可靠；
1. 检查确认通常的运行条件和运行状态；
2. 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；
3. 按要求调节运行控制；
4．检查确认油位和制冷量充注正确；
5．检查油温和加热器
6. 检查启动器、继电器和控制元件
7. 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态；
8. 与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。
C 设备停机检查和预防性保养
停机期间，每年一次进行下列各项检修，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：
1. 电动机绝缘性能测定，在切断电源后，用兆欧表测量相间及相对地的电阻，
   记录电机绕阻的绝缘电阻；
1. 检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试；
2. 进行测漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；
3. 检查加热器，确认运行正常；
4. 更换干燥过滤器；
5. 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；
6. 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；
7. 检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；
8. 检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；
9. 根据运行记录参数，分析冷凝器效果，必要时建议用户进行一年一次的冷凝器翅片物理清洗；
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