　                                        

浙江大学医学院附属第四医院名医馆、6号楼医用窗帘
招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院名医馆、6号楼医用窗帘采购的要求, 对我院名医馆、6号楼医用窗帘进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2020W32
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：医院名医馆、6号楼医用窗帘。
6、 采购预算及最高限价：采购预算14.8万元，采购预算即为最高限价。投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：综合评分法。
8、 供货期限：一次性。
9、 投标单位的资格要求：
1.国内具有独立法人资格。
2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3.具有本项目所需货物的供货能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
5.具备医用窗帘供货资质。
10、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载
11、 报名方式：投标单位必须于2020年12月 22 日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）邮寄浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室或0579-89935103电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2020年 12 月 23 日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间：2020年 12 月 23 日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
14、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103
十五、其他

    1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应，作废标处理。
★2.提供投标样品的阻燃检测报告和环保检测报告。
第二章   招标货物一览表
1、 供货范围
本次招标的货物是医院名医馆、6号楼医用窗帘，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、安全、牢固、耐用。
1.所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。
2. 供货方式和结算方式：中标人按招标人要求供货。根据中标单价和实际供货数量按实结算。
货物需求一览表

	序号
	名称
	数量及单位
	备注

	1
	布帘
	1876㎡
	★提供样品和阻燃检测报告

	2
	医用隔帘
	1528㎡
	★提供样品和阻燃检测报告

	3
	手动遮光卷帘
	58㎡
	★提供样品和阻燃检测报告

	4
	手动透景卷帘
	60㎡
	

	5
	轨道（弯轨）
	54米
	★提供样品

	6
	轨道(直轨）
	700米
	


2、 技术要求
	序号
	选型
	技术参数
	参考图片

	1
	布帘
	1、遮光面料，门幅：140cm/280cm，面料成分：100%阻燃涤纶；克重≥250克/㎡；

2、隔光性：隔光率大于70%；

3、面料缩水率：可洗，洗后缩率小于3%；

4、帘布需采用2倍饱和度（1:2打摺）帘布下边刚好拖地；窗帘头用窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折10cm；顶部打褶部分做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘两侧；

5、在投标文件中提供满足GB8624-2012 B1级阻燃标准（损毁长度/mm≤150，续燃时间/s ≤5，阴燃时间/s≤15；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃；极限氧指数/% ≥32.0。）的检测报告，检测样品和投标样品须一致。未提供阻燃检测报告或者阻燃检测报告上的送检样品实物或照片与投标面料样品的花色和材质明显不一致的，将做为无效标处理。提供的检测报告显示检测指标不符合国家强制性规范的，将做为无效标处理；
6、无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶；

7、挂钩：镀铬金属挂钩结实可靠。

8、面料需满足如下要求：

*甲醛含量≤20mg/kg；

*可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg；

*异味：无；

*致敏染料：未检出；

*可萃取的重金属（铅、镉、铬、钴、铜、六价铬、汞）<0.02mg/kg。
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	2
	医用隔帘
	1、面料门幅：280cm，面料上部需有镂空透气设计（高度50--60cm），面料成分：100%涤纶；克重≥228克/㎡；

2、面料缩水率：可洗，洗后缩率≤3%；

3、帘布需采用1.5倍饱和度（1:1.5打摺）帘布下边刚好拖地；窗帘头用窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折10cm；顶部打褶部分做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘两侧；

4、在投标文件中提供满足GB8624-2012 B1级阻燃标准（损毁长度/mm≤150，续燃时间/s ≤5，阴燃时间/s≤15；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃；极限氧指数/% ≥32.0。）的检测报告，检测样品和投标样品须一致。未提供阻燃检测报告或者阻燃检测报告上的送检样品实物或照片与投标面料样品的花色和材质明显不一致的，将做为无效标处理。提供的检测报告显示检测指标不符合国家强制性规范的，将做为无效标处理；
5、无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶；

6、挂钩：镀铬金属挂钩结实可靠。

7、面料需满足如下要求：

*甲醛含量≤20mg/kg；

*可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg；

*异味：无；

*致敏染料：未检出；

*可萃取的重金属（铅、镉、铬、钴、铜、六价铬、汞）<0.02mg/kg。
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	3
	手动遮光卷帘
	1、拉珠制头：产品采用流线设计，可顶装、侧装，外形美观、豪华；内置减速装置，减速比1：1.7，省力20％；机构运动更平稳；制头采用金属芯轴、进口琴钢丝弹簧，保证制头寿命长和操作顺畅；制尾采用齿轮拨动压缩弹簧控制制尾芯轴伸缩距离，便于安装；拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小，拉珠颜色要求与帘布颜色同色（灰色）；采用进口耐用玻璃加固聚酯的聚合物(PBT)材质，耐磨、耐腐蚀；安装码采用2.0毫米的08F冷轧钢板，保证成品足够的强度和超大的承载力；采用φ4.8*6的豪华拉珠，在操作时手感良好；承重10KG；适用于14m2 以下窗帘 使用寿命大于10000次。配拉珠绳坠。

2、面料：颜色：面料灰色竹节纹；材质：材质：全遮光丙烯酸复合面料，不含PVC；或1Ply 100%Fiberglass（一层玻纤基布），3Ply Plasticized（三层PVC）。配套的拉珠，制头均需与帘布配色。帘布两侧要求采用高温热切设备裁切，不允许采用美工刀等手工裁切方式，以防止面料毛边；帘布克重：440g/㎡±5%；帘布厚度：0.30mm-0.40mm±5%；幅宽：2.2/3.0m。

3、卷管：高强度铝合金材质；直径≥38mm；卷管壁厚≥1.2mm，保证铝管的强度使卷管不产生挠度，确保系统平整、经久耐用；抗弯曲能力强，表面须阳极氧化处理；管材外表面带插槽，帘布配合插条，直接插入卷筒表面的凹槽中；

4、底杆：高强度铝合金材质，静电喷涂；重量≥0.4KG/M，能够保持面料平整.帘布底端插到下轨内，帘布配合插条，直接插入底杆表面的凹槽中保证底部不起皱。

5、在投标文件中提供满足GB/T 17591-2006 B1级标准的阻燃检测报告，检测样品和投标样品须一致。未提供阻燃检测报告或者阻燃检测报告上的送检样品实物或照片与投标面料样品的花色和材质明显不一致的，该项样品分得0分。提供的检测报告显示检测指标不符合国家强制性规范的，将做为无效标处理。
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	4
	手动透景卷帘
	1.面料主要材质：30%聚酯纤维+70%PVC；约3%开孔率，面料克重（g/M2）：≤370g/M2，厚度/MM：≤0.5mm.
提供面料工厂出具以下检测报告（加盖面料工厂的公章及营业执照复印件）

2.提供防火报告： GB17591-2006  B1级
色牢度： 8级（ISO 105 B02测试标准）
环保认证：室内空气质量认证
GREENGUARD  Certified  and  GREENGUARD Gold  Certified
信心纺织品有害物质检测(除DINP外其他所有邻苯二甲酸酯总量不超过0.1%）OeKo-Tex Standard 100 Certified
不含铅测试：CPSC-CH-E1002-08.3
防霉菌处理：通过ASTM E 2180-18实验
防静电处理：通过AATCC115-2011实验
不含甲醛：通过GB18401-2010甲醛测试
禁用偶氮染料测试：GB/T 17592-2011
禁用致癌性染料测试：通过DIN：54213测试
不含VOC测试：US EPA 5021A：2014标准
PH值限定：5.5-6.5  符合GB/T 7573标准
重金属含量限定：不含砷、镉、镍、汞，锑含量不超过5mg/KG。
符合GB/T 17593标准。                                 符合REACH法规201项高关注物质SVHC测试。
面料生产企业通过ISO 9001  ISO14001  ISO18001认证
面料需采用超声波面料裁切机进行裁切，不允许采用美工刀裁切产生毛边。                                            3、卷管：高强度铝合金材质；直径≥38mm；卷管壁厚≥1.2mm，保证铝管的强度使卷管不产生挠度，确保系统平整、经久耐用；抗弯曲能力强，表面须阳极氧化处理；管材外表面带插槽，帘布配合插条，直接插入卷筒表面的凹槽中；

4、底杆：高强度铝合金材质，静电喷涂；重量≥0.4KG/M，能够保持面料平整.帘布底端插到下轨内，帘布配合插条，直接插入底杆表面的凹槽中保证底部不起皱。                       
5、拉珠制头：产品采用流线设计，可顶装、侧装，外形美观、豪华；内置减速装置，减速比1：1.7，省力20％；机构运动更平稳；制头采用金属芯轴、进口琴钢丝弹簧，保证制头寿命长和操作顺畅；制尾采用齿轮拨动压缩弹簧控制制尾芯轴伸缩距离，便于安装；拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小，拉珠颜色要求与帘布颜色同色（灰色）；采用进口耐用玻璃加固聚酯的聚合物(PBT)材质，耐磨、耐腐蚀；安装码采用2.0毫米的08F冷轧钢板，保证成品足够的强度和超大的承载力；采用φ4.8*6的豪华拉珠，在操作时手感良好；承重10KG；适用于14m2 以下窗帘 使用寿命大于10000次。配拉珠绳坠。
	

	5
	轨道(直轨）
	1、轨道需采用高强度6063－T5电泳铝合金型材，轨道壁厚＞1.0mm，使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，单个安全负荷≥1.5KG，每米承重≥10kg，维氏硬度≥10HW，喷涂膜厚≥40um；

2、滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料，保证滑轮在轨道上运行静音顺畅，采用1.2mm钢板制触动式安装码。轨道与天花固定件隐藏式安装。配件吊轮为原生树脂，承重≥15KG；

3、提供轨道生产企业出具轨道装饰膜的耐磨性、耐碱性保护等级、耐盐性、耐硝酸性、耐溶剂性、耐沸水性、外观质量；漆膜附着性、硬度不小于3H；涂层性能的的耐磨性、耐碱性保护等级、耐盐性、耐硝酸性、耐溶剂性、耐沸水性、外观质量等检测报告。（需提供省级检测机构出具的检测报告，轨道的检测报告材质必须和招标要求的6063－T5铝合金牌号一致，所提供的样品的材质也必须一致，原件备查）
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	6
	轨道（弯轨）
	1、轨道需采用高强度6063－T5电泳铝合金型材，轨道壁厚＞1.0mm，使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，单个安全负荷≥1.5KG，每米承重≥10kg，维氏硬度≥10HW，喷涂膜厚≥40um；

2、滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料，保证滑轮在轨道上运行静音顺畅，采用1.2mm钢板制触动式安装码。轨道与天花固定件隐藏式安装。配件吊轮为原生树脂，承重≥15KG；需设备预弯。
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备注： 

1、所供货物需符合国家技术规范和质量标准、通过国家有关部门检测的环保节能合格产品，未曾开箱使用，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，货物安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的运行。
2、中标单位需提供主要用材的厂家提供的针对本项目的货物出厂证明原件，包括卷帘、轨道等项目。
3、以上布帘和医用隔帘提供的检测报告必须和投标样品及中标供货后的实物一致。不允许采用替代性面料的检测报告。
三、主要用材要求
（1）布帘（隔光）：采用“金雅特”、“卡迪克”或同档次及以上的品牌。
（2）医用隔帘：采用“卡迪克”、“上海慧綾”、“杭州朗月”或同档次及以上的品牌。

（3）手动遮光卷帘：采用“亨特”、“创明”、“博开”或同档次及以上的品牌。
（4）手动透景卷帘：采用“亨特”、“创明”、“博开”或同档次及以上的品牌。
（5）轨道(直轨）：采用“创明”、“上海三进”、“立川”或同档次及以上的品牌。
（6）轨道（弯轨）：采用“创明”、“上海三进”、“立川”或同档次及以上的品牌。
（7）除招标文件中要求外，中标方在日后生产过程中使用主要用材前须通知需方，需方将对主要用材组织人员到现场进行抽样，若发现主要用材与事先约定的不符，中标方需无条件立即更换符合需方要求的用材，若不愿更换，需方有权中止合同，由此造成的损失由中标方负责。同时中标方必须提供以上指定主要用材的厂家供货证明原件，需方有权送相关用材至第三方权威检测机构进行相关检测，检测费用由中标方负责。

四、加工规格要求
布帘 
（1）2倍饱和度（打摺1：2）；窗帘下底边缘需离地5cm；
（2）窗帘头用8cm宽的窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺；
（3）底边平直，底边反折10 cm，轻薄布料底边内加铅线；
（4）顶部打褶部分两边各留出2.5cm，做T字形褶皱；
（5）缝纫线与布料颜色相同或相近；

（7）拼接处不扭斜，拼缝锁五线；

（8）窗帘整体做形状记忆加工，不损坏和不弄脏窗帘。 
（9）绑带缝制在窗帘上面。
医用隔帘
（1）材料、安装尺寸、安装方法风格统一，按招标人要求安装。
（2）1.5倍的饱和度（1:1.5打褶）， 医用隔帘离地20cm；
（3）窗帘轨道采用滑轨形式、吊装支座间距不大于1m；

（4）宽布带和窗帘之间需用工程线缝纫；
（5）配色线与隔帘颜色相同或相近；

（6）拼接处不扭斜；
（7）绑带缝制在窗帘上面。
手动遮光/透景卷帘
（1）面料与卷管的连接：面料上部焊接后直接插入卷筒表面的插槽中。
（2）面料与底槽的连接：面料下部焊接后直接插入下梁的插槽中。
（3）面料变：对织物面料裁切口进行热刀切割，使面料边缘整齐平整，杜绝了毛细纤维的散出，不产生毛边。
（4）面料额外围绕卷筒缠绕≥200mm的长度，保证面料与卷管的连接牢度。外表色泽均匀、靓丽美观，面料切割：不得出现毛边现象。
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 （一）环保要求

产品必须符合有害物质限量国家标准相关要求。需方将组织权威检测部门对交付的产品进行相关检测，若达不到环保等要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由供方负责。

产品的生产和安装必须由中标方负责实施，需方将不定期对中标方的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标方有违背合同的情况，将立即中止合同，由此造成的损失由中标方负责。

（二）其他要求
1、中标单位需提供产品有效的货物生产和质量检验合格证明资料。
2、检验：招标人有权在货物的生产加工期到工厂查看原料、加工工艺和货物实样，但这不免除中标单位按合同履行义务的责任。

   3、成品保护：在货物验收合格交付招标人前的成品保护工作的责任在中标单位。

   4、货物的颜色、花纹样式在生产前均需经采购人确认，方可进入生产。

   5、中标人需制作样品到现场安装调试直至院方确认满意后，方可组织批量生产。

   6、“供货范围”中各种货物的尺寸和数量是根据建筑图纸测量得出，实际货物的尺寸和数量须由中标单位到工地现场测量，单价乘以数量按实结算。因设计与工程因素引起实际施工中发生产品设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物的延米单价同口径进行计算。
7、本招标文件中所列的品牌及型号，均是采购人认为较适合本项目的产品，供投标人在编制投标文件时参考，投标人应予积极响应。投标人如选择其他品牌型号的产品进行投标时，其提供的产品应为不低于推荐产品技术性能或档次的产品。
8、货物安装完成后，由采购单位委托第三方权威检测机构对现场货物进行实样抽检，中标人需保证抽检合格，检测费用由中标人承担。
六、验收及质保期：
   （一）验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需及时组织初步验收。

    2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
（二）质保期

中标方须对合同中规定的货物提供 验收合格次日起厂家质保不少于一年。在此期间，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，供方应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出谈判文件和国家规定的技术指标的行为。
七、售后服务
1、在浙江省内设有服务网点，质保期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

对用户的服务通知，如果是出现质量问题，维修人员须在接到维修电话后，1小时内响应，6小时内处理完毕，不得影响用户的正常工作业务。

2、卖方须对合同中规定的提供验收合格次日起厂家质保不少于五年。在此期间，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，卖方应免费提供常规更换和维修。非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标的行为。质保期内，中标方应提供定期检查及维护保养。

质保期内，如设备非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天则质保期重新计算。
3、在质保期内的工作应包括常规检查、调整和润滑等。具体的服务内容须在投标时说明。
4、在质保期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行全面检查，如得到买方认可，双方签订质保期满合格证书。
5、质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

八、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

第三章   投标文件要求
一、对投标文件的要求
1．投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2．在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
（一）技术标
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1.营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）；
2.法人资格证明或法人代表授权书；
3.法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4.售后服务的及时性等保证措施。
5.对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6.产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7.售前、售后服务内容和服务承诺。
8.投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
9.其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
10.各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
★11.布帘、医用隔帘、隔光/透景卷帘的样品及对应的环保、防火检测报告；
★12.提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
（二）商务标
1.投标函（附件三）
2.报价一览表（附件五）
3.投标报价明细表（附件六）
三、投标报价要求
1．投标均以人民币报价。
2．投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3．投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4．中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

5．投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件制作要求
1．投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2．投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3．投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4．技术标和商务标分开制作并单独密封包装，全部投标文件应装入同一密封袋内，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1．开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2．投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1．未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2．投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3．投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4．投标单位不符合投标单位资格要求的。
5．投标单位不符合产品报价要求的。
6．投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7．投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。
第四章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法

评标采用综合评分法，评标委员会从投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。

每个投标人最终得分=商务报价分+技术分

评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。
1、技术评审（总分30分）
由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
	评分内容
	评分办法
	分值

	技

术

分

（30分）
	投标人情况
	根据投标人企业规模(注册资金）、成立的年限、产品品牌所获得的荣誉及知名度进行评价。
	0～4分

	
	投标人业绩情况
	投标人自2017年1月1日至投标截止日有省、市级医院提供同类产品业绩的（提供合同复印件，含合同签订日期），每个得1分，满分5分
	0～5分

	
	生产设备
	投标人或投标产品生产厂家所拥有的生产设备，具有全自动超声波裁切机、胶条焊接机窗帘加工生产设备。
	0～3分

	
	投标人生产能力及针对本项目人员配置
	项目实施及运行维护情况：拟担任本项目负责人具有类似项目建设经验，具有调动投标人各项资源能力；安排参与项目的专业人员素质（包括相应的认证资格）、技术能力、专业分布、经验等情况；项目实施人员数量是否充足，配置是否合理；是否具有类似项目运行维护的实施经验；相关人员社保缴纳情况。
	0～4分

	
	售后服务与承诺
	1、 评标委员会根据投标人提供的资料从供货周期、调试周期、设计实力等方面对投标产品评分；（0-2分）

2、评标委员会根据投标人提供的资料从售后服务承诺、质保期限及维保费用等方面对投标产品评分；（0-2分）
	0～4分

	
	样品
	根据所提供的隔光卷帘、透景卷帘、布帘、医用隔帘、轨道样品的符合性、工艺水平、制作水平、感官等，横向比较打分；每个样品0-2分。
	0～10分

	*备注：本次招标需提供的检测报告必须与投标样品的材质和花色保持一致，不允许替代性的检测报告，需是针对本次投标的产品。本次提供的合同业绩证明等其他原件资料必须提供原件查看，如不按此要求，可能会被评标委员会视为无效而不得分，并追究提供虚假材料的法律责任。


2、商务评审（总分70分）
评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为70分。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×70%×100，保留小数2位

由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
二、评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。
第五章  投标相关文件格式
附件一                 封面格式1
                                    项目

投标文件

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

 

附件二：                    投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、标书，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      
附件三         投标人法定代表人授权书（格式）
项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
    （招标代理机构名称）             
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：
投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     
注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。
附件四、报价一览表
报价一览表
招标编号：     投标人名称：                    单位：元                        

	标项
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	
	1
	批
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    

投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日
附件五 投标报价明细表格式：       

投标报价明细表

标项：                                 金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	规格
	材质
	单位及数量
	单价
	金额

	
	布帘
	
	
	1876㎡
	
	

	
	医用隔帘
	
	
	1528㎡
	
	

	
	手动遮光卷帘
	
	
	58㎡
	
	

	
	手动透景卷帘
	
	
	60㎡
	
	

	
	轨道（弯轨）
	
	
	54米
	
	

	
	轨道(直轨）
	
	
	700米
	
	

	投 标 总 价：


授权代表签名：             

投标人盖章：                          日  期：         

1、以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。
正（副）本
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