浙江大学医学院附属第四医院整形美容中心治疗室家具招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院整形美容中心治疗室家具采购的要求, 对我院整形美容中心治疗室家具进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2021W16
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：公开招标
4、 采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：整形美容中心治疗室家具。
6、 采购预算及最高限价：采购预算19.3万元，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：综合评分法
8、 [bookmark: _GoBack]供货期限：一次性供货。
9、 投标单位的资格要求：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
5、该行业国家规定必备的资质、资格。
10、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载
11、 报名方式：投标单位必须于2021年6 月 3 日17:00之前将单位营业执照（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）发送至邮箱zshqzb@163.com（邮件标题以“投标项目+投标单位”格式命名），复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2021年 6 月 4 日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间： 2021年 6 月 4 日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
十四、联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103 
十五、其他
    1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应，作废标处理。



















第二章 投标须知
1、适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。
2、定义
2.1采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。
2.2投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。
2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。
2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
2.5甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。
2.6乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。
2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。
2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
3、合格的投标人
3.1具有独立法人资格。
3.2法律、行政法规规定的其它条件。
3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。
3.4采购公告中要求的条件。
4、保证
4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。
5、现场勘察 
5.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。
5.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。 
5.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。
5.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。
6、联合体投标
本项目不接受联合体投标。
7、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；
（2）有意串标或提供虚假材料者的；
（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。
（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。
（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。
（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。
（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。






















第三章   招标货物一览表
一、本次招标的货物是医院整形美容中心治疗室家具，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、安全、牢固、耐用。
所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。
货物需求一览表
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	序号
	房间/位置
	产品名称
	规格尺寸（mm）
	单位
	长度
	数量
	主要材质

	
	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	射频室
	高柜
	870
	440
	2700
	平方
	2.35 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	上柜
	570
	440
	910
	平方
	0.52 
	1
	

	
	
	下柜
	1380
	440
	850
	平方
	1.17 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.38 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	304不锈钢

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	1
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	箭牌

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	1
	2
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	1
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	1
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	2
	C0+水光室
	高柜
	970
	440
	2710
	平方
	2.63 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	上柜
	930
	440
	910
	平方
	0.85 
	1
	

	
	
	下柜
	1760
	440
	850
	平方
	1.50 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.76 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	304不锈钢

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	3
	755室
	高柜
	980
	440
	2680
	平方
	2.63 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	上柜
	1190
	440
	880
	平方
	1.05 
	1
	

	
	
	下柜
	2020
	440
	850
	平方
	1.72 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	2.02 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	304不锈钢

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	4
	换药室
	高柜
	970
	440
	2700
	平方
	2.62 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	上柜
	1260
	440
	880
	平方
	1.13 
	1
	

	
	
	下柜
	2090
	440
	850
	平方
	1.78 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	2.09 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	304不锈钢

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	5
	CO2室
	高柜
	1000
	300
	2770
	平方
	2.77 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	下柜
	2130
	600
	850
	平方
	1.81 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	2.13 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	304不锈钢

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	6
	拍照室
	高柜
	870
	440
	2810
	平方
	2.44 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	上柜
	590
	440
	1010
	平方
	0.60 
	1
	

	
	
	下柜
	1400
	440
	850
	平方
	1.19 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.40 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	304不锈钢

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	7
	光子室
	高柜
	810
	370
	2760
	平方
	2.24 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	下柜
	1050
	600
	850
	平方
	0.89 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.80 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	假柜门
	640
	　
	2760
	块
	1
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	304不锈钢

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	4
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	8
	脱毛室
	高柜
	870
	440
	2780
	平方
	2.42 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	上柜
	990
	440
	810
	平方
	0.80 
	1
	

	
	
	下柜
	1640
	440
	850
	平方
	1.39 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.64 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	304不锈钢

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	9
	注射室
	高柜
	870
	440
	2800
	平方
	2.44 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	上柜
	810
	440
	1000
	平方
	0.81 
	1
	

	
	
	下柜
	1640
	440
	850
	平方
	1.39 
	1
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.64 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	5MM高清无铜银镜，LED定制级绝缘安全防水灯带

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	304不锈钢

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	反弹托底滑轨品牌：DTC/夏纳，一按即开

	10
	医生办公室
	下柜
	1810
	600
	850
	平方
	2.44 
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	吊柜
	1000
	350
	980
	平方
	0.81 
	1
	

	
	
	高柜
	2000
	600
	2790
	平方
	1.39 
	1
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	8.00 
	1
	含三节轨，品牌：DTC/夏纳

	
	
	石英石
	　
	　
	　
	延米
	1.81
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	箭牌

	
	
	下水
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	箭牌

	11
	二次候诊室
	靠背+座垫
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	科技布表面，高密度海绵内芯

	
	
	座椅
	3.24
	500
	500
	延米
	3.24
	1
	基材：实木多层，抗甲醛性能：E0级；抗磨度好；表面耐划痕大于等于1.5N;吸水厚度膨胀率：4.0%；静曲强度：39.8map;耐光晒度好，板材厚度18MM.背板厚度9MM，柜门平板封边.板材品牌：桐峻/恒瑞/千年舟；铰链品牌：固特福/夏纳/恒青；

	
	
	矮柜
	918 
	550
	850
	平方
	0.78 
	1
	

	
	
	高柜
	778 
	550
	2800
	平方
	2.18 
	1
	

	
	
	石英石
	　
	　
	　
	延米
	0.92 
	1
	蒂蓝明诺石英石：主要成分：纯天然石英晶体其硬度与砖石媲美，莫式硬度5级，在真空条件下通过异构聚合技术，全成的超硬环保复合石英板材。

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	变压器品牌 ：创联

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	图灿灯带，中性光，12W

	12 
	VIP室
	高柜
	1860 
	330 
	2650 
	平方
	4.93 
	1.00 
	无垃圾桶无智能镜无石英石无台盆龙头下水无灯带



三、产品技术参数：
	品名
	技术类别
	主材及产品详细技术要求
	证明材料要求

	木制柜产品
	产品范围
	换药室、射频室、水光室、C02室、拍照室、光子室、脱毛室、注射室、办公室、VIP室、二次候诊室、755室等木质柜/石英石/龙头/台盆/五金/灯条/等系列产品
	

	
	板材
	所有柜体木质部分采用厚度为18mm的多层板制作，背板采用9mm多层板制作；
多层板主要性能要求如下：
1)生产标准：德国工艺；技术：德国INETRPRINT；静曲强度：39.8map 表面耐划痕：≥1.5N;吸水厚度膨胀率:4.0%;甲醛释放量,mg/m³，72h达到稳定状态0.02，根据GB/18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，达到E0级。
	★提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告

	
	石英石
	柜体台面采用石英石板制作，根据JG/T463-2014 《建筑装饰用人造石英石板》标准。莫氏硬度（级）5。，吸水率（%）0.03.耐磨性能（g/cm²）：3.8*10-³。耐污染性能（级）2级。弯曲强度（MPa）36。抗球击冲击性能（J）：3.7。符合标准中T类产品的技术要求。根据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准。内照射指数IRa 为0，外照射指数IR为0。符合标准中A类装修材料的技术要求。
	★提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告

	
	龙头
	根据GB25501-2010 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》、GB/T1176-2013《铸造铜及铜合金》、JC/T2193-2013《供水系统中用水器具的噪声分级和测试方法》、GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》、AS 2345:2006《铜合金抗脱锌》标准；水嘴阀体材料（铜合金）Cu:59.96% ,  Pb:1.2%;铜合金抗脱锌性能：锻造和铸造，包括连续性铜棒铸造平均深度μm≤100；水嘴连接到测试装置上，进水口引入规定的压力值（0.1±0.01）MPa ,测得流量后，用水效率等级为1级。龙头螺纹表面光洁，无凹陷、断崖缺陷，产品外接密封罐螺纹应符合CB/T7306.1或CB/T7306.2的规定：产品外接非密封管螺纹应符合CB/T7307的要求，其中外螺纹不低于CB/T7307的B级精度。水嘴旋转出水管时旋转轻便无卡阻。冷水标记在右，热水标记在左。金属污染物析出涵盖铅、镉、硒、锰、六价铬等17项有害物质均为合格。抗水压机械性能：阀芯打开，出水口开，冷水压力（0.4±0.02）MPa，持续时间（60±5）S，阀芯下游任何零部件无永久性变形。阀芯关闭，出水口开，冷水压力（2.5±0.05）MPa，持续时间（60±5）S，阀芯上游任何零部件无永久性变形。密封性能：阀芯关，出水口开，冷水压力（0.4±0.02）MPa，持续时间（60±5）S，出水口及未连接的进水口无渗漏；                              1.灵敏度：控制装置的位移≥10mm，按照CB/T5270-2005的规定进行热震试验，试验后无裂纹、起皮、脱落现象。噪声2级20<Lap≤30,dB(A)
	★提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告



	
	台盆


	根据GB6952-2005《卫生陶瓷》标准，吸水率≤0.5，抗裂性：无釉裂无坯裂，溢流功能：5min不溢流，外观质量符合CB 6952-2005中5.1的要求。
	★提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告

	
	铰链
	     根据QB-T2189-2013 《家具五金 杯装暗铰链》标准：耐久性：经80000次耐久性测试，杯状暗铰链符合以下要求：a所有组件或结合处不应断裂，b通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d 固定组件不应松动e 所有组件的功能不应损害 f杯状暗铰链及其组件应能正常工作；耐腐蚀性：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点dm2其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2.（距离边缘棱角2mm以内的不计）
	提供市级质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告

	
	灯带
	根据GB7000.1-2015灯具第1部分：一般要求与试验；GB7000.9-2008灯具第2-20部分：特殊要求 灯串，结构（只测4.16.1）；接地规定：外部和内部接线（只测5.2.10.1）；防尘和防水（只测9.3）绝缘电阻和电气强度（只测10.2）；耐火、耐热、耐起痕均符合标准。
	★提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告

	
	轨道
	根据QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，耐久性：抽屉导轨承载40kg，经40000次耐久性试验后，符合以下要求：a所有组件或结合处不应断裂，b通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d五金连接件不应松动；e所有组件的功能不应损害f抽屉导轨及其组件应能正常工作。耐腐蚀性：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点dm2其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2.（距离边缘棱角2mm以内的不计）
	提供市级质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告

	
	工艺要求
	1)木质柜体：整体采用组装拼装工艺，嵌入式台下盆，嵌入式灯带，内置不锈钢垃圾桶。
	

	
	
	3石英石台面安装：台面安装时需做下挂处理，下挂高度为50mm，操作面前缘上边做圆角处理，拼接时需做无缝处理；
	

	
	整体性能
	1)合格性:木质柜系列产品经过省级以上质量监督检验机构的检测，符合GB/18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，检测为合格；
	★提供省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告

	
	
	2）环保性:木质柜系列产品检测结果为合格；
	



投标时，投标人需与投标文件同时同地点提供各类板材、五金件及其他零配件的样材小样。
1、木制柜主要材料及配件参考品牌：
（1）多层板材：桐峻、恒瑞、千年舟或同等档次的品牌
（2）灯带：图灿、洲航、骐骏或同等档次的品牌；
（3）石英石品牌：蒂蓝明诺，金丽诗，蒂莱美或同等档次的品牌
（4）轨道：DTC、夏纳；雪宝龙或同等档次的品牌；
（5）铰链：固特福、夏纳、恒青或同等档次的品牌；
（6）水龙头、水槽：箭牌、奥萨帝、凯迪克或同等档次的品牌；
2、其他技术要求：
（1）核心主材以及主要配件是保证产品质量及使用寿命的重要保障，也是衡量产品价值的重要依据，投标人所投品牌不在推荐参考品牌范围内的，由生产厂家出具相关证明材料，证明其产品性能、参数及品牌知名度不低于推荐品牌，否则视为实质性不响应招标要求；所有材料必须严格按照要求进行采购，同种材料必须选用同一品牌，且符合国标要求；中标人在供货时如出现以次充好的情形时招标人有权清退出场，并追究中标人责任。
（2）投标人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假；所有材料均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的全新优等产品，以确保安全环保；
（3）主体与台面宽度标注一致，实际施工标注尺寸为柜体尺寸，台面根据常规外扩并做下挂沿；颜色、样式、尺寸等须经招标人认可且材料使用前必须报送招标人，经招标人认可后方能用于本工程；需配合其他专业预留孔洞、钻眼、打孔、磨边、水电移位等所有配套工序；
（4）全费用单价包含材料费、人工费、机械费、管理费、运输费、安装费、二次转运费、水电移位费、利润、措施费、规费、税金及风险费等所有费用；以上工程数量、分项中长度等可根据现场实际需要进行调整，全费用单价不做调整。
★（5）治疗室垃圾柜内置不锈钢垃圾桶。

四、其他要求
1、产品质量及技术要求
1.1、家具产品的质量、技术标准符合中华人民共和国有关部门颁布的最新国家或行业标准，本次投标所用材料均须满足环保要求，板材必须达到GB18580-2001（E1级）标准。
1.2、贴面和封边部件应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
1.3、各种配件及部件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件应做除锈和防腐处理，门和抽屉开启灵活、无明显噪音；
1.4、家具的金属件都经过除油、清洗、除锈、磷化和高压静电喷塑双重保护，钢制类管架不允许有裂缝、叠缝，弯曲处弧形应一致，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、气孔、焊瘤等现象，经组装后，无影响外观和使用性能的永久性变形，不会有松动现象，凡触及人体和存放物的部分无毛边、锐角、突出物和棱角，表面喷塑应平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底剥落、伤痕等表面质量缺陷。
2、主要用材要求
   除招标文件中要求外，中标方在日后生产过程中使用主要用材前须通知需方，需方将对主要用材组织人员到现场进行抽样，若发现主要用材与事先约定的不符，需方有权中止合同，由此造成的损失由中标方负责。同时中标方必须提供以上指定主要用材的厂家供货证明，需方有权送抽样板材至第三方权威检测机构进行甲醛释放量检测，检测费用由中标方负责，中标方需无条件立即更换符合需方要求的板材，若不愿更换，需方有权中止合同，由此造成的损失由中标方负责。
3、环保要求
产品必须符合有害物质限量国家强制标准(GB18584-2001)的要求。采购人有权组织权威检测部门对交付的家具进行相关检测，检测费用由中标人承担，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由供方负责。
产品的生产和安装必须由中标方负责实施，需方将不定期对中标方的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标方有违背合同的情况，将立即中止合同，由此造成的损失由中标方负责。
4、其他要求
    4.1、中标单位需提供产品有效的货物生产和质量检验合格证明资料。
    4.2、检验：采购人有权在货物的生产加工期到工厂查看原料、加工工艺和货物实样，但这不免除中标单位按合同履行义务的责任。
    4.3、安装和验收：中标单位负责在货物送达安装现场后，完成组装并固定，所有家具规格尺寸和数量有偏差时，业主有权调整。
   4.4、中标单位须提供产品的环保证明（国家权威检测报告）。
   4.5、成品保护：在家具验收合格交付招标人前的成品保护工作的责任在中标单位。
   4.6、家具的颜色在生产前均需经采购人确认，方可进入生产。
   4.7、“货物需求一览表”中各种家具的尺寸和数量是根据图纸测量得出，实际家具尺寸和数量中标单位需到工地现场测量，单价乘以数量按实结算。
   4.8、家具细节式样，中标单位应与需方使用科室充分沟通确认，单价不作调整。
   4.9、本招标文件中所列的品牌及型号的，均是采购人认为较适合本项目的产品，供投标人在编制投标文件时参考，投标人应予积极响应。投标人如选择其他品牌型号的产品进行投标时，其提供的产品应为不低于推荐产品技术性能或档次的产品。
  4.10、投标人需提供质量管理和质量保证体系认证证书。
  4.11、货物安装完成后，采购单位有权委托第三方权威检测机构对现场货物进行实样抽检，中标人需保证抽检合格，检测费用由中标人承担。
五、供货及验收：
★1、供货方式
合同签订根据采购人要求完成供货安装。
2、安装调试
中标人应派业主认可的经验丰富的技术人员现场安装调试直至需方满意为止。
★3、验收
1） 需方对供方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
   2） 供方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交需方。
   3） 需方对供方提供的货物在使用前进行调试时，供方需负责安装并培训需方的使用操作人员，并协助需方一起调试，直到符合技术要求，需方才做最终验收。
   4） 对技术复杂的货物，需方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。
   5 ）验收时供方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供方负责。
六、售后服务
★1、本次项目合部招标产品整体质保期要求不低于5年，投标人也可高于此期限投标，质保期从验收合格之日起算。
2、所供货物要求实行终身维保；投标人应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标人的责任。
3、在质保期内，因投标人所供货物制造质量问题出现故障时，投标人在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；
4、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标人在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费；
5、在质保期满后，货物出现故障时，投标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；
6、投标人在投标文件中应提供本项目的“售后服务工作计划书”。
七、验收标准
根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。
七、付款方法和条件：
[bookmark: _Hlk72839868]合同签订后后3个工作日内付至实际货款的30%预付款立即备货；货物运到指定地安装验收合格后15个工作日内付至实际货款的95％；余额在货物验收合格并正常运行、验收合格满一年后15个工作日内一次性付清。货款凭发票，合同、采购验收单支付。


第四章   投标文件要求
一、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
（1） 技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1） 营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2）法人资格证明或法人代表授权书；
3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4）售后服务的及时性等保证措施。
5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7）售前、售后服务内容和服务承诺。
8）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；
9）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
10）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
11）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
12）提供各类板材、五金件及其他零配件的样材小样；
13）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分。
（2）商务标：
1）投标函（附件三）
2）报价一览表（附件五）
3) 投标报价明细表（附件六）
三、投标报价要求
1、投标均以人民币报价。
2、投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4、中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
5、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件制作要求
1、投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2、投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3、投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4、全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。
第五章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
评标采用综合评分法，评标委员会从投标报价、投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。
每个投标人最终得分=商务报价分+技术分
评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告
1、技术评审（总分50分）
由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人业绩情况
	根据投标文件中提供的投标人或其代理的制造商2018年5月1日以来同类业绩的每份得1分（同一业主只能算一个）。本项最高得4分。
	0-4分

	2
	生产设备
	生产厂家生产线及装备的拥有状况，是否先进，投标产品主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况。
	0-8分

	3
	项目实施方案
	实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货、验货、安装等内容，以及组织机构、工作时间进度表、售后方案等方面进行评价。
	0-8分

	4
	产品性能
	投标货物的技术指标、主要技术参数、配置方案的完整性和合理性，与需求的符合程度。
	0-8分

	5
	售后服务优惠承诺
	质量保证期内售后服务承诺、质量保证期外售后服务承诺说明。其中必须包含故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间。投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准。
	0-8分

	7
	环评报告
	投标人（或代理的制造商）提供当地政府环保部门出具的环评报告批复文件，得2分，不提供不得分。
	0-2分

	8
	样品
	投标产品选用的主要材料的比较，根据提供的样品评价，样品不提供不得分；0-12分。
	0-12分




2、商务评审（总分50分）
评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为50分。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100，保留小数2位
由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
4.评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。








第六章  投标相关文件格式
附件一                  封面格式1正（副）本


                                    项目

投标文件
（技术文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日

 
[bookmark: _Toc350938486]

正（副）本

附件二                 封面格式2

                                        项目

投标文件
（商务文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日














附件三：                    投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ___， 即 _______（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      






附件四         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
    （招标代理机构名称）             
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。













附件五、报价一览表
报价一览表
招标编号：           投标人名称：                    单位：元 
	标项
	货物名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	整形美容中心治疗室家具
	1
	批
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日








附件六 投标报价明细表格式：       
投标报价明细表
标项：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	房间/位置
	产品名称
	规格尺寸（mm）
	单位
	长度
	数量
	单价
	小计

	
	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	
	

	1
	射频室
	高柜
	870
	440
	2700
	平方
	2.35 
	1
	
	

	
	
	上柜
	570
	440
	910
	平方
	0.52 
	1
	
	

	
	
	下柜
	1380
	440
	850
	平方
	1.17 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.38 
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	1
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	1
	2
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	1
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	1
	1
	
	

	2
	C0+水光室
	高柜
	970
	440
	2710
	平方
	2.63 
	1
	
	

	
	
	上柜
	930
	440
	910
	平方
	0.85 
	1
	
	

	
	
	下柜
	1760
	440
	850
	平方
	1.50 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.76 
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	
	

	3
	755室
	高柜
	980
	440
	2680
	平方
	2.63 
	1
	
	

	
	
	上柜
	1190
	440
	880
	平方
	1.05 
	1
	
	

	
	
	下柜
	2020
	440
	850
	平方
	1.72 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	2.02 
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	
	

	4
	换药室
	高柜
	970
	440
	2700
	平方
	2.62 
	1
	
	

	
	
	上柜
	1260
	440
	880
	平方
	1.13 
	1
	
	

	
	
	下柜
	2090
	440
	850
	平方
	1.78 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	2.09 
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	
	

	5
	CO2室
	高柜
	1000
	300
	2770
	平方
	2.77 
	1
	
	

	
	
	下柜
	2130
	600
	850
	平方
	1.81 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	2.13 
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	
	

	6
	拍照室
	高柜
	870
	440
	2810
	平方
	2.44 
	1
	
	

	
	
	上柜
	590
	440
	1010
	平方
	0.60 
	1
	
	

	
	
	下柜
	1400
	440
	850
	平方
	1.19 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.40 
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	
	

	7
	光子室
	高柜
	810
	370
	2760
	平方
	2.24 
	1
	
	

	
	
	下柜
	1050
	600
	850
	平方
	0.89 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.80 
	1
	
	

	
	
	假柜门
	640
	　
	2760
	块
	1
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	4
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	
	

	8
	脱毛室
	高柜
	870
	440
	2780
	平方
	2.42 
	1
	
	

	
	
	上柜
	990
	440
	810
	平方
	0.80 
	1
	
	

	
	
	下柜
	1640
	440
	850
	平方
	1.39 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.64 
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	
	

	9
	注射室
	高柜
	870
	440
	2800
	平方
	2.44 
	1
	
	

	
	
	上柜
	810
	440
	1000
	平方
	0.81 
	1
	
	

	
	
	下柜
	1640
	440
	850
	平方
	1.39 
	1
	
	

	
	
	石英石台面
	　
	　
	　
	延米
	1.64 
	1
	
	

	
	
	智能镜
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	不锈钢垃圾桶
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	2
	
	

	
	
	装垃圾桶的抽屉
	　
	　
	　
	个
	　
	1
	
	

	
	
	回弹托底轨
	　
	　
	　
	付
	　
	1
	
	

	10
	医生办公室
	下柜
	1810
	600
	850
	平方
	2.44 
	1
	
	

	
	
	吊柜
	1000
	350
	980
	平方
	0.81 
	1
	
	

	
	
	高柜
	2000
	600
	2790
	平方
	1.39 
	1
	
	

	
	
	抽屉
	　
	　
	　
	个
	8.00 
	1
	
	

	
	
	石英石
	　
	　
	　
	延米
	1.81
	1
	
	

	
	
	台下盆
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	龙头
	　
	　
	　
	套
	　
	1
	
	

	
	
	下水
	　
	　
	　
	条
	　
	1
	
	

	11
	二次候诊室
	靠背+座垫
	　
	　
	　
	套
	1
	1
	
	

	
	
	座椅
	3.24
	500
	500
	延米
	3.24
	1
	
	

	
	
	矮柜
	918 
	550
	850
	平方
	0.78 
	1
	
	

	
	
	高柜
	778 
	550
	2800
	平方
	2.18 
	1
	
	

	
	
	石英石
	　
	　
	　
	延米
	0.92 
	1
	
	

	
	
	变压器
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	
	

	
	
	灯带
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	
	

	12 
	VIP室
	高柜
	1860 
	330 
	2650 
	平方
	4.93 
	1.00 
	
	

	合计：人民币大写：                小写：





授权代表签名：             

投标人盖章：                          日  期：         
1、以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。






附件七 技术规格偏离表格式
技术规格偏离表
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院整形美容中心治疗室家具   
招标编号：ZSHQ-2021W16
	序号
	招标文件条目号
	招标要求
	投标响应情况
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）       
法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
日期：

附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：浙江大学医学院附属第四医院整形美容中心治疗室家具   
招标编号： ZSHQ-2021W16
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）       
法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
日期：


