浙江大学医学院附属第四医院
中央空调冷热站运行状态监测与能效平台系统采购及安装招标文件
第一章 招标公告
[bookmark: _GoBack]响应国家“双碳目标”、“能耗能效双控”、节能减排等政策，目前需准确掌握中央空调冷热站实时用电量、全年用电量、实时能效、全年平均能效等各项数据。为此对中央空调拟安装冷热站运行状态监测与能效平台系统，医院采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2021W24
2、 采购组织类型：自行采购
3、 采购方式：公开招标
4、 采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：中央空调冷热站运行状态监测与能效平台系统采购及安装
6、 采购预算及最高限价：本项目设最高限价19万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：最低评标价法
8、 合作期限：一次性合作
9、 投标单位的资格要求：
1、国内具有独立法人资格。
2、本项目不接受联合体投标。
3、国家企业信用信息公示系统查询无异常情况。
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
5、投标人提供1份自2019年11月至今的相关项目服务相关合同（需提供相关证明材料，包含合同首页、项目服务内容页、项目介绍页、签字盖章页等）。
10、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载
11、 报名方式：投标单位必须于2021年12月2日17:00之前将以下报名资料发送至邮箱zshqzb@163.com（邮件标题以“投标项目+投标单位”格式命名），复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
1、 单位营业执照（加盖单位公章 红章）；
2、 企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章）；
3、 投标人联系单（含电话、邮箱等）。
4、 相关项目服务相关合同。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2021年12月3日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间：2021年12月3日 上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
十四、联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103
十五、其他
   1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。










第二章投标须知
1、适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。
2、定义
2.1采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。
2.2投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。
2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的数据采集、系统搭建、技术支持、培训及其它类似的服务。
2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
2.5甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。
2.6乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。
2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。
2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
3、合格的投标人
3.1具有独立法人资格。
3.2法律、行政法规规定的其它条件。
3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。
3.4采购公告中要求的条件。
4、保证
4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。
5、现场勘察 
5.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。
5.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。 
5.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。
5.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。
6、联合体投标
本项目不接受联合体投标。
7、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；
（2）有意串标或提供虚假材料者的；
（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同；
（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的；
（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的；
（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的；
（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。

























第三章   招标内容及要求

一、招标内容
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1.需求清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	中央空调
冷热站运行状态监测与能效平台系统
	在线实时显示与
远程传输
	套
	1


二、技术参数
2.1基本功能描述
	类别
	功能描述

	运行状态监测范围
	冷站：冷机、水泵、冷塔启停、运行状态，系统年能耗与能效指标EER，系统冷冻水、冷却水供回水温度与温差，室外湿球温度。
热站：三台热水锅炉启停、运行状态、效率、供回水温度、温差与流量。

	运行状态监测参数
	冷热站采集的参数有冷站电量、冷量、室外气象、热量等参数，被监测的设备数量与参数具体如下所示：
1) 4台冷机的冷冻侧冷量（含供回水温度、流量）
2) 4台冷机的电量
3) 4台冷冻泵的电量
4) 4台冷却泵的电量
5) 4台冷却塔的电量
6) 室外湿球温度
7) 3台热水锅炉的一次侧热量（含供回水温度、流量）

	能效平台系统
	能效平台系统具备如下功能：
1) 通过物联网+云服务器的形式实现在线精准计量系统
2) 通过PC端访问WEB服务器的形式进行展示内容
3) 系统具备数据导出功能
4) 预留标准协议、标准接口供院方其他系统对接数据

	能效平台展示
	能效平台必须展示以下内容：
1) 冷站各设备逐时用电量曲线
2) 冷站累计用电量
3) 冷站各台冷机供回水温度、流量曲线
4) 冷站累计供冷量曲线
5) 冷塔室外湿球温度曲线
6) 冷站系统EER曲线
7) 冷冻水供回水温差曲线
8) 冷却水供回水温差曲线
9) 冷却侧逼近度曲线
10) 热站各台热水锅炉供回水温度、流量曲线
11) 热站累计供热量曲线


★投标人提供的系统必须完全满足以上要求，不得负偏离。

2.2 技术参数
	序号
	主要设备
	参数要求

	1
	多功能电能表
	电压，电流，功率，带485通讯，智能数字电功率计高精度±1%

	2
	超声波热量计（冷机）
	温度精度：AA级（±0.1℃）PT1000 四线制，插入深度210mm(含牙、含校验孔)螺纹G1/2，保护管直径6mm带接线盒 ，流量精度精度±0.5%，防护等级 IP68

	3
	超声波热量计（锅炉）
	温度精度：AA级（±0.1℃）PT1000 四线制，插入深度210mm(含牙、含校验孔)螺纹G1/2，保护管直径6mm带接线盒 ，流量精度精度±0.5%，防护等级 IP68

	4
	室外温湿度传感器（高精度）
	DC 0...10 V，0…100％.r.h.，精度：±2％，±2％

	5
	智能网关
	数据通讯网关，支持Modbus/BACnet等多种通讯协议，提供Modbus/BACnet网络接口


★投标人提供的产品必须完全满足以上参数，不得负偏离。
2.3项目概况
本项目位于浙江省义乌市商城大道N1号，所招冷热站精准计量与能效平台系统用于中央空调冷站内，冷热站主要设备有：4台制冷机、4台冷冻水泵、4台冷却水泵、4组冷却塔、3台热水锅炉等。
三、供货要求
1、供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备与系统正常运行。
2、由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3、验收要求：系统必须满足以下条件后方可被用户方接受： 
3.1设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
3.2如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
3.3技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
3.4按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。
3.5供应商提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据买方有权要求供应商无偿提供买方认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。
3.6在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
3.7其他特别要求：无。
四、技术培训
1、本项目所必须的技术培训工作要求，由供应商自行说明。
2、安装完成后，如需方需要培训，供应商可免费提供培训。
五、其他要求
1.交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点的时间期限。具体是指：合同签订后30日内。
2.运输及包装方式的要求：中标供应商负责将货物运到合同约定地点，由双方负责验收，验收方式按合同约定方式进。
3.完工期要求：系指货物到达招标人指定交货地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：安装调试完毕15日内。
4.质保期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后整机质保期1年。
5.在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。质保期满以后，供应商应按其在浙江省同类产品的优惠价格提供保修服务。
6.其他：系统出现故障，接到报修通知后，维修人员应在24小时内到达现场处理故障。
7.其他：投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备配件及安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。
六、合同期限
1.一次性供货。
七、验收标准
1、根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。
2、启动验收时，单个设备正常试运行时长不少于12小时，经过双方检验认可后，方签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品质保文件。
3、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
（a）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（b）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
（c）货物具备产品合格证。
（d）满足单个设备正常试运行时长不少于12小时。
八、支付方式
货款付款：项目验收合格后支付合同金额95%款项，验收合格期满一年系统无异常支付尾款5%。
九、其他
1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；
2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，并追究供方的违约责任。
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第四章   投标文件要求
一、对投标文件的要求
1．投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。
2．在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。
二、投标文件的组成
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)：
1.投标函；
2.法人资格证明或法人代表授权书；
3.法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4.国家企业信用信息公示系统查询无异常情况证明；
5.企业营业执照、税务登记证、组织结构代码（或三证合一）；
6.技术服务方案（根据本招标文件技术要求及同类型类似项目特点，结合投标人自身经验编制）；
7. 提供1份近两年有类型项目服务相关合同（需提供相关证明材料，包含合同首页、项目服务内容页、项目介绍页、签字盖章页等）；
8.各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
9.报价一览表（附件四）。
三、投标报价要求
1．投标均以人民币报价。
2．投标报价必须是完成该项目的一切费用总和，须包括设备价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等）、运输安装费、系统调试费、质保期内的维护保养费、技术支持与培训费和税费等一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3．投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
5．投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件制作要求
1.投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式1份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2.投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3.投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4.全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
   五 、投标文件的送达时间 
1．开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2．投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1．未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2．投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3．投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4．投标单位不符合投标单位资格要求的。
5．投标单位不符合产品报价要求的。
6．投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7．投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。

第五章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组采用技术方案合理、最低价评标法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
1、由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
2、评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由报价从低到高推荐前二名为中标候选人。报价相同时，由采购人或者采购人委托评标委员随机抽取的方式确定。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与符合标的的第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。













第六章投标相关文件格式

[bookmark: _Toc350938485] (
正（副）本
)附件一                 封面格式1

项目

投标文件
	

采购项目编号：
投标人（公章）：

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：

年月日
[bookmark: _Toc350938486]



 (
正（副）本
)
附件二：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、标书，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      








附件三         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
    （招标代理机构名称）             
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。
















附件四、报价一览表
报价一览表
招标编号：投标人名称：单位：元
	标项
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	中央空调冷热站运行状态监测与能效平台系统采购及安装
	1
	套
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：




投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日








