



招 标 文 件

采购编号: ZSHQ-2017Z05
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院中央纯水系统维护保养








浙江大学医学院附属第四医院
二〇一七年七月

第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院中央纯水系统维护保养采购的要求, 对我院该项目服务进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2017Z05
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：公开招标
4、 采购内容：医院中央纯水系统维护保养
5、 投标单位的资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求；
（2）具有本项目的供货和服务能力，并能为招标人提供便捷的供货服务，本项目不接受联合体投标；
（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；
（4）该行业国家规定必备的资质、资格。
6、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院门户网免费下载
7、 投标时间和地点： 
投标单位应于  2017年8月03日09:30 前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
8、 报名方式：投标单位必须于2017年8月02日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）交至义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院行政楼后勤部办公室104室报名，亦可复印件传真0579-89935104报名或0579-89935102电话报名，原件在开标当天补交。
9、 开标时间和地点：
开标时间： 2017年8月03日  上午09:30         
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
10、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：邵明亮  朱淑平  
联系电话： 0579-89935102 
























第二章 投标须知
一、投标人须知前附表
	序号
	项  目
	内  容

	1
	项目概况
	项目名称：浙江大学医学院附属第四医院中央纯水系统维护保养
地点：义乌市商城大道N1号
招标人：浙江大学医学院附属第四医院

	2
	招标内容
	浙江大学医学院附属第四医院中央纯水系统维护保养
（详见本招标文件第三章 招标货物内容）

	3
	投标人资格要求
	见招标公告中的“五、投标单位的资格要求”

	4
	供货方式和交货期
	根据招标人要求

	5
	服务期限
	本项目期限两年。合同到期后，医院视中标人的供货质量和服务质量考虑是否续签合同。

	6
	结算方式
	1、本合同签订后一周内甲方（医院）向乙方（中标人）预付合同价的30%；
2、1个年度服务期满后且双方无其他争议的，期满后1个月内，结清年度余款。
3、本项目包含的第三章招标货物内容的设备耗材及配件200元以内的耗材由乙方免费提供；除上述耗品外的各种维修主材费、零部件费用、配件按月经甲方签字确认后支付。
4、所有货款及服务费由乙方开具正规发票按实结算。

	7
	投标有效期
	自投标截止时间起为90日历天

	8
	投标文件份数
	投标文件的份数：正本1份、副本2份。

	9
	招标答疑
	各投标人对招标文件如有疑问，请于8月01日之前以书面形式提出，招标人将视情况给予回复。

	10
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场，投标人如有需要，自行安排踏勘现场，并自行承担所需的费用和风险。
地点：义乌市商城大道N1号

	11
	投标截止时间
投标地点
	投标截止时间：2017年8月03日上午09:30 （北京时间）
投标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。

	12
	开标时间
开标地点
	开标时间： 2017年8月03日上午09：30（北京时间）
投标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。

	13
	评标办法
	综合评分法（企业资质、实力、信誉等占10%，相关类似业绩占20%，本项目服务内容的实施方案、项目进度安排、人员配置等占40%，投标报价占30%；总分100分）


















第三章   招标货物内容

一、维护保养内容（维保服务项目包括但不仅限于检修、维护、保养等）：
1.乙方每月对设备进行一次功能性检查，验证该系统的前一处理单元出水水质是否可以满足后一处理单元的要求，最终出水水质是否可以满足使用要求；经中标单位维保后，所有单元的出水水质均满足国家和业内相关标准要求。
2、医院纯水系统主要设备清单
	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	原水箱
	2.5m³（2500kg）
	2

	2
	机械过滤器
	Φ1200×H2500
	2

	3
	活性炭过滤器
	Φ1200×H2500
	2

	4
	软化器
	Φ1200×H2500
	2

	5
	精密过滤器
	Φ400×H1000
	2

	6
	纯水箱
	2.5m³（2500kg）
	4

	7
	二级纯水箱
	0.5m³（500kg）
	1

	8
	水泵1
	MG80C
	6

	9
	水泵2
	MG71B
	4

	10
	水泵3
	MG100LB
	3

	11
	反渗透装置
	YHROI-20000（1500KG）
	1

	12
	除菌器
	250×500
	5

	13
	清洗池
	0.4T（400kg）
	1

	14
	EDI高纯水处理装置
	MK-2（300KG）
	1

	15
	EDI进水二级反渗透
	YHROI-20000（250KG）
	1


3.按周期规定更换维修耗材，耗材维护更换周期：
	序号
	耗品名称
	规格型号
	单位
	数量
	每年更换数量/维护量
	2年更换数量/维护量小计

	1
	活性炭
	果壳净水型
	套
	2
	2套
	4套

	2
	精密滤芯
	10μ
	支
	24
	96支
	192支

	3
	微孔滤芯
	0.22μ
	支
	14
	14支
	28支

	4
	进口紫外线灯管
	10000小时
	支
	9
	9支
	18支

	5
	软化器树脂
	001X7
	套
	2
	2套
	4套

	6
	管路消毒
	5路
	路
	5
	5路
	10路


[bookmark: _GoBack]4.水处理设备维保服务项目包括但不仅限于检修、维护、保养、耗材更换等。
5、本项目可能涉及的设备耗材报价，不计入本项目投标一览表报价。
	序号
	耗品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	EDI模块
	MK-3
	套
	1

	2
	检验科过滤器
	835
	套
	1



二、服务要求
1、中标人施工期间，必须按照国家规定做好安全预防措施，如设置现场安全警示、用于确保安全的技术措施、维护作业人员的作业安全措施等。工作现场要有专职安全文明施工管理人员。
2、中标人应掌握所有维修保养水泵设备的准确信息，如出现合同维修保养内容不能满足水泵设备正常运行的条件时，中标人有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议。
3、在设备维护过程中，中标人如发现新的机件损坏或失效需要更换时，应及时书面告知甲方，在征得甲方同意后实施更换，被更换零部件的材料费（除招标文件约定由中标人承担的耗材外）由医院承担。中标人提供的零部件应为设备原制造厂出品的原厂合格配件并按照原厂配件的质保期。中标人经努力仍无法采购到原厂配件的，经医院同意，中标人可以采购其它品牌的同型号配件，但应保证该配件的质量、性能、技术参数等不低于原厂配件。
4、中标人负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和医院授权人员共同签字确认。保养工作记录内容应当包括设备的名称、维护保养单位名称、使用单位名称、设备型号和额定功率等技术参数、维护保养项目、本次维护保养时间、配件更换记录、使用建议等。记录作为竣工验收的凭证。
5、中标人对维护保养的设备的使用性能负责，在维护保养过程中严格执行技术规范要求，保证设备的性能符合相关技术标准要求。在维保期间，中标人应对设备可能存在的故障隐患作出评估，并进行恰当的预防性处理，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及时书面通知医院，并提出消除隐患建议。


第四章   投标文件要求
一、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
二、投标文件内容包括（逐页加盖公章）：
1）投标单位营业执照副本复印件；
2）投标单位税务登记证副本复印件；
3）投标单位组织机构代码证副本复印件；
3）投标单位开户银行、 帐号；
4）《法定代表人授权委托书》；
5）受委托人身份证复印件；
6）本项目维保服务的实施方案、项目进度安排、人员配置等介绍；
7）本项目投标报价一览表及分项报价表；
8）投标单位提供的资质、单位社会信誉、近三年内完成的工作业绩；
9）企业资信相关资料和组织机构及企业相关专业人员配置；
10）服务期限和各项承诺及技术保障措施；
11）投标人行贿犯罪档案查询结果告知函；
四、投标文件制作要求
（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式3份（正本1份，副本2份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
（3）投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
（4）全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标价经评标小组认定明显不合理的。






















第五章  投标相关文件格式
  封面格式                          正/副本

                                    项目

投标文件
 
	



采购项目编号：                                 
	
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日


附件一：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、投标文件，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币）        ， 即         （大写）。
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________            邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      





附件二                       
投标人基本情况表
	1、一般情况

	应标单位名称
	
	单位性质
	

	
	
	资本结构情况
	

	公司注册名称
	

	营业范围
	

	地    址
	
	邮   编
	

	电    话
	
	传   真
	

	单位法人代表
	
	企业资质等级
	

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	
	
	
	

	
我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。


授权人签字：                      被授权人签字：

日期：   年   月   日           日期：   年   月   日






附件三         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
    （招标代理机构名称）             
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。












附件四              行贿犯罪档案查询结果告知函
(注：投标单位携组织机构代码证复印件加盖公章，及授权代表身份证复印件加盖公章至当地检察院即可办理)







































附件五             
投标报价一览表

投标人名称（盖章）：                          
采购编号：                                   



	序号
	项目名称
	年服务费
	服务期限
	服务费（小计）

	1
	浙医四院中央纯水系统维护保养服务
	
	二年
	

	
	投标报价合计：人民币（大写）             （小写）          


注：投标报价一览表包含投标人为完成本项目而产生的各类人工费、耗材费（含附件六设备耗材及200元以下的耗材费用）、维护维修保养费用、资料费、差旅费、税费、利润等其他一切费用。



全权代表签字：                   
日 期：           

注：
1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
3、投标价包含投标人为完成本项目而产生的各类人工费、耗材费（含附件六设备耗材及200元以下的耗材费用）、维护维修保养费用、资料费、差旅费、税费、利润等其他一切费用。



浙江大学医学院附属第四医院中央纯水系统维护保养

 (
16
)

附件六

本项目耗材设备清单分项报价表


	序号
	耗品名称
	规格型号
	单位
	数量
	每年更换数量/维护量
	2年更换数量/维护量小计
	品牌
	每套设备单次更换报价
	每套设备2年更换报价小计

	1
	活性炭
	果壳净水型
	套
	2
	2套
	4套
	
	
	

	2
	精密滤芯
	10μ
	支
	24
	96支
	192支
	
	
	

	3
	微孔滤芯
	0.22μ
	支
	14
	14支
	28支
	
	
	

	4
	进口紫外线灯管
	10000小时
	支
	9
	9支
	18支
	
	
	

	5
	软化器树脂
	001X7
	套
	2
	2套
	4套
	
	
	

	6
	管路消毒
	5路
	路
	5
	5路
	10路
	
	
	

	合计（人民币）：（大写）              （小写）            






附件七

本项目可能用到的设备耗材报价，不计入本项目报价


	序号
	耗品名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌
	报价

	1
	EDI模块
	MK-3
	套
	1
	
	

	2
	检验科过滤器
	835
	套
	1
	
	



