	附件2：负压吸引系统年度保养计划

	[image: ]项目


月份
	检查油位及油颜色
	检查真空泵是否漏油
	检查排气过滤器
	检查进气过滤器
	更换空气滤芯
	更换油过滤器
	更换排气过滤器
	更换密封套件
	更换真空泵油

	1
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	7
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	√
	√
	√
	√
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