空气质量检测                                                    


招 标 文 件

采购编号:ZSHQ-2018W07
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院洁净区域空气质量检测
浙江大学医学院附属第四医院

二〇一八年十月
第一章 招标公告

根据浙江大学医学院附属第四医院洁净区域空气质量检测的要求, 现对我院空气质量检测进行公开招标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2018W07
2、 采购组织类型：分散采购

3、 采购方式：院内招标

4、 采购内容：洁净区域空气质量检测
5、 采购预算及最高限价：采购预算8万元，采购预算即为最高限价

6、 投标单位的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

（2）具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。 

（4） 该行业国家规定必备的资质、资格。

7、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载。
8、 投标时间和地点： 

投标单位应于2018年 11 月 2 日9:00前将投标文件密封交到投标地点。商务标和技术标分开制作，技术标不得含商务报价。
投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

9、 报名方式：报名方式：投标单位必须于2018年 11 月 1日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）交至义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院行政楼总务库房，亦可复印件传真0579-89935109报名或0579-89935109电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。

10、 开标时间和地点：

开标时间：2018年 11 月 2 日9:00         

开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

11、 联系地址和电话：

地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

联系人：邵明亮  吴巧玲  

联系电话： 0579-89935109
第二章 招标需求及其他事项
项目服务范围：依据现行洁净区域空气质量检测规范，对浙江大学医学院附属第四医院进行一次空气质量检测，并出具质量技术监督局认可的检测报告。

项目服务内容：
1. Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级洁净室：①风量/换气次数；②静压差；③温湿度；④悬浮粒子；⑤沉降菌；⑥浮游菌；⑦照度；⑧噪声；⑨自净时间；⑩风速。
2. Ⅳ级及以上洁净室：①风量/换气次数；②静压差；③温湿度；④悬浮粒子；⑤沉降菌；⑥浮游菌；⑦照度；⑧噪声。

1、 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）： 
	序号
	地点
	设备名称
	洁净房间
	数量
	洁净度

	1
	地下一层EICU
	AHU-B101
	EICU+8间
	9
	Ⅲ级

	2
	地下一层配置中心
	AHU-B102
	普通及肠道外营养配置间+二更
	2
	万级(Ⅲ级)

	3
	
	
	一更+洗衣
	2
	十万级(Ⅳ级)

	4
	
	AHU-B103
	抗生素及细胞毒性药物配置间+二更
	2
	万级(Ⅲ级)

	5
	
	
	一更+洗衣
	2
	十万级(Ⅳ级)

	6
	一层DSA
	AHU-101
	DSA1
	1
	Ⅳ级

	7
	
	AHU-102
	DSA控制室、准备、复苏
	3
	Ⅳ级

	8
	六层NICU
	AHU-601
	NICU、治疗室、配奶室、污洗间、洗婴室、缓冲、缓冲、男更、女更
	9
	Ⅲ级

	9
	三层手术部
	AHU-301
	OR1
	1
	Ⅱ级

	10
	
	AHU-302
	OR2
	1
	Ⅱ级

	11
	
	AHU-303
	OR3、OR4、OR8
	3
	Ⅲ级

	12
	
	AHU-304
	OR5前室+预处置
	3
	Ⅲ级正负压切换

	13
	
	AHU-305
	OR6、OR11
	2
	Ⅲ级

	14
	
	AHU-308
	OR12
	1
	Ⅱ级

	15
	
	AHU-309
	OR13
	1
	Ⅱ级

	16
	
	AHU-313
	OR17
	1
	Ⅰ级

	17
	
	AHU-315
	OR19
	1
	Ⅰ级

	18
	
	AHU-316
	OR20
	1
	Ⅰ级

	19
	
	AHU-317
	洁净走廊左区
	1
	Ⅲ级

	20
	
	
	准备前室、体外循环、设备间、
	3
	Ⅱ级

	21
	
	
	应急消毒、仪器间、药品间、器械室、镜库、大液体、应急消毒
	7
	Ⅲ级

	22
	
	AHU-318
	洁净走廊右区洁净通道、换药、协谈*3、预麻准备苏醒、无菌存放、前室、库房、麻醉库房、前室、血气分析、贵重药品、缓冲
	15
	Ⅲ级

	23
	
	AHU-319
	清洁走廊、清洁间、工友间、石膏间、库房、清洁走廊、清洁走廊、缓冲、标本间、清洁间、污洗打包、污洗暂存
	12
	Ⅳ级

	24
	三层门诊手术室
	AHU-320
	门诊OR1、OR2、OR3
	1
	Ⅲ级

	25
	
	AHU-321
	门诊洁净走廊、缓冲、药品间、复苏室、应急消毒
	1
	Ⅲ级

	26
	三层ICU一
	AHU-322
	ICU、处置、缓冲、前室、负压病房、血气检查、治疗室、处置室、单人病房、缓冲、无菌物品
	11
	Ⅲ级

	27
	三层ICU二
	AHU-323
	ICU2、仪器室、处置室、治疗室、污物处理、缓冲、单人病房、单人病房。
	8
	Ⅲ级

	28
	四层中心供应
	AHU-401
	中心供应无菌区、一次性物品库、缓冲、缓冲
	4
	Ⅲ级

	29
	
	AHU-402
	中心供应器械检查、打包间、低温灭菌、手术
	4
	Ⅳ级

	30
	十二层层流病房
	AHU-1201
	百级层流NO.1
	1
	Ⅰ级

	31
	
	AHU-1202
	百级层流NO.2
	1
	Ⅰ级

	32
	
	AHU-1203
	百级层流NO.3
	1
	Ⅰ级


2、 投标文件构成：

1. 营业执照复印件；

2. 组织机构代码证复印件；

3. 税务登记证复印件；

4. 投标人具备空气质量检验检测资质证书； 

5. 法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；

6. 被授权人身份证复印件；

7. 公司业绩：尤其是大型企事业单位、医院的类似的服务，提供合同复印件；
8. 单个高效过滤器泄漏测试（检漏）报价（单独放在技术标书中，作为优惠条件评分参考内容）报价单格式可以参考附件4。

9. 报价书

10. 其他投标人认为应该提交给招标人的资料；

11. 各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

3、 评标办法

本项目评标采用综合评价法。技术分70分，商务分30分。商务标和技术标分开制作，技术标不得含商务报价。
1.技术分评分标准如下：
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	投标人情况
	5分
	
根据投标人企业规模(注册资金）、成立的年限、资质信誉、市场反馈横向评价：被评为优的得5分，良的得3分，一般的得分1分，被评为差的得0分。

	2
	
	10分
	提供近五年合同金额20万以上医院空气质量检测业绩，一个得2分，最多10分。以供应商提供的合同复印件时间（加盖公章）为准。

	3
	服务方案和优惠条件
	10分
	根据投标人提供的服务方案及相关承诺进行横向综合评定：服务方案周密严谨、可行性较强得10分，服务方案较周密严谨、可行性较强得8分，服务方案周密严谨性一般、可行性一般得6分，服务方案周密严谨性较差、可行性较差得4分，其余不得分。

	4
	
	5分
	投标人提出的优惠条件和售后承诺情况，如检测房间优惠及其可实现程度良好得5分，一般得3分，没有不得分。

	5
	检测期间安全应急措施
	10分
	按照投标人针对本项目制定的应急措施的科学性、可行性和保障手段等因素综合评分，应急措施描述评定为优秀的得10分；应急措施描述的不详尽、可操作性欠缺的评定为良好的得7分；应急措施描述评定为一般的得4分；应急措施描述评定为差的不得分。

	6
	拟投入本项目的人员
	10分
	各阶段服务人员要求持证上岗，包括项目管理人员取得检验资格证书，每提供一类证书得2分，最高10分。

	7
	技术能力情况
	10分
	公司检测技术能力情况，全部满足的得10分,大部分满足的得8分，部分满足的得6分，不满足的得0分。

	8
	检测设备
	10分
	根据投入检测设备的先进性，被评为优的得10分，良的得8分，一般的得分6分，被评为差的得3分。


2.商务分评分标准

评标按综合评分细则对供应商的有效投标报价进行统一计算评分，由评标委员会按综合评分因素及标准要求集体判定评分。

（1） 满足采购文件要求且有效投标价格最低（评标基准价）得30分。

（2） 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

4、 质量保证及售后服务

1.中标单位按照招标人规定的时间进行检测。

2.中标单位向甲方提供可靠的售后技术服务人员的联系方式，随时为甲方提供售后或技术咨询，并提供技术支持。

5、 付款方式

1. 检测项目全部完成并提供相关检验检测报告后，凭发票支付合同总价的100%。
6、 附件

1.投标文件封面

2.报价书格式

3.法人授权书

4 单个高效过滤器泄漏测试（检漏）报价单
1．投标文件封面
封面格式                          正/副本

                                    项目

投标文件

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

2．报价书格式
报 价 书
投标人名称（盖章）：                        

采购编号：                                   
	序号
	地点
	设备名称
	洁净房间
	数量
	洁净度
	单价(元)
	小计(元)

	1
	地下一层EICU
	AHU-B101
	EICU+8间
	9
	Ⅲ级
	
	

	2
	地下一层配置中心
	AHU-B102
	普通及肠道外营养配置间+二更
	2
	万级(Ⅲ级)
	
	

	3
	
	
	一更+洗衣
	2
	十万级(Ⅳ级)
	
	

	4
	
	AHU-B103
	抗生素及细胞毒性药物配置间+二更
	2
	万级(Ⅲ级)
	
	

	5
	
	
	一更+洗衣
	2
	十万级(Ⅳ级)
	
	

	6
	一层DSA
	AHU-101
	DSA1
	1
	Ⅳ级
	
	

	7
	
	AHU-102
	DSA控制室、准备、复苏
	3
	Ⅳ级
	
	

	8
	六层NICU
	AHU-601
	NICU、治疗室、配奶室、污洗间、洗婴室、缓冲、缓冲、男更、女更
	9
	Ⅲ级
	
	

	9
	三层手术部
	AHU-301
	OR1
	1
	Ⅱ级
	
	

	10
	
	AHU-302
	OR2
	1
	Ⅱ级
	
	

	11
	
	AHU-303
	OR3、OR4、OR8
	3
	Ⅲ级
	
	

	12
	
	AHU-304
	OR5前室+预处置
	3
	Ⅲ级正负压切换
	
	

	13
	
	AHU-305
	OR6、OR11
	2
	Ⅲ级
	
	

	14
	
	AHU-308
	OR12
	1
	Ⅱ级
	
	

	15
	
	AHU-309
	OR13
	1
	Ⅱ级
	
	

	16
	
	AHU-313
	OR17
	1
	Ⅰ级
	
	

	17
	
	AHU-315
	OR19
	1
	Ⅰ级
	
	

	18
	
	AHU-316
	OR20
	1
	Ⅰ级
	
	

	19
	
	AHU-317
	洁净走廊左区
	1
	Ⅲ级
	
	

	20
	
	
	准备前室、体外循环、设备间、
	3
	Ⅱ级
	
	

	21
	
	
	应急消毒、仪器间、药品间、器械室、镜库、大液体、应急消毒
	7
	Ⅲ级
	
	

	22
	
	AHU-318
	洁净走廊右区洁净通道、换药、协谈*3、预麻准备苏醒、无菌存放、前室、库房、麻醉库房、前室、血气分析、贵重药品、缓冲
	15
	Ⅲ级
	
	

	23
	
	AHU-319
	清洁走廊、清洁间、工友间、石膏间、库房、清洁走廊、清洁走廊、缓冲、标本间、清洁间、污洗打包、污洗暂存
	12
	Ⅳ级
	
	

	24
	三层门诊手术室
	AHU-320
	门诊OR1、OR2、OR3
	1
	Ⅲ级
	
	

	25
	
	AHU-321
	门诊洁净走廊、缓冲、药品间、复苏室、应急消毒
	1
	Ⅲ级
	
	

	26
	三层ICU一
	AHU-322
	ICU、处置、缓冲、前室、负压病房、血气检查、治疗室、处置室、单人病房、缓冲、无菌物品
	11
	Ⅲ级
	
	

	27
	三层ICU二
	AHU-323
	ICU2、仪器室、处置室、治疗室、污物处理、缓冲、单人病房、单人病房。
	8
	Ⅲ级
	
	

	28
	四层中心供应
	AHU-401
	中心供应无菌区、一次性物品库、缓冲、缓冲
	4
	Ⅲ级
	
	

	29
	
	AHU-402
	中心供应器械检查、打包间、低温灭菌、手术
	4
	Ⅳ级
	
	

	30
	十二层层流病房
	AHU-1201
	百级层流NO.1
	1
	Ⅰ级
	
	

	31
	
	AHU-1202
	百级层流NO.2
	1
	Ⅰ级
	
	

	32
	
	AHU-1203
	百级层流NO.3
	1
	Ⅰ级
	
	

	33
	合计
	人民币（大写）：                     （小写）：


备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。
1 投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2 投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3 此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：      年   月   
3．法人授权书
法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日
4. 单个高效过滤器泄漏测试（检漏）报价单
	序号
	测试内容
	单价（元）

	1
	高效过滤器泄漏
	


投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：      年   月    日
13

