

浙江大学医学院附属第四医院医用设备带及配件采购安装招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院医用设备带采购的要求, 对我院医用设备带进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2020W18
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：医用设备带及配件采购安装。
6、 采购预算及最高限价：本项目设最高限价17.5万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：综合评分法。
8、 合作期限：一年。
9、 投标单位的资格要求：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
5、该行业国家规定必备的资质、资格。
10、 招标文件发放方式：浙大附属第四医院网站免费下载
11、 报名方式：投标单位必须于2020年  月   日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）邮寄浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室或0579-89935103电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2020年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间：2020年  月  日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
十四、联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103
十五、其他
    1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。


















第二章   招标内容及要求


一、招标内容
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	序号
	名称
	要求
	单位
	2020年预估使用量

	1
	设备带
	1.铝合金设备带≥190*60*1.8mm 2+C7:C16.表面静电喷塑
	米
	200

	2
	气体快速插座
	1.品牌：上海捷锐            
2、德式插口
	个 
	90

	3
	不锈钢管ф10×1
	1、氧弧焊
2.材质:304不锈钢(OCr18Ni9)
3.耐压性试验 
4.气密性试验
5.管道脱脂 
6.管道空气吹扫
	米
	300

	4
	不锈钢管ф8×1
	1、氧弧焊
2.材质:304不锈钢(OCr18Ni9)
3.耐压性试验 
4.气密性试验
5.管道脱脂 
6.管道空气吹扫
	米
	300

	5
	DN6截止阀
	1、氧弧焊                  
2.材质:304不锈钢(OCr18Ni9)
	个 
	50

	6
	日光灯（带开关）
	1.含光源 
2.T4,功率12W 
3.嵌入式                                                      4.大板豪华型                       5.220V 10A
	套
	120

	7
	插座
	1.3+2多功能,带保护门 
2.220V 10A
	个 
	300

	8
	电源线
	1.RVV3*2.5平方线             
2.千岛湖、永通等品牌
	米
	600

	9
	球头、帽、嘴
	1.304不锈钢管件                     2.6YC
	个 
	500

	10
	安装费
	每人每天
	元
	根据实际情况



二、服务要求
1、中标方收到采购方通知15日内供货并安装。
★2、分批次供货安装，双方根据实际安装的数量验收并结算。


三、合同期限
1.合同期限__壹_年， 
四、验收标准
根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发【2012】72号）要求，组织验收。
五、质保期及售后服务
1、供方须对合同中规定的提供 验收合格次日起厂家质保不少于壹年。在此期间，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，供方应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出谈判文件和国家规定的技术指标的行为。
质保期内，如设备非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天则质保期重新计算。
2、在质保期内的工作应包括常规检查、调整和润滑。具体的服务内容须在投标时说明。
3、在保证期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行全面检查，如得到买方认可，双方签订保证期满合格证书。
4、质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。
六、支付方式
货款按月按实结算，即按每月实际使用量乘以中标单价按实结算。乙方将产品送达指定地点后，须由甲方在“验收单”签字确认，货款支付按双方的约定，由乙方凭每批次的任务单或合同单、“验收单”和发票向甲方提出结算申请，经由甲方审查认可后在次月月初付款
七、其他
1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；
2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。




第三章   投标文件要求
一、对投标文件的要求
1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。
二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
（1） 技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1） 营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2）法人资格证明或法人代表授权书；
3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4）售后服务的及时性等保证措施。
5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7）售前、售后服务内容和服务承诺。
8）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
9）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
10）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
11）提供各类板材、五金件及其他零配件的样材小样（选填）
12）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；（选填）
（2）商务标：
1）投标函（附件三）
2）报价一览表（附件五）
3) 投标报价明细表（附件六）
三、投标报价要求
1、投标均以人民币报价。
2、投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4、中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
5、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件制作要求
1、投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2、投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3、投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4、技术标和商务标分开制作并单独密封包装，全部投标文件应装入同一密封袋内，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。
































第四章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
评标采用综合评分法，评标委员会从投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。
每个投标人最终得分=商务报价分+技术分
评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。
1、技术评审（总分50分）
由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
	项目
	评分标准
	分值

	技术分
（50分）
	综合实力（ 5分）
	根据投标人的综合实力横向评价
	5分

	
	同类项目业绩情况
（6分）
	投标人自2017年1月1日至今已完成的类似项目的业绩（同一业主的合同只算一个），每个合同得2分，满分6分；（0-6分）（投标文件中提供合同复印件及采购单位名称和公章、项目负责人联系电话、合同日期）
	6分

	
	公司资质（8分）
	1.具备ISO9001管理体系认证（2分）；
2.具备职业健康安全管理体系认证（2分）；
3.具备ISO14001环境管理体系认证（2分）；
4.具备ISO10012测量管理体系（AAA）认证（2分）。
（体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、机电工程安装等）以上体系覆盖内容全部符合各得2，共8分，缺一项扣2分，缺2项不得分。（投标文件中需提供加盖公章的复印件）
	8分

	
	医用不锈钢管技术
（3分）
	医用不锈钢管提供不具有有害物质（不包含铅、镉、汞、六价鉻）的四项重金属成分，投标人需提供第三方检测报告证明，提供的得5分，未提供的不得分。
	3分

	
	医用设备带技术情况
（8分）
	1.医用设备带材质必须提供不具有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章），提供的得2分，未提供的不得分。
2.医用设备带的电器安全投标人需提供建筑电气安全防火第三方检测报告证明。（提供检测报告复印件加盖公章），提供的得2分，未提供的不得分。
3.医用设备带需提供符合GB9706有医疗器械检测机构提供的第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章），提供的得2分，未提供的不得分。
4.医用设备带表面喷塑质量符合耐腐蚀的中性盐雾检测，投标人需提供第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章），提供的得2分，未提供的不得分。
	8分

	
	人员配备（4分）
	队伍素质、人员配置等情况横向评价
	 4分

	
	供货周期（6分）
	评标委员会根据投标人提供的资料从供货周期对投标产品评分
	6分

	
	售后服务与承诺（10分）
	1、评标委员会根据投标人提供的资料从调试周期、设计实力等方面对投标产品评分；（0-4分）
2、评标委员会根据投标人提供的资料从售后服务承诺、质保期限及维保费用等方面对投标产品评分；（0-4分）
3、对该项目其他优惠方案进行评分。（0-2分）
	 10分


2、商务评审（总分50分）
评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为50分。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100，保留小数2位
[bookmark: _GoBack]由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
二、评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。




























第五章  投标相关文件格式
正（副）本

[bookmark: _Toc350938485]附件一                 封面格式1

                                    项目

投标文件
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日

 
[bookmark: _Toc350938486]

附件二：                    投标函（格式）正（副）本


致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、标书，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） _______， 即 __________（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      







附件三         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
    （招标代理机构名称）             
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。















附件四、报价一览表
报价一览表
招标编号：                 投标人名称：                    单位：元 
	标项
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	医用设备带及配件采购安装
	1
	批
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         



注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日







附件五 投标报价明细表格式：       
投标报价明细表
标项：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	名称
	要求
	单位
	2020年预估使用量
	单价
(元)
	小计
(元)

	1
	设备带
	1.铝合金设备带≥190*60*1.8mm 2+C7:C16.表面静电喷塑
	米
	200
	　
	　

	2
	气体快速插座
	1.品牌：上海捷锐            2、德式插口
	个 
	90
	　
	　

	3
	不锈钢管ф10×1
	1、氧弧焊
2.材质:304不锈钢(OCr18Ni9)
3.耐压性试验 
4.气密性试验
5.管道脱脂 
6.管道空气吹扫
	米
	300
	　
	　

	4
	不锈钢管ф8×1
	1、氧弧焊
2.材质:304不锈钢(OCr18Ni9)
3.耐压性试验 
4.气密性试验
5.管道脱脂 
6.管道空气吹扫
	米
	300
	　
	　

	5
	DN6截止阀
	1、氧弧焊                  2.材质:304不锈钢(OCr18Ni9)
	个 
	50
	　
	　

	6
	日光灯（带开关）
	1.含光源 
2.T4,功率12W 
3.嵌入式                                                      4.大板豪华型                       5.220V 10A
	套
	120
	　
	　

	7
	插座
	1.3+2多功能,带保护门 
2.220V 10A
	个 
	300
	　
	　

	8
	电源线
	1.RVV3*2.5平方线             2.千岛湖、永通等品牌
	米
	600
	　
	　

	9
	球头、帽、嘴
	1.304不锈钢管件                     2.6YC
	个 
	500
	　
	　

	10
	安装费
	每人每天
	元
	根据实际情况
	　

	合计
	大写：                     小写：             元



授权代表签名：             


投标人盖章：                          日  期：         


1、以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。
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